# Connexion à une URL d'intranet

Pour vous connecter à des sites de l'intranet dont l'URL comporte un point (par exemple, intranet.companyname.com), vous devez les ajouter à la liste Exceptions d'URL professionnelles.

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions.
2. Appuyez sur Connexions > onglet Avancés > Exceptions.
3. Appuyez sur Ajouter nouvelle URL.
4. Dans le champ URL professionnelle, entrez l'URL de l'intranet, puis appuyez sur OK

Conseil

Si vous utilisez plusieurs URL partageant le même nom de société racine, vous pouvez entrer *.companyname.com pour éviter de les entrer une à une.

#### Voir également

Modification d'une URL d'intranet

# Modification des paramètres de serveur

Vous devez modifier ces paramètres si votre serveur n'utilise pas d'adresses IP assignées dynamiquement. La majorité des réseaux FAI et des réseaux privés utilisent des adresses IP de ce type.

Les serveurs qui requièrent une adresse IP assignée nécessitent également une méthode pour mapper les noms des ordinateurs sur les adresses IP. Votre appareil prend en charge deux options de résolution de nom : DNS et WINS.

Contactez votre FAI pour identifier la résolution de noms à utiliser. Demandez l'adresse de serveur, puis entrez les informations dans l'onglet Serveur. Demandez également si d'autres adresses sont disponibles. Une autre adresse peut vous permettre de vous connecter lorsque le serveur principal n'est pas disponible.

#### Voir également

Connexion à Internet

Connexion à un réseau de bureau

# Modification d'une URL d'intranet

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions.
2. Appuyez sur Connexions > onglet Avancés > Exceptions.
3. Appuyez sur l'exception d'URL d'intranet à changer, apportez les modifications souhaitées, puis appuyez sur OK.

Conseil

Pour supprimer une exception d'URL professionnelle, maintenez le stylet appuyé dessus dans la liste et appuyez sur Supprimer.

#### Voir également

Connexion aux URL d'intranet

# Configuration des paramètres de sécurité du réseau

Il est possible d'ajouter un réseau sans fil par simple détection, ou manuellement en entrant les informations concernant les paramètres. Avant de procéder à cet ajout, déterminez si vous avez besoin d'informations d'authentification.

1. Pour entrer les informations manuellement, appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Wi-Fi > onglet Sans fil.

   Attention : votre appareil peut indiquer Cartes réseau au lieu de Wi-Fi.

2. Dans Configurer Réseaux sans fil, maintenez le stylet appuyé sur le réseau à configurer et appuyez sur Modifier. Vous pouvez également appuyer sur Ajouter un nouveau pour configurer un nouveau réseau.
3. Exécutez l'Assistant jusqu'à la première page Configuration authentification réseau.
   1. Sélectionnez le mode d'authentification dans la liste Authentification.
   2. Pour utiliser le chiffrement des données, sélectionnez une méthode de chiffrement dans la liste Cryptage.
   3. Pour utiliser automatiquement une clé réseau, appuyez sur La clé est fournie automatiquement.

      Dans le cas contraire, entrez la clé réseau.

4. Fermez l'Assistant.

#### Voir également

Saisie de nouveaux paramètres sans fil

Configuration d'un réseau sans fil

Configuration des paramètres d'authentification 802.1x

# Configuration des paramètres d'authentification 802.1x

Avant de procéder à cet ajout, déterminez si vous avez besoin d'informations d'authentification.

1. Pour entrer les informations manuellement, appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Wi-Fi > onglet Sans fil.

   Attention : votre appareil peut indiquer Cartes réseau au lieu de Wi-Fi.

2. Dans Configurer Réseaux sans fil, maintenez le stylet appuyé sur le réseau à configurer et appuyez sur Modifier. Vous pouvez également appuyer sur Ajouter un nouveau pour configurer un nouveau réseau.
3. Poursuivez l'exécution de l'Assistant pour configurer la connexion.
   1. Sur la première page Configuration authentification réseau, vérifiez que le Cryptage n'est pas Désactivé.
   2. Sur la deuxième page Configuration authentification réseau, sélectionnez Utiliser le contrôle d'accès réseau IEEE 802.1x. Sélectionnez ensuite le type d'EAP approprié et appuyez sur Terminer.

#### Voir également

Saisie de nouveaux paramètres sans fil

Configuration des paramètres de sécurité du réseau

Configuration d'un réseau sans fil

# Sélection de réseaux

Vous ne devez pas modifier ces paramètres. Avant d'apporter des modifications, contactez votre FAI ou votre administrateur réseau.

Les réseaux intranet ou Ethernet sont utilisés pour les activités afférentes au travail, alors que les réseaux Internet le sont à domicile pour vous connecter à votre FAI. Les paramètres Réseau de bureau sont utilisés pour les connexions aux réseaux privés, alors que les paramètres Internet le sont pour les connexions aux adresses Internet.

Vous pouvez configurer des programmes sur votre appareil pour utiliser des connexions spécifiques. Par exemple, vous souhaiterez peut-être que votre appareil se connecte automatiquement à votre FAI via un réseau Internet lorsque vous utilisez Internet Explorer Mobile, mais se connecte au travail via un réseau privé lorsque vous utilisez la messagerie.

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions > onglet Avancé.
2. Appuyez sur Sélectionner des réseaux.
3. Dans les listes appropriées, sélectionnez Mon FAI ou Réseau de bureau, puis appuyez sur OK.

#### Voir également

Connexion à un réseau de bureau

Connexion à Internet

# Connexion à Internet

Avant de commencer, procurez-vous les informations suivantes :

- Auprès de votre fournisseur de services de téléphonie cellulaire : informations de plan de connectivité de données, nom du point d'accès et paramètres de sécurité PAP/CHAP.
- Auprès de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou de votre fournisseur de services sans fil : nom du point d'accès, nom d'utilisateur, mot de passe et autres informations de sécurité.

Dans le cas d'une connexion GPRS, 1xRTT ou d'une connexion à distance :

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Sous Mon FAI, appuyez sur Ajouter une nouvelle connexion modem.
3. Entrez le nom de la connexion, choisissez l'une des options ci-après et appuyez sur Suivant.
   - Dans le cas d'une connexion GPRS, sélectionnez Ligne cellulaire (GPRS).
   - Dans le cas d'une connexion 1xRTT, sélectionnez Ligne cellulaire.
4. Entrez le numéro de téléphone ou le nom du point d'accès que vous a communiqué votre fournisseur de services et appuyez sur Suivant.
5. Entrez les références que vous a communiquées votre fournisseur de services et appuyez sur Terminer.

Dans le cas d'une connexion Wi-Fi :

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Wi-Fi > Ajouter un nouveau.

   Attention : votre appareil peut indiquer Cartes réseau au lieu de Wi-Fi.

2. Suivez les indications de l'Assistant d'installation de réseau sans fil.

- Auprès de votre fournisseur de services de téléphonie cellulaire : informations de plan de connectivité de données, nom du point d'accès et paramètres de sécurité PAP/CHAP.
- Auprès de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou de votre fournisseur de services sans fil : nom du point d'accès, nom d'utilisateur, mot de passe et autres informations de sécurité.

Dans le cas d'une connexion GPRS, 1xRTT ou d'une connexion à distance :

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Sous Mon FAI, appuyez sur Ajouter une nouvelle connexion modem.
3. Entrez le nom de la connexion, choisissez l'une des options ci-après et appuyez sur Suivant.
   - Dans le cas d'une connexion GPRS, sélectionnez Ligne cellulaire (GPRS).
   - Dans le cas d'une connexion 1xRTT, sélectionnez Ligne cellulaire.
4. Entrez le numéro de téléphone ou le nom du point d'accès que vous a communiqué votre fournisseur de services et appuyez sur Suivant.
5. Entrez les références que vous a communiquées votre fournisseur de services et appuyez sur Terminer.

Dans le cas d'une connexion Wi-Fi :

1. Appuyez sur > Paramètres > Paramètres Wi-Fi > Wi-Fi >Ajouter un nouveau.

   Attention : votre appareil peut indiquer Cartes réseau au lieu de Wi-Fi.

2. Suivez les indications de l'Assistant d'installation de réseau sans fil.

- Auprès de votre fournisseur de services de téléphonie cellulaire : informations de plan de connectivité de données, nom du point d'accès et paramètres de sécurité PAP/CHAP.
- Auprès de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou de votre fournisseur de services sans fil : nom du point d'accès, nom d'utilisateur, mot de passe et autres informations de sécurité.

Dans le cas d'une connexion GPRS, 1xRTT ou d'une connexion à distance :

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Sous Réseau de bureau, appuyez sur Ajouter une nouvelle connexion modem.
3. Entrez le nom de la connexion, choisissez l'une des options ci-après et appuyez sur Suivant.
   - Dans le cas d'une connexion GPRS, sélectionnez Ligne cellulaire (GPRS).
   - Dans le cas d'une connexion 1xRTT, sélectionnez Ligne cellulaire.
4. Entrez le numéro de téléphone ou le nom du point d'accès que vous a communiqué votre fournisseur de services et appuyez sur Suivant.
5. Entrez les références que vous a communiquées votre fournisseur de services et appuyez sur Terminer.

Dans le cas d'une connexion Wi-Fi :

1. Appuyez sur > Paramètres > Paramètres Wi-Fi > Wi-Fi > Nouveau.
2. Suivez les indications de l'Assistant d'installation de réseau sans fil.

Conseils

Pour configurer une connexion par le biais d'une carte réseau ou d'un réseau sans fil avec votre FAI, ajoutez une nouvelle connexion dans Wi-Fi. Attention : votre appareil peut indiquer Cartes réseau au lieu de Wi-Fi.

Pour supprimer une connexion, maintenez le stylet appuyé dessus et appuyez sur Supprimer.

#### Voir également

Arrêt d'une connexion

Connexion à un réseau de bureau

Configuration d'une carte réseau

Configuration d'un réseau sans fil

Configuration d'une connexion modem

Configuration des connexions par le biais d'un serveur VPN

Configuration des paramètres de serveur proxy

# Connexion à un réseau de bureau

Avant de commencer, procurez-vous les informations suivantes auprès de votre administrateur réseau :

Dans le cas d'une connexion GPRS, 1xRTT ou d'une connexion à distance, demandez le numéro de téléphone du serveur, le nom du point d'accès, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Dans le cas d'une connexion VPN, demandez le nom d'hôte ou l'adresse IP, le type de VPN (IPSec/L2TP ou PPTP) et votre nom d'utilisateur et mot de passe. Vous aurez certainement également besoin d'une clé d'authentification.

Dans le cas d'une connexion GPRS, 1xRTT ou d'une connexion à distance :

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Sous Réseau de bureau, appuyez sur Ajouter une nouvelle connexion modem.
3. Entrez le nom de la connexion, choisissez l'une des options ci-après et appuyez sur Suivant.
   - Dans le cas d'une connexion GPRS, sélectionnez Ligne cellulaire (GPRS).
   - Dans le cas d'une connexion 1xRTT, sélectionnez Ligne cellulaire.
4. Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse du point d'accès que vous a communiqué votre administrateur réseau et appuyez sur Suivant.
5. Entrez les références que vous a communiquées votre administrateur réseau et appuyez sur Terminer.

Dans le cas d'une connexion VPN :

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Sous Réseau de bureau, appuyez sur Ajouter une nouvelle connexion serveur VPN.
3. Entrez le nom de la connexion, le nom d'hôte ou l'adresse IP et le type de VPN, puis appuyez sur Suivant.
4. Si le VPN est de type IPSec/L2TP, choisissez le mode d'authentification indiqué par votre administrateur réseau (certificat sur l'appareil ou clé pré-partagée) et appuyez sur Suivant.
5. Entrez les références que vous a communiquées votre administrateur réseau et appuyez sur Terminer.

Dans le cas d'une connexion Wi-Fi :

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Wi-Fi > Ajouter un nouveau.

   Attention : votre appareil peut indiquer Cartes réseau au lieu de Wi-Fi.

2. Suivez les indications de l'Assistant d'installation de réseau sans fil.

Conseil

Pour supprimer une connexion, maintenez le stylet appuyé dessus et appuyez sur Supprimer.

#### Voir également

Arrêt d'une connexion

Configuration d'une carte réseau

Configuration d'un réseau sans fil

Configuration d'une connexion modem

Configuration des connexions par le biais d'un serveur VPN

Configuration des paramètres de serveur proxy

Connexion à Internet

# Arrêt d'une connexion

Il peut se révéler utile de suspendre une connexion lorsque vous avez fini de l'utiliser. Cet arrêt libère des ressources sur l'appareil et peut éviter des frais de connexion.

1. Appuyez sur Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Gestionnaire sans fil.
2. Appuyez sur le bouton de la connexion que vous souhaitez suspendre, Bluetooth ou Wi-Fi.

Lorsque la connexion est terminée, la mention Désactivée s'affiche sous le bouton.

# Saisie de nouveaux paramètres sans fil

Il est possible d'ajouter un réseau sans fil par simple détection, ou manuellement en entrant les informations concernant les paramètres.

1. Pour entrer les informations manuellement, appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Wi-Fi > onglet Sans fil.

   Attention : votre appareil peut indiquer Cartes réseau au lieu de Wi-Fi.

2. Appuyez sur Ajouter un nouveau. Ou, si le réseau a été détecté, appuyez sur son nom.
3. Suivez les étapes de l'Assistant.

#### Voir également

Configuration des paramètres de sécurité du réseau

Configuration d'un réseau sans fil

Configuration des paramètres d'authentification 802.1x

# Ouverture d'une session sur les services réseau

Avant de commencer, procurez-vous les informations suivantes auprès de votre administrateur réseau : nom d'utilisateur, mot de passe et domaine. Certains certificats ne nécessitent pas de mot de passe.

1. Entrez vos nom d'utilisateur, mot de passe et domaine.
2. Pour enregistrer votre mot de passe et ne plus être invité à l'entrer chaque fois que vous vous connectez, activez la case à cocher Enregistrer le mot de passe.

Remarque

Les certificats déjà configurés pour ce réseau doivent être automatiquement sélectionnés par votre appareil. Si un certificat ne peut pas l'être automatiquement, le système vous demande de le sélectionner.

#### Voir également

Sélection d'un certificat

Configuration des paramètres de proxy avancés

Configuration des paramètres de serveur proxy

# Configuration d'une connexion modem

Avant de commencer, procurez-vous auprès de votre FAI ou de votre fournisseur de services sans fil le numéro de téléphone du serveur FAI ou le point d'accès, le nom d'utilisateur et le mot de passe.

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Pour créer une connexion, quel que soit le groupe, appuyez sur Ajouter une nouvelle connexion modem.
3. Entrez le nom de la connexion, par exemple le nom de votre société.
4. Dans la liste Sélectionnez un modem, appuyez sur le type de votre modem, puis sur Suivant.
5. Dans les écrans qui suivent, entrez les informations que vous vous êtes procurées auprès de votre FAI ou de votre fournisseur de services sans fil.

Remarques

Les connexions sans fil peuvent être établies par le biais d'un réseau de téléphonie mobile ou du service GPRS. Si vous utilisez un réseau de téléphonie mobile pour vous connecter, appuyez sur Ligne cellulaire dans la liste Sélectionnez un modem. Si vous utilisez le service GPRS, appuyez sur Ligne cellulaire (GPRS).

Si vous utilisez un type quelconque de modem externe, sélectionnez le nom du modem dans la liste Sélectionnez un modem. Si la liste ne propose pas de nom correspondant à votre modem externe, appuyez sur Hayes compatible sur COM1.

Si vous appelez à partir d'une société ou d'un hôtel qui nécessite de composer le neuf pour sortir, entrez 9 devant le numéro de téléphone. Vous pouvez également procéder ainsi pour utiliser les règles de numérotation ou les lieux d'appel.

Si vous savez qu'une partie du numéro changera fréquemment en raison de vos déplacements, vous pouvez créer des règles de numérotation pour ne pas avoir à créer plusieurs connexions modem pour le même numéro.

Si vous utilisez le service GPRS, à la place du numéro de téléphone, vous devrez entrer le nom du point d'accès donné par votre fournisseur de services sans fil.

Remarques

Les connexions sans fil peuvent être établies par le biais d'un réseau de téléphonie mobile. Si vous utilisez un réseau de téléphonie mobile pour vous connecter, appuyez sur Ligne cellulaire dans la liste Sélectionnez un modem.

Si vous utilisez un type quelconque de modem externe, sélectionnez le nom du modem dans la liste Sélectionnez un modem. Si la liste ne propose pas de nom correspondant à votre modem externe, appuyez sur Hayes compatible sur COM1.

Si vous appelez à partir d'une société ou d'un hôtel qui nécessite de composer le neuf pour sortir, entrez 9 devant le numéro de téléphone. Vous pouvez également procéder ainsi pour utiliser les règles de numérotation ou les lieux d'appel.

Si vous savez qu'une partie du numéro changera fréquemment en raison de vos déplacements, vous pouvez créer des règles de numérotation pour ne pas avoir à créer plusieurs connexions modem pour le même numéro.

Remarques

Si vous utilisez un type quelconque de modem externe, sélectionnez le nom du modem dans la liste Sélectionnez un modem. Si la liste ne propose pas de nom correspondant à votre modem externe, appuyez sur Hayes compatible sur COM1.

Si vous appelez à partir d'une société ou d'un hôtel qui nécessite de composer le neuf pour sortir, entrez 9 devant le numéro de téléphone.

# Configuration des paramètres de proxy avancés

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Appuyez sur Modifier mon serveur proxy. Si aucun serveur proxy n'est configuré, appuyez sur Configurer mon serveur proxy.
3. Activez les cases à cocher Ce réseau se connecte à Internet et Ce réseau se connecte à Internet via un serveur proxy et entrez le nom du serveur proxy.
4. Appuyez sur Avancés.
5. Sélectionnez un type de serveur proxy.
6. Entrez le nom et le port du serveur proxy du type approprié.
7. Si nécessaire, entrez les références pour vous connecter au serveur proxy.
8. Si vous configurez un proxy Socks sélectionnez Socks 4 ou Socks 5. Si vous utilisez Socks 5, entrez les références pour vous connecter au serveur proxy.

#### Voir également

Configuration d'une carte réseau

# Sélection d'un certificat

Les certificats déjà configurés pour ce réseau doivent être automatiquement sélectionnés par votre appareil. Si un certificat ne peut pas l'être automatiquement, le système vous demande de sélectionner le certificat requis. Pour plus d'informations sur le certificat à sélectionner, contactez votre administrateur réseau.

1. Pour sélectionner un certificat, appuyez dessus.
2. Entrez vos nom d'utilisateur, mot de passe et nom domaine lorsque le système vous y invite.

   Votre appareil est automatiquement connecté.

# Configuration d'un réseau sans fil

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Wi-Fi > onglet Sans fil.

   Attention : votre appareil peut indiquer Cartes réseau au lieu de Wi-Fi.

2. Dans Réseaux à accéder, sélectionnez dans la liste Tous disponibles, Seulement points d'accès ou Seulement ordinateur à ordinateur en fonction du type de réseau auquel vous vous connectez.
3. Exécutez l'une des actions suivantes :
   - Si aucun réseau souhaité ne s'affiche, appuyez sur Ajouter un nouveau, puis suivez les instructions affichées.
   - Pour modifier les paramètres réseau d'un réseau que vous avez déjà configuré, appuyez sur son nom et suivez les instructions à l'écran.

Remarque

Pour vous connecter à un réseau, maintenez le stylet appuyé sur le nom de la connexion dans l'onglet Sans fil et appuyez sur Se connecter.

#### Voir également

Saisie de nouveaux paramètres sans fil

Configuration des paramètres de sécurité du réseau

Configuration des paramètres d'authentification 802.1x

# Configuration d'une carte réseau

Utilisez une carte réseau pour vous connecter directement à un réseau Ethernet. Une fois connecté, vous pouvez naviguer sur Internet ou sur un réseau intranet, ou télécharger vos messages électroniques. Veillez à acquérir et à configurer une carte réseau compatible avec votre appareil.

Avant de commencer, procurez-vous les informations suivantes auprès de votre administrateur réseau : nom d'utilisateur, mot de passe et nom de domaine. Selon votre réseau, il se peut que vous ayez besoin des paramètres de connexion de serveur proxy et VPN.

1. Insérez la carte réseau dans l'appareil.
2. À la première insertion de la carte, les paramètres réseau s'affichent automatiquement pour que vous puissiez la configurer. Si cet écran ne s'affiche pas ou si vous souhaitez modifier les paramètres ultérieurement, appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Wi-Fi > onglet Cartes réseau.

   Attention : votre appareil peut indiquer Cartes réseau au lieu de Wi-Fi.

3. Pour entrer les informations spécifiques du serveur, appuyez sur la carte réseau appropriée dans l'écran Configurer cartes réseau.
4. Comme la plupart des réseaux utilisent le protocole DHCP, vous devrez généralement sélectionner Adresse IP allouée par serveur. S'il vous a été demandé d'utiliser une adresse IP spécifique, sélectionnez Adresse IP spécifique et entrez les informations fournies par votre administrateur réseau.
5. Si nécessaire, connectez la carte réseau au réseau par le biais d'un câble approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec la carte.
6. Pour démarrer une connexion, insérez la carte réseau. Commencez ensuite à utiliser le programme souhaité, Internet Explorer Mobile par exemple, pour naviguer sur Internet. Votre appareil se connecte automatiquement.

Remarque

Si vous utilisez votre carte réseau avec deux réseaux, par exemple un réseau privé au bureau et un autre à domicile pour consulter Internet, vous devez changer le réseau auquel la carte se connecte.

#### Voir également

Connexion à Internet

Connexion à un réseau de bureau

Configuration des paramètres de serveur proxy

Configuration des connexions par le biais d'un serveur VPN

# Configuration d'une passerelle WAP

Pour accéder aux sites WAP par le biais d'Internet Explorer Mobile, configurez votre appareil pour utiliser une passerelle WAP.

Avant de commencer, procurez-vous le numéro de téléphone du serveur FAI, le nom d'utilisateur et le mot de passe auprès de votre FAI. Procurez-vous le nom du serveur de la passerelle WAP et le numéro de port auprès de votre fournisseur de services sans fil.

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Appuyez sur Modifier mon serveur proxy. Si aucun serveur proxy n'est configuré, appuyez sur Configurer mon serveur proxy.
3. Dans l'onglet Paramètres du proxy, activez les cases à cocher Ce réseau se connecte à Internet et Ce réseau se connecte à Internet via un serveur proxy.
4. Si nécessaire, entrez le nom du serveur proxy dans la zone Serveur proxy.
5. Appuyez sur Avancés > WAP.
6. Dans la zone Serveur, entrez le nom du serveur de la passerelle WAP. Sous Port, entrez le numéro de port. Le numéro de port WAP le plus courant est le 9201.
7. Entrez les références d'ouverture de session requises par le serveur de la passerelle WAP, puis cliquez sur OK.

Remarque

Certains appareils ne prennent pas en charge l'affichage de sites WAP.

Voir également

Configuration d'une connexion modem

Configuration d'une carte réseau

# Configuration des paramètres de serveur proxy

Si vous êtes connecté au réseau de votre FAI ou à un réseau privé pendant la synchronisation, votre appareil mobile doit télécharger les paramètres de proxy appropriés au cours de la synchronisation à partir de votre PC. Si ces paramètres ne figurent pas sur votre PC ou s'ils doivent être modifiés, demandez à votre FAI ou à votre administrateur réseau le nom du serveur proxy, le type de serveur, le port, le type de protocole Socks utilisé, ainsi que vos nom d'utilisateur et mot de passe avant de commencer.

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Si aucun serveur proxy n'est configuré, appuyez sur Configurer mon serveur proxy. Dans le cas contraire, appuyez sur Modifier mon serveur proxy.
3. Activez les cases à cocher Ce réseau se connecte à Internet et Ce réseau se connecte à Internet via un serveur proxy.
4. Dans la zone Serveur proxy, entrez le nom du serveur proxy approprié.
5. Pour modifier les paramètres tels que le numéro de port ou le type de serveur proxy, appuyez sur Avancé, puis sur le paramètre que vous souhaitez modifier et entrez les nouvelles données. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration des paramètres de proxy avancés.

Conseils

Pour réaliser l'une des opérations suivantes, appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions> Gérer des connexions existantes.

Pour | Action
--- | ---
Modifier les paramètres existants | Sélectionnez la connexion souhaitée et appuyez sur Modifier.
Démarrer manuellement une connexion | Maintenez le stylet appuyé sur la connexion et appuyez sur Se connecter.
Supprimer une connexion | Maintenez le stylet appuyé sur la connexion à supprimer et appuyez sur Supprimer.

#### Voir également

Connexion à un réseau de bureau

Connexion à Internet

# Configuration des connexions par le biais d'un serveur VPN

Une connexion VPN (Virtual Private Network) vous permet de vous connecter en toute sécurité aux serveurs, à un réseau de bureau par exemple, via Internet. Demandez à votre administrateur réseau vos nom d'utilisateur, mot de passe, nom de domaine, paramètres TCP/IP et le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur VPN avant de commencer.

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Pour créer une connexion par le biais d'un serveur VPN, dans Réseau de bureau, appuyez sur Ajouter une nouvelle connexion serveur VPN,, puis suivez les instructions affichées dans l'Assistant Nouvelle connexion.

Conseils

Pour réaliser l'une des opérations suivantes, appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions> Gérer des connexions existantes.

Pour | Action
--- | ---
Modifier les paramètres existants | Sélectionnez la connexion souhaitée et appuyez sur Modifier.
Démarrer manuellement une connexion | Maintenez le stylet appuyé sur la connexion et appuyez sur Se connecter.
Supprimer une connexion | Maintenez le stylet appuyé sur la connexion à supprimer et appuyez sur Supprimer.

Vous n'avez généralement pas besoin de modifier les paramètres avancés. Vous devez toutefois en modifier certains dans les cas suivants :

- Le serveur auquel vous êtes connecté n'utilise pas les adresses assignées dynamiquement et vous devez entrer vos paramètres TCP/IP.
- Vous devez modifier les paramètres de serveur DNS (Domain Name Services) ou WINS (Windows-Internet Naming Service).

#### Voir également

Arrêt d'une connexion

Connexion à un réseau de bureau

Connexion à Internet

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une carte réseau

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une carte réseau

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une carte réseau

# Comment effectuer les opérations suivantes

Connexion à Internet

Connexion à un réseau de bureau

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration des connexions par le biais d'un serveur VPN

Connexion à Internet

Connexion à un réseau de bureau

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration des connexions par le biais d'un serveur VPN

Connexion à Internet

Connexion à un réseau de bureau

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration des connexions par le biais d'un serveur VPN

Connexion à Internet

Connexion à un réseau de bureau

# Comment effectuer les opérations suivantes

Connexion à un réseau de bureau

Configuration des connexions par le biais d'un serveur VPN

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration des paramètres de proxy avancés

Configuration des paramètres de serveur proxy

Configuration d'une passerelle WAP

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration des paramètres de proxy avancés

Configuration des paramètres de serveur proxy

Configuration d'une passerelle WAP

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration des paramètres de serveur proxy

Configuration des paramètres de proxy avancés

Configuration d'une passerelle WAP

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une connexion modem

# Comment effectuer les opérations suivantes

Modification des paramètres de serveur

Configuration d'une connexion modem

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une connexion modem

Présentation du Mobile du Bureau à distance

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une connexion modem

Modification des paramètres de serveur

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une connexion modem

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une connexion modem

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une connexion modem

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une connexion modem

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une connexion modem

Arrêt d'une connexion

Configuration de la sélection automatique des connexions

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'une connexion modem

# Comment effectuer les opérations suivantes

Sélection de réseaux

Connexion à un réseau de bureau

Connexion à Internet

# Aide sur le Web

Une aide complémentaire est disponible sur le Web.

Pour parcourir l'aide en ligne, procédez comme suit :

1. Ouvrez Internet Explorer Mobile.
2. Appuyez sur Favoris.
3. Appuyez sur Explore Windows Mobile.

Pour rechercher de l'aide sur cet appareil, appuyez ici.

# Aide sur le Web

Une aide complémentaire est disponible sur le Web.

Pour parcourir l'aide en ligne, procédez comme suit :

1. Ouvrez Internet Explorer Mobile.
2. Appuyez sur Favoris.
3. Appuyez sur Explore Windows Mobile.

Pour rechercher de l'aide sur cet appareil, appuyez ici.

# Aide sur le Web

Une aide complémentaire est disponible sur le Web.

Pour parcourir l'aide en ligne, procédez comme suit :

1. Ouvrez Internet Explorer Mobile.
2. Appuyez sur Favoris.
3. Appuyez sur Explore Windows Mobile.

Pour rechercher de l'aide sur cet appareil, appuyez ici.

# Aide sur le Web

Une aide complémentaire est disponible sur le Web.

Pour parcourir l'aide en ligne, procédez comme suit :

1. Ouvrez Internet Explorer Mobile.
2. Appuyez sur Favoris.
3. Appuyez sur Explore Windows Mobile.

Pour rechercher de l'aide sur cet appareil, appuyez ici.

# Aide sur le Web

Une aide complémentaire est disponible sur le Web.

Pour parcourir l'aide en ligne, procédez comme suit :

1. Ouvrez Internet Explorer Mobile.
2. Appuyez sur Favoris.
3. Appuyez sur Explore Windows Mobile.

Pour rechercher de l'aide sur cet appareil, appuyez ici.

# Aide sur le Web

Une aide complémentaire est disponible sur le Web.

Pour parcourir l'aide en ligne, procédez comme suit :

1. Ouvrez Internet Explorer Mobile.
2. Appuyez sur Favoris.
3. Appuyez sur Explore Windows Mobile.

Pour rechercher de l'aide sur cet appareil, appuyez ici.

# Comment effectuer les opérations suivantes

Sélection de réseaux

# Comment effectuer les opérations suivantes

Connexion à Internet

Connexion à un réseau de bureau

Arrêt d'une connexion

Configuration d'une passerelle WAP

# Comment effectuer les opérations suivantes

Ouverture d'une session sur les services réseau

Configuration des paramètres de proxy avancés

# Comment effectuer les opérations suivantes

Ouverture d'une session sur les services réseau

Configuration des paramètres de proxy avancés

# Comment effectuer les opérations suivantes

Sélection d'un certificat

Configuration des paramètres de proxy avancés

Configuration des paramètres de sécurité du réseau

# Comment effectuer les opérations suivantes

Saisie de nouveaux paramètres sans fil

Configuration d'un réseau sans fil

Configuration des paramètres de sécurité du réseau

# Comment effectuer les opérations suivantes

Modification des paramètres de serveur

Configuration des paramètres de sécurité du réseau

Saisie de nouveaux paramètres sans fil

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration des paramètres d'authentification 802.1x

# Comment effectuer les opérations suivantes

Table des matières

# Comment effectuer les opérations suivantes

Connexion à Internet

Configuration d'une connexion modem

Arrêt d'une connexion

# Comment effectuer les opérations suivantes

Configuration d'un réseau sans fil

Saisie de nouveaux paramètres sans fil

Configuration des paramètres de sécurité du réseau

# Configuration de la sélection automatique des connexions

Si vous avez déjà créé plusieurs connexions, vous pouvez configurer votre appareil de façon à ce qu'il sélectionne automatiquement la connexion la plus appropriée.

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.
2. Dans l'un des groupes, appuyez sur Gérer des connexions existantes.
3. Appuyez sur Sélection automatique.

#### Voir également

Arrêt d'une connexion

Connexion à un réseau de bureau

Connexion à Internet

Configuration d'un réseau sans fil

Configuration d'une connexion modem

Configuration des connexions par le biais d'un serveur VPN

# Activation et désactivation des communications sans fil

Vous pouvez désactiver les connexions sans fil à partir d'un emplacement unique. Cette option vous permet d'économiser la batterie ou de préparer l'appareil si vous prenez l'avion.

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Connexions.
2. Appuyez sur Gestionnaire sans fil.
3. Exécutez l'une des actions suivantes :
   - Appuyez sur le bouton correspondant à la connexion sans fil voulue (par exemple Bluetooth ou Téléphone) pour l'activer ou la désactiver. Si la connexion est désactivée, le bouton a une couleur plus claire et une icône représentant un X s'affiche.
   - Appuyez sur Tout pour activer ou désactiver toutes les alimentations sans fil (disponible uniquement si votre appareil dispose de plusieurs types d'alimentation sans fil).

Remarque

Pour modifier les paramètres de l'un des types de connexion sans fil affichés, appuyez sur Menu, puis sur le type de paramètre à modifier.

#### Voir également

Activation et désactivation de Bluetooth

Fin d'un partenariat Bluetooth

Modification des paramètres du téléphone

# Comment effectuer les opérations suivantes

Activation et désactivation des communications sans fil

Activation et désactivation de Bluetooth

Fin d'un partenariat Bluetooth

Modification des paramètres du téléphone

# Affichage d'un document lié à un e-mail

Si l'e-mail que vous avez reçu contient un lien vers un document situé sur un serveur SharePoint ou sur un serveur interne de fichiers, vous pouvez afficher ce document. Cependant, vous ne pourrez l'afficher que si vous disposez d'un compte Microsoft Outlook synchronisé avec Microsoft Exchange Server 2007 ou une version ultérieure. Exchange Server doit en outre être configuré pour autoriser l'accès aux bibliothèques de documents SharePoint ou aux serveurs internes de fichiers.

1. Dans l'écran Aujourd'hui, appuyez sur Démarrer > Messagerie.
2. Sélectionnez un compte de messagerie, puis ouvrez un message comportant un lien vers un document SharePoint.
3. Sélectionnez le lien pour ouvrir le document.

# Importation d'un certificat de sécurité

Pour utiliser S/MIME sur votre appareil mobile tout comme sur votre ordinateur personnel, vous devez importer le certificat de sécurité S/MIME de l'ordinateur dans l'appareil mobile.

1. Sur votre ordinateur, cliquez sur Démarrer > Exécuter, puis entrez mmc dans la zone Ouvrir.
2. Cliquez sur Fichier > Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable.
3. Dans la liste des composants logiciels enfichables, cliquez sur Certificats, puis sur Ajouter.
4. Cliquez sur Mon compte d'utilisateur > Terminer > OK.
5. Sous Racine de la console, développez le dossier Certificats – Utilisateur actuel.
6. Développez le dossier Personnel, puis cliquez sur le dossier Certificats.
7. Dans la liste des certificats, cliquez avec le bouton droit sur le certificat de sécurité, puis sur Toutes les tâches > Exporter.
8. Terminez l'Assistant Exportation de certificat, créez un mot de passe pour le certificat et enregistrez le fichier du certificat (.pfx) sur le bureau.
9. Copiez le fichier de certificat dans le dossier My Documents sur l'appareil mobile à l'aide d'ActiveSync.
10. Sur l'appareil mobile, appuyez sur Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers.
11. Appuyez sur Menu > My Documents.
12. Appuyez sur le fichier du certificat et entrez le mot de passe.

# Gestion des certificats sur un appareil

1. Appuyez sur > Paramètres > onglet Système > Certificats.
2. Appuyez sur l'onglet correspondant au type de certificat que vous souhaitez afficher ou gérer :

- Les certificats Personnel identifient l'utilisateur de l'appareil.
- Les certificats Intermédiaire aident à authentifier les certificats reçus d'autres hôtes.
- Les certificats Racine authentifient les certificats reçus d'autres hôtes.

Vous pouvez afficher les détails de chaque type de certificat et supprimer les certificats que vous avez ajoutés mais pas ceux ajoutés par l'administrateur de l'appareil. Toutefois, vous ne pouvez renouveler ou étendre au-delà de la date d'expiration que les certificats personnels.

#### Voir également

Affichage des détails d'un certificat

Renouvellement d'un certificat personnel

Suppression d'un certificat

Inscription à un nouveau certificat personnel

Installation d'un nouveau certificat personnel à partir d'un fichier

Ajout d'un certificat racine ou intermédiaire

# Inscription à un nouveau certificat personnel

Un certificat personnel vous identifie par rapport à d'autres personnes et entités, tels qu'un réseau.

1. Connectez votre appareil à votre ordinateur.
2. Sur l'ordinateur, ouvrez ActiveSync.
3. Cliquez sur Outils > Outils avancés > Obtenir les certificats de l'appareil.
4. Dans Affichage, cliquez sur un type de certificat.
5. Cliquez sur Inscrire, puis suivez les instructions sur chacune des boîtes de dialogue qui s'affiche.

Le nouveau certificat est copié dans le magasin de certificats Personnel sur l'appareil.

#### Voir également

Installation d'un nouveau certificat personnel à partir d'un fichier

Affichage des détails d'un certificat

# Installation d'un nouveau certificat personnel à partir d'un fichier

L'inscription à un certificat personnel peut passer par l'importation d'un fichier .pfx ou .p12. Un certificat personnel vous identifie par rapport à d'autres personnes et entités, tels qu'un réseau.

1. Copiez un fichier .pfx ou .p12 dans un dossier de l'appareil.
2. Ouvrez le fichier .pfx ou .p12 dans l'explorateur de fichiers de l'appareil.
3. Entrez le mot de passe pour déverrouiller le fichier, puis appuyez sur Terminé.

Le nouveau certificat est copié dans le magasin de certificats Personnel sur l'appareil.

#### Voir également

Inscription à un nouveau certificat personnel

Affichage des détails d'un certificat

# Ajout d'un certificat racine ou intermédiaire

Les certificats racine et intermédiaires permettent d'authentifier d'autres certificats.

1. Copiez un fichier .cer codé DER, un fichier .cer codé en base 64 ou un fichier .p7b dans un dossier de l'appareil.
2. Sur l'appareil, appuyez sur Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers, accédez au fichier .cer ou .p7b et ouvrez-le.

Le nouveau certificat est copié dans le magasin de certificats Intermédiaire ou Racine sur l'appareil.

#### Voir également

Affichage des détails d'un certificat

# Configuration d'une connexion Wi-Fi

Si l'opérateur sans fil autorise le Wi-Fi sur votre appareil, il vous sera possible d'accéder à Internet même éloigné d'un ordinateur.

Par défaut, l'option Wi-Fi est désactivée la première fois que vous allumez votre appareil. Pour ne pas décharger la batterie, l'option de Wi-Fi est automatiquement désactivée chaque fois que vous éteignez votre appareil. Vous devez activer l'option lorsque vous souhaitez l'utiliser.

1. Appuyez sur Démarrer, Paramètres, appuyez ensuite sur l'onglet Connexions, puis sur Réseau local sans fil.
2. Appuyez sur Menu, puis sur Comm Manager. En dessous de l'icône du téléphone, appuyez sur l'icône sans fil.
3. Dans le champ Réseaux détectés, appuyez sur le réseau auquel vous préférez vous connecter.

   Remarque Pour voir tous les réseaux détectés, cliquez sur Afficher tous les réseaux.

   Si vous choisissez un réseau sécurisé, vous devrez sans doute saisir une clé réseau, fournie par l'administrateur réseau.

# Modification des paramètres Wi-Fi

1. Appuyez sur Démarrer, Paramètres, appuyez ensuite sur l'onglet Connexions, puis sur Wi-Fi ou Cartes réseau.
2. Affichez la connexion dont vous souhaitez modifier les paramètres, puis appuyez sur Menu, et sur Modifier.
3. Modifiez les informations suivantes :
   - Dans Nom du réseau, entrez un nom pour la connexion.
   - Dans Se connecter à, sélectionnez Internet ou Bureau.
   - Si le réseau est un réseau caché, ce qui signifie qu'il n'émet pas son identificateur SSID (Service Set Identifier), sélectionnez Ceci est un réseau caché.
   - Si vous souhaitez vous connecter directement à un autre appareil ou à un ordinateur et non à un réseau via un point d'accès, sélectionnez Ceci est une connexion appareil-appareil (ad-hoc).
4. Appuyez sur Suivant.
5. Dans la fenêtre Configuration authentification réseau, effectuez les opérations suivantes :
   - Sélectionnez les modes d'authentification et de cryptage des données.
   - Saisissez les informations de clé réseau ou activez la case à cocher La clé est fournie automatiquement.

     Si nécessaire, demandez à l'administrateur réseau les informations d'authentification, de cryptage et de clé réseau.

6. Appuyez sur Suivant.
7. Activez ou désactivez la case Utiliser le contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X.
8. Pour utiliser le protocole EAP (Extensible Authentication Protocol) ou une authentification par carte à puce, sélectionnez les options adaptées à votre choix d'authentification.
9. Appuyez sur Terminer.

# Connexion à Internet via une connexion Wi-Fi

Si l'opérateur sans fil autorise le Wi-Fi sur votre appareil, il vous sera possible de connecter votre appareil à un réseau sans fil afin d'accéder à Internet même éloigné d'un ordinateur.

Remarque

Par défaut, l'option Wi-Fi est désactivée la première fois que vous allumez votre appareil et elle sera désactivée automatiquement chaque fois que vous l'éteindrez afin de minimiser la charge sur la batterie. Vous devez activer le Wi-Fi lorsque vous souhaitez l'utiliser.

1. Appuyez sur Démarrer, Paramètres, appuyez ensuite sur l'onglet Connexions, puis sur Réseau local sans fil.
2. Appuyez sur Menu, puis sur Comm Manager.
3. En dessous de l'icône du téléphone, appuyez sur l'icône sans fil.
4. Dans le champ Réseaux détectés, appuyez sur le réseau auquel vous préférez vous connecter.

   Remarque Pour voir tous les réseaux détectés, cliquez sur Afficher tous les réseaux.

   Si vous choisissez un réseau sécurisé, vous devrez sans doute saisir une clé réseau, fournie par l'administrateur réseau.