# Verbinden mit einer Intranet-URL

Wenn Sie eine Verbindung zu Intranetsites herstellen möchten, deren URLs Punkte enthalten (zum Beispiel intranet.companyname.com), müssen Sie diese der Liste Ausnahmen für Firmen-URL hinzufügen.

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen.
2. Tippen Sie auf Verbindungen > Registerkarte Erweitert > Ausnahmen.
3. Tippen Sie dann auf Neuer URL.
4. Geben Sie unter Firmen-URL den Intranet-URL ein, und tippen Sie dann auf OK.

Tipp

Wenn Sie viele URLs mit demselben Firmennamen verwenden, können Sie durch die Eingabe von *.companyname.com vermeiden, diese einzeln eingeben zu müssen.

#### Siehe auch

Ändern einer Intranet-URL

# Ändern der Servereinstellungen

Es sollte nicht erforderlich sein, diese Einstellungen zu ändern, wenn Ihr Server dynamisch zugewiesene IP-Adressen verwendet. Die meisten Internetdienstanbieter und privaten Netzwerke verwenden dynamisch zugewiesene IP-Adressen.

Server, für die eine zugewiesene IP-Adresse erforderlich ist, müssen möglicherweise auch in der Lage sein, Computernamen IP-Adressen zuzuordnen. Ihr Gerät unterstützt zwei Optionen für die Namensauflösung: DNS und WINS.

Informieren Sie sich bei Ihrem Internetdienstanbieter darüber, welche Namensauflösung Sie verwenden müssen, erfragen Sie die zu verwendende Serveradresse, und geben Sie diese Informationen auf der Registerkarte Server ein. Fragen Sie außerdem, ob alternative Adressen verfügbar sind. Mithilfe einer alternativen Adresse können Sie möglicherweise eine Verbindung herstellen, wenn der primäre Server nicht verfügbar ist.

#### Siehe auch

Verbinden mit dem Internet

Verbinden mit dem Büro

# Ändern einer Intranet-URL

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen.
2. Tippen Sie auf Verbindungen > Registerkarte Erweitert > Ausnahmen.
3. Tippen Sie auf die Intranet-URL-Ausnahme, die Sie ändern möchten, nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und tippen Sie dann auf OK.

Tipp

Zum Löschen einer Firmen-URL-Ausnahme tippen Sie in der Liste darauf, halten den Stift gedrückt und tippen dann auf Löschen.

#### Siehe auch

Verbinden mit Intranet-URLs

# Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

Ein drahtloses Netzwerk kann bei der Erkennung des Netzwerks oder manuell durch Eingabe der Einstellungsdaten hinzugefügt werden. Informieren Sie sich, bevor Sie diese Schritte durchführen, ob Authentifizierungsinformationen erforderlich sind.

1. Zur manuellen Eingabe von Daten tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN > Registerkarte Drahtlos.

   Beachten Sie, dass auf Ihrem Gerät anstelle von WLAN beispielsweise auch Netzwerkkarten stehen kann.

2. Tippen Sie unter Drahtlose Netzwerke konfigurieren auf das Netzwerk, das Sie konfigurieren möchten, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie auf Bearbeiten. Alternativ können Sie auch auf Neu hinzufügen tippen, um ein neues Netzwerk zu konfigurieren.
3. Führen Sie den Assistenten aus bis zur Seite Netzwerkauthentifizierung konfig.
   1. Wählen Sie aus der Liste Authentifizierung die Authentifizierungsmethode.
   2. Wählen Sie zur Verwendung von Datenverschlüsselung in der Liste Datenverschlüsselung eine Verschlüsselungsmethode aus.
   3. Tippen Sie zur automatischen Verwendung eines Netzwerkschlüssels auf Schlüssel wird automatisch bereitgestellt.

      Geben Sie andernfalls den Netzwerkschlüssel ein.

4. Beenden Sie den Assistenten.

#### Siehe auch

Eingeben neuer Einstellungen für Drahtlosverbindungen

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

Konfigurieren der 802.1x-Authentifizierungseinstellungen

# Konfigurieren der 802.1x-Authentifizierungseinstellungen

Informieren Sie sich, bevor Sie diese Schritte durchführen, ob Authentifizierungsinformationen erforderlich sind.

1. Zur manuellen Eingabe von Daten tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN > Registerkarte Drahtlos.

   Beachten Sie, dass auf Ihrem Gerät anstelle von WLAN beispielsweise auch Netzwerkkarten stehen kann.

2. Tippen Sie unter Drahtlose Netzwerke konfigurieren auf das Netzwerk, das Sie konfigurieren möchten, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie auf Bearbeiten. Alternativ können Sie auch auf Neu hinzufügen tippen, um ein neues Netzwerk zu konfigurieren.
3. Navigieren Sie durch den Assistenten, um die Verbindung zu konfigurieren.
   1. Stellen Sie auf der ersten Seite von Netzwerkauthentifizierung konfig. sicher, dass die Option Datenverschlüsselung nicht Deaktiviert ist.
   2. Wählen Sie auf der zweiten Seite von Netzwerkauthentifizierung konfig. die Option IEEE 802.1x-Netzwerkzugriffssteuerung verwenden aus, wählen Sie den passenden EAP-Typ aus, und tippen Sie dann auf Fertig stellen.

#### Siehe auch

Eingeben neuer Einstellungen für Drahtlosverbindungen

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

# Auswählen von Netzwerken

Es sollte nicht erforderlich sein, diese Einstellungen zu ändern. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstanbieter oder Netzwerkadministrator, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Für arbeitsbezogene Aktivitäten werden üblicherweise Intranet- oder Ethernetnetzwerke verwendet, während für die Verbindung von zu Hause zu Ihrem Internetdienstanbieter Internetnetzwerke verwendet werden. Die Einstellungen unter Mein Firmennetzwerk werden für Verbindungen zu privaten Netzwerken, die Einstellungen unter Internet für die Verbindung zu Internetadressen verwendet.

Sie können auf Ihrem Gerät Programme so einrichten, dass sie bestimmte Verbindungen verwenden. Beispielsweise können Sie festlegen, dass Ihr Gerät automatisch über das Internet eine Verbindung zu Ihrem Internetdienstanbieter herstellt, wenn Sie Internet Explorer Mobile verwenden, jedoch über ein privates Netzwerk eine Verbindung mit der Firma herstellt, wenn Sie Messaging verwenden.

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen > Registerkarte Erweitert.
2. Tippen Sie auf Netzwerke auswählen.
3. Wählen Sie aus den entsprechenden Listen My ISP oder Mein Firmennetzwerk aus, und tippen Sie dann auf OK.

#### Siehe auch

Verbinden mit dem Büro

Verbinden mit dem Internet

# Verbinden mit dem Internet

Erfragen Sie vorab die folgenden Informationen:

- Bei Ihrem Mobilfunkdienstanbieter: Angaben zur Datenkonnektivität für Ihren Vertrag, Name des Zugriffspunkts und PAP/CHAP-Sicherheitseinstellungen
- Bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Drahtlosdienstanbieter: Name des Zugriffspunkts, Benutzername und Kennwort sowie andere Sicherheitsdaten

Für eine GPRS-, 1xRTT- oder DFÜ-Verbindung:

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Tippen Sie unter My ISP auf Neue Modemverbindung.
3. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein, führen Sie einen der folgenden Schritte durch, und tippen Sie auf Weiter.
   - Für eine GPRS-Verbindung wählen Sie Mobilfunkverbindung (GPRS) aus.
   - Für eine 1xRTT-Verbindung wählen Sie Mobilfunkverbindung aus.
4. Geben Sie die von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellte Telefonnummer oder den Namen des Zugriffpunkts ein, und tippen Sie auf Weiter.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, und tippen Sie auf Fertig stellen.

Für eine WLAN-Verbindung:

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN > Neu hinzufügen.

   Beachten Sie, dass auf Ihrem Gerät anstelle von WLAN beispielsweise auch Netzwerkkarten stehen kann.

2. Führen Sie den Drahtlosnetzwerk-Installationsassistenten aus.

- Von Ihrem Mobilfunkdienstanbieter Angaben zur Datenkonnektivität für Ihren Vertrag, Name des Zugriffspunkts und PAP/CHAP-Sicherheitseinstellungen
- Bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Drahtlosdienstanbieter: Name des Zugriffspunkts, Benutzername und Kennwort sowie andere Sicherheitsdaten

Für eine GPRS-, 1xRTT- oder DFÜ-Verbindung:

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Tippen Sie unter My ISP auf Neue Modemverbindung.
3. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein, führen Sie einen der folgenden Schritte durch, und tippen Sie auf Weiter.
   - Für eine GPRS-Verbindung wählen Sie Mobilfunkverbindung (GPRS) aus.
   - Für eine 1xRTT-Verbindung wählen Sie Mobilfunkverbindung aus.
4. Geben Sie die von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellte Telefonnummer oder den Namen des Zugriffpunkts ein, und tippen Sie auf Weiter.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, und tippen Sie auf Fertig stellen.

Für eine WLAN-Verbindung:

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > WLAN-Einstellungen > WLAN > Neu.

   Beachten Sie, dass auf Ihrem Gerät anstelle von WLAN beispielsweise auch Netzwerkkarten stehen kann.

2. Führen Sie den Drahtlosnetzwerk-Installationsassistenten aus.

- Bei Ihrem Mobilfunkdienstanbieter: Angaben zur Datenkonnektivität für Ihren Vertrag, Name des Zugriffspunkts und PAP/CHAP-Sicherheitseinstellungen
- Bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Drahtlosdienstanbieter: Name des Zugriffspunkts, Benutzername und Kennwort sowie andere Sicherheitsdaten

Für eine GPRS-, 1xRTT- oder DFÜ-Verbindung:

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Tippen Sie unter Mein Firmennetzwerk auf Neue Modemverbindung.
3. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein, führen Sie einen der folgenden Schritte durch, und tippen Sie auf Weiter.
   - Für eine GPRS-Verbindung wählen Sie Mobilfunkverbindung (GPRS) aus.
   - Für eine 1xRTT-Verbindung wählen Sie Mobilfunkverbindung aus.
4. Geben Sie die von Ihrem Dienstanbieter zur Verfügung gestellte Telefonnummer oder den Namen des Zugriffpunkts ein, und tippen Sie auf Weiter.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben, und tippen Sie auf Fertig stellen.

Für eine WLAN-Verbindung:

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > WLAN-Einstellungen > WLAN > Neu.
2. Führen Sie den Drahtlosnetzwerk-Installationsassistenten aus.

Tipps

Um eine Verbindung zu Ihrem Internetdienstanbieter über eine Netzwerkkarte oder ein drahtloses Netzwerk einzurichten, fügen Sie unter WLAN eine neue Verbindung hinzu. Beachten Sie, dass auf Ihrem Gerät anstelle von WLAN beispielsweise auch Netzwerkkarten stehen kann.

Wenn Sie eine Verbindung löschen möchten, tippen Sie auf die entsprechende Verbindung, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie dann auf Löschen.

#### Siehe auch

Beenden einer Verbindung

Verbinden mit dem Büro

Einrichten einer Netzwerkkarte

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

Einrichten einer Modemverbindung

Einrichten von VPN-Serververbindungen

Einrichten der Proxyservereinstellungen

# Verbinden mit dem Büro

Erfragen Sie vorab die folgenden Informationen bei Ihrem Netzwerkadministrator:

Um eine GPRS-, 1xRTT- oder DFÜ-Verbindung herzustellen, benötigen Sie die Telefonnummer des Servers oder den Namen des Zugriffpunkts, Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort.

Um eine VPN-Verbindung herzustellen, benötigen Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse, den VPN-Typ (IPSec/L2TP oder PPTP), Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort. Es kann sein, dass Sie auch einen Schlüssel für die Authentifizierung benötigen.

Für eine GPRS-, 1xRTT- oder DFÜ-Verbindung:

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Tippen Sie unter Mein Firmennetzwerk auf Neue Modemverbindung.
3. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein, führen Sie einen der folgenden Schritte durch, und tippen Sie auf Weiter.
   - Für eine GPRS-Verbindung wählen Sie Mobilfunkverbindung (GPRS) aus.
   - Für eine 1xRTT-Verbindung wählen Sie Mobilfunkverbindung aus.
4. Geben Sie die Telefonnummer oder die Adresse des Zugriffpunkts ein, die Sie vom Netzwerkadministrator erhalten haben, und tippen Sie auf Weiter.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Sie von Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben, und tippen Sie auf Fertig stellen.

Bei einer VPN-Verbindung:

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Tippen Sie unter Mein Firmennetzwerk auf Neue VPN-Serververbindung.
3. Geben Sie einen Namen für die Verbindung sowie den Hostnamen oder die IP-Adresse und den VPN-Typ ein, und tippen Sie auf Weiter.
4. Wenn es sich bei dem VPN-Typ um IPSec/L2TP handelt, wählen Sie die vom Netzwerkadministrator angegebene Authentifizierungsmethode (ein Zertifikat auf dem Gerät oder ein voreingestellter Schlüssel), und tippen Sie auf Weiter.
5. Geben Sie die Anmeldeinformationen ein, die Sie von Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben, und tippen Sie auf Fertig stellen.

Für eine WLAN-Verbindung:

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN > Neu hinzufügen.

   Beachten Sie, dass auf Ihrem Gerät anstelle von WLAN beispielsweise auch Netzwerkkarten stehen kann.

2. Führen Sie den Drahtlosnetzwerk-Installationsassistenten aus.

Tipp

Wenn Sie eine Verbindung löschen möchten, tippen Sie auf die entsprechende Verbindung, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie dann auf Löschen.

#### Siehe auch

Beenden einer Verbindung

Einrichten einer Netzwerkkarte

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

Einrichten einer Modemverbindung

Einrichten von VPN-Serververbindungen

Einrichten der Proxyservereinstellungen

Verbinden mit dem Internet

# Beenden einer Verbindung

Das Beenden einer nicht mehr verwendeten Verbindung kann nützlich sein. Damit werden Ressourcen auf dem Gerät freigegeben und eventuelle Verbindungskosten gespart.

1. Tippen Sie auf Start > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungs-Manager.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche für die zu beendende Verbindung, z. B. Bluetooth oder WLAN.

Wenn die Verbindung getrennt wurde, wird Aus unter der Schaltfläche angezeigt.

# Eingeben neuer Einstellungen für Drahtlosverbindungen

Ein drahtloses Netzwerk kann bei der Erkennung des Netzwerks oder manuell durch Eingabe der Einstellungsdaten hinzugefügt werden.

1. Zur manuellen Eingabe von Daten tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN > Registerkarte Drahtlos.

   Beachten Sie, dass auf Ihrem Gerät anstelle von WLAN beispielsweise auch Netzwerkkarten stehen kann.

2. Tippen Sie auf Neu hinzufügen. Wenn das Netzwerk erkannt wurde, tippen Sie auf den Netzwerknamen.
3. Folgen Sie den Schritten des Assistenten.

#### Siehe auch

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

Konfigurieren der 802.1x-Authentifizierungseinstellungen

# Anmelden bei Netzwerkdiensten

Erfragen Sie vorab die folgenden Informationen bei Ihrem Netzwerkadministrator: Benutzername, Kennwort und Domäne. Für einige Zertifikate ist kein Kennwort erforderlich.

1. Geben Sie Benutzernamen, Kennwort und Domäne ein.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kennwort speichern, wenn Sie Ihr Kennwort speichern möchten, um die Eingabeaufforderung beim erneuten Verbindungsaufbau zu umgehen.

Hinweis

Für dieses Netzwerk bereits konfigurierte Zertifikate sollten von Ihrem Gerät automatisch ausgewählt werden. Wenn kein Zertifikat automatisch ausgewählt werden kann, werden Sie aufgefordert, das notwendige Zertifikat manuell auszuwählen.

#### Siehe auch

Auswählen eines Zertifikats

Konfigurieren der erweiterten Proxyeinstellungen

Einrichten der Proxyservereinstellungen

# Einrichten einer Modemverbindung

Erfragen Sie vorab bei Ihrem Internetdienstanbieter oder Drahtlosdienstanbieter die folgenden Informationen: Telefonnummer oder Zugriffspunkt des ISP-Servers, Benutzername und Kennwort.

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Um in einer der beiden Gruppen eine neue Verbindung zu erstellen, tippen Sie auf Neue Modemverbindung.
3. Geben Sie einen Namen für die neue Verbindung ein, z. B. den Namen Ihres Unternehmens.
4. Tippen Sie in der Liste Modem auswählen auf Ihren Modemtyp und dann auf Weiter.
5. Geben Sie in den nachfolgenden Bildschirmen die Informationen ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter oder Drahtlosdienstanbieter erhalten haben.

Hinweise

Drahtlose Verbindungen können über ein Mobilfunknetz oder GPRS hergestellt werden. Wenn Sie für die Verbindung ein Mobilfunknetz verwenden, tippen Sie in der Liste Modem auswählen auf Mobilfunkverbindung. Wenn Sie GPRS verwenden, tippen Sie auf Mobilfunkverbindung (GPRS).

Wenn Sie ein externes Modem verwenden, wählen Sie den Namen des Modems in der Liste Modem auswählen aus. Ist Ihr externes Modem nicht aufgeführt, tippen Sie auf Hayes-kompatibel an COM1.

Wenn Sie eine Modemverbindung aus einem Geschäftsgebäude oder einem Hotel herstellen möchten und für den Anruf eine Amtsleitung erforderlich ist, geben Sie vor der Telefonnummer eine 0 ein. Dies können Sie auch mithilfe von Wählregeln oder Wählstandorten festlegen.

Wenn Sie oft unterwegs sind und sich dadurch ein Teil der Telefonnummer regelmäßig ändert, können Sie entsprechende Wählregeln definieren, um nicht mehrere Modemverbindungen für die gleiche Telefonnummer erstellen zu müssen.

Bei der Verwendung von GPRS müssen Sie anstelle der Telefonnummer den Namen des Zugriffspunkts eingeben, den Sie von Ihrem Drahtlosdienstanbieter erhalten.

Hinweise

Drahtlose Verbindungen können über ein Mobilfunknetz hergestellt werden. Wenn Sie für die Verbindung ein Mobilfunknetz verwenden, tippen Sie in der Liste Modem auswählen auf Mobilfunkverbindung.

Wenn Sie ein externes Modem verwenden, wählen Sie den Namen des Modems in der Liste Modem auswählen aus. Ist Ihr externes Modem nicht aufgeführt, tippen Sie auf Hayes-kompatibel an COM1.

Wenn Sie eine Modemverbindung aus einem Geschäftsgebäude oder einem Hotel herstellen möchten und für den Anruf eine Amtsleitung erforderlich ist, geben Sie vor der Telefonnummer eine 0 ein. Dies können Sie auch mithilfe von Wählregeln oder Wählstandorten festlegen.

Wenn Sie oft unterwegs sind und sich dadurch ein Teil der Telefonnummer regelmäßig ändert, können Sie entsprechende Wählregeln definieren, um nicht mehrere Modemverbindungen für die gleiche Telefonnummer erstellen zu müssen.

Hinweise

Wenn Sie ein externes Modem verwenden, wählen Sie den Namen des Modems in der Liste Modem auswählen aus. Ist Ihr externes Modem nicht aufgeführt, tippen Sie auf Hayes-kompatibel an COM1.

Wenn Sie eine Modemverbindung aus einem Geschäftsgebäude oder einem Hotel herstellen möchten und für den Anruf eine Amtsleitung erforderlich ist, geben Sie vor der Telefonnummer eine 0 ein.

# Konfigurieren der erweiterten Proxyeinstellungen

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Tippen Sie auf Proxyserver bearbeiten. Wurde kein Proxyserver eingerichtet, tippen Sie auf Proxyserver einrichten.
3. Wählen Sie Dieses Netzwerk stellt eine Verbindung mit dem Internet her und Dieses Netzwerk verwendet einen Proxyserver, und geben Sie den Namen des Proxyservers ein.
4. Tippen Sie auf Erweitert.
5. Wählen Sie einen Proxyservertyp aus.
6. Geben Sie für den entsprechenden Servertyp den Proxyservernamen und den Anschluss ein.
7. Geben Sie gegebenenfalls die Anmeldeinformationen zur Verbindung mit Ihrem Proxyserver ein.
8. Wenn Sie einen Socks-Proxy konfigurieren, wählen Sie Socks 4 oder Socks 5 aus. Geben Sie bei Verwendung von Socks 5 die Anmeldeinformationen für die Verbindung mit Ihrem Proxyserver ein.

#### Siehe auch

Einrichten einer Netzwerkkarte

# Auswählen eines Zertifikats

Für dieses Netzwerk bereits konfigurierte Zertifikate sollten automatisch von Ihrem Gerät ausgewählt werden. Konnte ein Zertifikat nicht automatisch ausgewählt werden, werden Sie vom System aufgefordert, das erforderliche Zertifikat auszuwählen. Informieren Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator über die Auswahl des richtigen Zertifikats.

1. Tippen Sie auf das gewünschte Zertifikat, um es auszuwählen.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und den Domänennamen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

   Ihr Gerät stellt automatisch eine Verbindung her.

# Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN > Registerkarte Drahtlos.

   Beachten Sie, dass auf Ihrem Gerät anstelle von WLAN beispielsweise auch Netzwerkkarten stehen kann.

2. Wählen Sie unter Auf diese Netzwerke zugreifen die Option Alle verfügbar, Nur Zugriffspunkte oder Nur Computer-mit-Computer aus der Liste aus, je nach Art der Netzwerke, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Wird das gewünschte Netzwerk nicht angezeigt, tippen Sie auf Neu hinzufügen und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.
   - Um die Netzwerkeinstellungen eines Netzwerks, das Sie bereits konfiguriert haben, zu ändern, tippen Sie auf das Netzwerk, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis

Zum Aufbau einer Verbindung zu einem Netzwerk tippen Sie auf der Registerkarte Drahtlos auf den Namen der Verbindung, halten Sie den Stift gedrückt und tippen Sie auf Verbinden.

#### Siehe auch

Eingeben neuer Einstellungen für Drahtlosverbindungen

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

Konfigurieren der 802.1x-Authentifizierungseinstellungen

# Einrichten einer Netzwerkkarte

Verwenden Sie eine Netzwerkkarte, um eine direkte Verbindung zu einem Ethernetnetzwerk herzustellen. Sobald die Verbindung hergestellt wurde, können Sie im Internet oder Intranet surfen oder E-Mail-Nachrichten herunterladen. Achten Sie beim Kauf und der Konfiguration der Netzwerkkarte darauf, dass diese mit Ihrem Gerät kompatibel sein muss.

Erfragen Sie vorab die folgenden Informationen bei Ihrem Netzwerkadministrator: Benutzername, Kennwort und Domänenname. Je nach Netzwerk benötigen Sie möglicherweise die Einstellungen für Proxyserver- oder VPN-Verbindungen.

1. Setzen Sie die Netzwerkkarte in das Gerät ein.
2. Beim ersten Einsetzen der Karte wird automatisch die Option Netzwerkeinstellungen angezeigt, sodass Sie die Karte konfigurieren können. Wenn diese Option nicht angezeigt wird oder wenn Sie die Einstellungen später ändern möchten, tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > WLAN > Registerkarte Netzwerkkarten.

   Beachten Sie, dass auf Ihrem Gerät anstelle von WLAN beispielsweise auch Netzwerkkarten stehen kann.

3. Um spezifische Serverinformationen einzugeben, tippen Sie im Bildschirm Netzwerkkarten konfigurieren auf die entsprechende Netzwerkkarte.
4. Da die meisten Netzwerke DHCP verwenden, sollten Sie Vom Server zugewiesene IP-Adresse auswählen. Wenn Sie die Anweisung erhalten haben, eine spezifische IP-Adresse zu verwenden, wählen Sie Spezifische IP-Adresse, und geben Sie die vom Netzwerkadministrator zur Verfügung gestellten Informationen ein.
5. Verbinden Sie die Netzwerkkarte gegebenenfalls mithilfe eines Netzwerkkabels mit dem Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation der Netzwerkkarte.
6. Zum Verbindungsaufbau setzen Sie die Netzwerkkarte ein. Starten Sie dann das gewünschte Programm, z. B. Internet Explorer Mobile, um im Internet zu surfen. Das Gerät stellt automatisch eine Verbindung her.

Hinweis

Wenn Sie die Netzwerkkarte für zwei Netzwerke verwenden (z. B. im Büro ein privates Netzwerk und zu Hause das Internet), müssen Sie das Netzwerk ändern, mit dem die Netzwerkkarte eine Verbindung herstellt.

#### Siehe auch

Verbinden mit dem Internet

Verbinden mit dem Büro

Einrichten der Proxyservereinstellungen

Einrichten von VPN-Serververbindungen

# Einrichten eines WAP-Gateways

Um mit Internet Explorer Mobile auf WAP-Seiten zugreifen zu können, konfigurieren Sie das Gerät für die Verwendung eines WAP-Gateways.

Erfragen Sie vorab bei Ihrem Internetserviceprovider die folgenden Informationen: Telefonnummer des ISP-Servers, Benutzername und Kennwort. Erfragen Sie von Ihrem Drahtlosdienstanbieter den Namen und die Anschlussnummer des WAP-Gatewayservers.

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Tippen Sie auf Proxyserver bearbeiten. Wurde kein Proxyserver eingerichtet, tippen Sie auf Proxyserver einrichten.
3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Proxyeinstellungen die Kontrollkästchen Dieses Netzwerk stellt eine Verbindung mit dem Internet her und Dieses Netzwerk verwendet einen Proxyserver.
4. Geben Sie gegebenenfalls in das Feld Proxyserver den Namen des Proxyservers ein.
5. Tippen Sie auf Erweitert > WAP.
6. Geben Sie im Feld Server den Servernamen des WAP-Gateways ein. Geben Sie unter Anschluss die Anschlussnummer ein. Im Allgemeinen wird als WAP-Anschlussnummer 9201 verwendet.
7. Geben Sie die für den WAP-Gatewayserver erforderlichen Anmeldeinformationen ein, und klicken Sie dann auf OK.

Hinweis

Einige Geräte unterstützten die Anzeige von WAP-Sites nicht.

Siehe auch

Einrichten einer Modemverbindung

Einrichten einer Netzwerkkarte

# Einrichten der Proxyservereinstellungen

Wenn Sie während der Synchronisierung mit Ihrem Internetdienstanbieter oder privaten Netzwerk verbunden sind, sollte das Gerät bei diesem Vorgang geeignete Proxyeinstellungen von Ihrem PC herunterladen. Befinden sich diese Einstellungen nicht auf dem PC oder müssen diese geändert werden, erfragen Sie vorab bei Ihrem Internetdienstanbieter bzw. Netzwerkadministrator die folgenden Informationen: Proxyservername, Servertyp, Anschluss, Typ des verwendeten Socks-Protokolls sowie Benutzername und Kennwort.

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Wurde kein Proxyserver eingerichtet, tippen Sie auf Proxyserver einrichten. Tippen Sie andernfalls auf Proxyserver bearbeiten.
3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen Dieses Netzwerk stellt eine Verbindung mit dem Internet her und Dieses Netzwerk verwendet einen Proxyserver.
4. Geben Sie im Feld Proxyserver den Namen des Proxyservers ein.
5. Zum Ändern von Einstellungen wie Anschlussnummer oder Proxyservertyp tippen Sie auf Erweitert. Tippen Sie dann auf die zu ändernde Einstellung, und geben Sie die neuen Daten ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Konfigurieren der erweiterten Proxyeinstellungen.

Tipps

Um einen der folgenden Schritte auszuführen, tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen > Bestehende Verbindungen verwalten.

Zweck | Vorgehensweise:
--- | ---
Ändern vorhandener Einstellungen | Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus, und tippen Sie auf Bearbeiten.
Manuelles Herstellen einer Verbindung | Tippen Sie auf die Verbindung, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie auf Verbinden.
Löschen einer Verbindung | Tippen Sie auf die zu löschende Verbindung, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie auf Löschen.

#### Siehe auch

Verbinden mit dem Büro

Verbinden mit dem Internet

# Einrichten von VPN-Serververbindungen

Mithilfe einer VPN-Verbindung können Sie sichere Verbindungen zu Servern, beispielsweise zu einem Unternehmensnetzwerk, über das Internet herstellen. Fragen Sie vorab den Netzwerkadministrator nach dem Benutzernamen und Kennwort, dem Namen der Domäne, den TCP/IP-Einstellungen sowie nach dem Hostnamen oder der IP-Adresse des VPN-Servers.

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Tippen Sie zur Erstellung einer neuen VPN-Serververbindung auf Neue VPN-Serververbindung, und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten zum Herstellen neuer Verbindungen.

Tipps

Um einen der folgenden Schritte auszuführen, tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen > Bestehende Verbindungen verwalten.

Zweck | Vorgehensweise:
--- | ---
Ändern vorhandener Einstellungen | Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus, und tippen Sie auf Bearbeiten.
Manuelles Herstellen einer Verbindung | Tippen Sie auf die Verbindung, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie auf Verbinden.
Löschen einer Verbindung | Tippen Sie auf die zu löschende Verbindung, halten Sie den Stift gedrückt, und tippen Sie auf Löschen.

In der Regel ist es nicht erforderlich, erweiterte Einstellungen zu ändern. Es gibt jedoch folgende Ausnahmen:

- Der Server, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll, verwendet keine dynamisch zugewiesenen Adressen, und Sie müssen Ihre TCP/IP-Einstellungen eingeben.
- Sie müssen die Einstellungen für DNS- oder WINS-Server ändern.

#### Siehe auch

Beenden einer Verbindung

Verbinden mit dem Büro

Verbinden mit dem Internet

# Anleitungen

Einrichten einer Netzwerkkarte

# Anleitungen

Einrichten einer Netzwerkkarte

# Anleitungen

Einrichten einer Netzwerkkarte

# Anleitungen

Verbinden mit dem Internet

Verbinden mit dem Büro

# Anleitungen

Einrichten von VPN-Serververbindungen

Verbinden mit dem Internet

Verbinden mit dem Büro

# Anleitungen

Einrichten von VPN-Serververbindungen

Verbinden mit dem Internet

Verbinden mit dem Büro

# Anleitungen

Einrichten von VPN-Serververbindungen

Verbinden mit dem Internet

Verbinden mit dem Büro

# Anleitungen

Verbinden mit dem Büro

Einrichten von VPN-Serververbindungen

# Anleitungen

Konfigurieren der erweiterten Proxyeinstellungen

Einrichten der Proxyservereinstellungen

Einrichten eines WAP-Gateways

# Anleitungen

Konfigurieren der erweiterten Proxyeinstellungen

Einrichten der Proxyservereinstellungen

Einrichten eines WAP-Gateways

# Anleitungen

Einrichten der Proxyservereinstellungen

Konfigurieren der erweiterten Proxyeinstellungen

Einrichten eines WAP-Gateways

# Anleitungen

Einrichten einer Modemverbindung

# Anleitungen

Ändern der Servereinstellungen

Einrichten einer Modemverbindung

# Anleitungen

Einrichten einer Modemverbindung

Übersicht über Remote Desktop Mobile

# Anleitungen

Einrichten einer Modemverbindung

Ändern der Servereinstellungen

# Anleitungen

Einrichten einer Modemverbindung

# Anleitungen

Einrichten einer Modemverbindung

# Anleitungen

Einrichten einer Modemverbindung

# Anleitungen

Einrichten einer Modemverbindung

# Anleitungen

Einrichten einer Modemverbindung

Beenden einer Verbindung

Einrichten einer automatischen Verbindungsauswahl

# Anleitungen

Einrichten einer Modemverbindung

# Anleitungen

Auswählen von Netzwerken

Verbinden mit dem Büro

Verbinden mit dem Internet

# Hilfe im Web

Weitere Hilfeinformationen finden Sie im Web.

So suchen Sie in der Online-Hilfe

1. Öffnen Sie Internet Explorer Mobile.
2. Tippen Sie auf Favoriten.
3. Tippen Sie auf Explore Windows Mobile.

Zum Suchen in der Hilfe zu diesem Gerät tippen Sie hierauf.

# Hilfe im Web

Weitere Hilfeinformationen finden Sie im Web.

So suchen Sie in der Online-Hilfe

1. Öffnen Sie Internet Explorer Mobile.
2. Tippen Sie auf Favoriten.
3. Tippen Sie auf Explore Windows Mobile.

Zum Suchen in der Hilfe zu diesem Gerät tippen Sie hierauf.

# Hilfe im Web

Weitere Hilfeinformationen finden Sie im Web.

So suchen Sie in der Online-Hilfe

1. Öffnen Sie Internet Explorer Mobile.
2. Tippen Sie auf Favoriten.
3. Tippen Sie auf Explore Windows Mobile.

Zum Suchen in der Hilfe zu diesem Gerät tippen Sie hierauf.

# Hilfe im Web

Weitere Hilfeinformationen finden Sie im Web.

So suchen Sie in der Online-Hilfe

1. Öffnen Sie Internet Explorer Mobile.
2. Tippen Sie auf Favoriten.
3. Tippen Sie auf Explore Windows Mobile.

Zum Suchen in der Hilfe zu diesem Gerät tippen Sie hierauf.

# Hilfe im Web

Weitere Hilfeinformationen finden Sie im Web.

So suchen Sie in der Online-Hilfe

1. Öffnen Sie Internet Explorer Mobile.
2. Tippen Sie auf Favoriten.
3. Tippen Sie auf Explore Windows Mobile.

Zum Suchen in der Hilfe zu diesem Gerät tippen Sie hierauf.

# Hilfe im Web

Weitere Hilfeinformationen finden Sie im Web.

So suchen Sie in der Online-Hilfe

1. Öffnen Sie Internet Explorer Mobile.
2. Tippen Sie auf Favoriten.
3. Tippen Sie auf Explore Windows Mobile.

Zum Suchen in der Hilfe zu diesem Gerät tippen Sie hierauf.

# Anleitungen

Auswählen von Netzwerken

# Anleitungen

Verbinden mit dem Internet

Verbinden mit dem Büro

Beenden einer Verbindung

Einrichten eines WAP-Gateways

# Anleitungen

Anmelden bei Netzwerkdiensten

Konfigurieren der erweiterten Proxyeinstellungen

# Anleitungen

Anmelden bei Netzwerkdiensten

Konfigurieren der erweiterten Proxyeinstellungen

# Anleitungen

Auswählen eines Zertifikats

Konfigurieren der erweiterten Proxyeinstellungen

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

# Anleitungen

Eingeben neuer Einstellungen für Drahtlosverbindungen

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

# Anleitungen

Ändern der Servereinstellungen

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

Eingeben neuer Einstellungen für Drahtlosverbindungen

# Anleitungen

Konfigurieren der 802.1x-Authentifizierungseinstellungen

# Anleitungen

Inhaltsverzeichnis

# Anleitungen

Verbinden mit dem Internet

Einrichten einer Modemverbindung

Beenden einer Verbindung

# Anleitungen

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

Eingeben neuer Einstellungen für Drahtlosverbindungen

Konfigurieren der Netzwerksicherheitseinstellungen

# Einrichten einer automatischen Verbindungsauswahl

Wenn Sie mehrere Verbindungen erstellt haben, können Sie das Gerät so einrichten, dass es automatisch die beste verfügbare Verbindung verwendet.

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen > Verbindungen.
2. Tippen Sie in einer der Gruppen auf Bestehende Verbindungen verwalten.
3. Tippen Sie auf Autoauswahl.

#### Siehe auch

Beenden einer Verbindung

Verbinden mit dem Büro

Verbinden mit dem Internet

Einrichten eines drahtlosen Netzwerks

Einrichten einer Modemverbindung

Einrichten von VPN-Serververbindungen

# Aktivieren und Deaktivieren der Stromversorgung einer drahtlosen Verbindung

Sie können Ihre drahtlosen Verbindungen alle vom gleichen Ort aus ausschalten. So können Sie Akkuleistung sparen und Ihr Gerät für die Reise in einem Flugzeug vorbereiten.

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte Verbindungen.
2. Tippen Sie auf Verbindungs-Manager.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   - Die Art der drahtlosen Verbindung (z. B. Bluetooth oder Telefon) können Sie durch Tippen auf die entsprechende Schaltfläche ein- oder ausschalten. Bei einer ausgeschalteten Verbindung wird die Schaltfläche in einer helleren Farbe dargestellt und ist mit einem X versehen.
   - Tippen Sie auf Alle, um alle drahtlosen Verbindungen ein- oder einzuschalten (die Option nur verfügbar, wenn auf dem Gerät mehrere drahtlose Verbindungstypen vorhanden sind).

Hinweis

Wenn Sie die Einstellungen für einen der angezeigten drahtlosen Verbindungstypen ändern möchten, tippen Sie auf Menü, dann tippen Sie auf den zu ändernden Typ von Einstellungen.

#### Siehe auch

Ein- und Ausschalten von Bluetooth

Beenden einer Bluetooth-Partnerschaft

Ändern der Telefoneinstellungen

# Anleitungen

Aktivieren und Deaktivieren der Stromversorgung einer drahtlosen Verbindung

Ein- und Ausschalten von Bluetooth

Beenden einer Bluetooth-Partnerschaft

Ändern der Telefoneinstellungen

# Anzeigen eines mit einer E-Mail-Nachricht verknüpften Dokuments

Wenn eine eingegangene E-Mail-Nachricht über eine Verknüpfung mit einem Dokument verfügt, das auf SharePoint oder einem internen Dateiserver gespeichert ist, dann können Sie dieses Dokument anzeigen. Sie können das Dokument allerdings nur dann anzeigen, wenn Sie ein Microsoft Outlook-Konto besitzen, das mit Microsoft Exchange Server 2007 oder höher synchronisiert wird. Exchange Server muss zudem so konfiguriert sein, dass er Zugriff auf SharePoint-Dokumentbibliotheken oder interne Dateiserver gewährt.

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm Heute auf Start > Messaging.
2. Wählen Sie ein E-Mail-Konto aus, und öffnen Sie dann eine Nachricht mit einem Link zu einem SharePoint-Dokument.
3. Wählen Sie den Link aus, um das Dokument zu öffnen.

# Importieren eines Sicherheitszertifikats

Damit Sie S/MIME auf Ihrem mobilen Gerät sowie auf Ihrem PC verwenden können, müssen Sie das S/MIME-Sicherheitszertifikat vom Computer zum mobilen Gerät übertragen.

1. Klicken Sie auf Ihrem Computer auf Start > Ausführen, und geben Sie mmc in das Feld Öffnen ein.
2. Klicken Sie auf Datei > Snap-in hinzufügen/entfernen.
3. Klicken Sie in der Snap-in-Liste auf Zertifikate und dann auf Hinzufügen.
4. Klicken Sie auf Eigenes Benutzerkonto > Fertig stellen > OK.
5. Erweitern Sie unter Konsolenstamm den Ordner Zertifikate – Aktueller Benutzer.
6. Erweitern Sie den Ordner Persönlich, und klicken Sie dann auf den Ordner Zertifikate.
7. Klicken Sie in der Zertifikatliste auf das Sicherheitszertifikat und anschließend auf Alle Tasks > Exportieren.
8. Führen Sie den Zertifikatsexport-Assistenten aus, legen Sie ein Kennwort für das Zertifikat fest, und speichern Sie die Zertifikatsdatei (.PFX) auf dem Desktop.
9. Kopieren Sie die Zertifikatsdatei mithilfe von ActiveSync in den Ordner My Documents des mobilen Geräts.
10. Tippen Sie auf dem mobilen Gerät auf Start > Programme > Datei-Explorer.
11. Tippen Sie auf Menü > My Documents.
12. Tippen Sie auf die Zertifikatsdatei, und geben Sie dann das Kennwort ein.

# Verwalten der Zertifikate auf einem Gerät

1. Tippen Sie auf > Einstellungen > Registerkarte System > Zertifikate.
2. Tippen Sie auf die Registerkarte, um einen Zertifikatstyp anzuzeigen oder zu verwalten:

- Persönliche Zertifikate identifizieren den Benutzer des Geräts.
- Zwischenzertifikate tragen zur Authentifizierung der Zertifikate bei, die von anderen Hosts eingehen.
- Stammzertifikate authentifizieren die Zertifikate, die von anderen Hosts eingehen.

Sie können die Detaildaten zu jedem Typ von Zertifikat anzeigen und Zertifikate, die Sie selbst hinzugefügt haben, löschen (allerdings keine Zertifikate, die vom Administrator des Geräts hinzugefügt wurden). Nur persönliche Zertifikate können von Ihnen erneuert oder über das Ablaufdatum hinaus verlängert werden.

#### Siehe auch

Anzeigen von Zertifikatdetails

Erneuern eines persönlichen Zertifikats

Löschen eines Zertifikats

Registrierung für ein neues persönliches Zertifikat

Installieren eines neuen persönlichen Zertifikats aus einer Datei

Hinzufügen eines Zwischen- oder Stammzertifikats

# Registrierung für ein neues persönliches Zertifikat

Ein persönlichen Zertifikat identifiziert Sie gegenüber anderen Personen und Entitäten, z. B. einem Netzwerk.

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Computer.
2. Öffnen Sie auf dem Computer ActiveSync.
3. Klicken Sie auf Extras > Erweitert > Sicherheitszertifikate anfordern.
4. Klicken Sie unter Ansicht auf den Zertifikatstyp.
5. Klicken Sie auf Registrieren, und folgen Sie dann den Anweisungen, die in den Dialogfeldern angezeigt werden.

Das neue Zertifikat wird in den Zertifikatspeicher Persönlich des Geräts kopiert.

#### Siehe auch

Installieren eines neuen persönlichen Zertifikats aus einer Datei

Anzeigen von Zertifikatdetails

# Installieren eines neuen persönlichen Zertifikats aus einer Datei

Der Import einer PFX- oder P12-Datei ist eine Alternative zur Registrierung eines persönlichen Zertifikats. Ein persönlichen Zertifikat identifiziert Sie gegenüber anderen Personen und Entitäten, z. B. einem Netzwerk.

1. Kopieren Sie eine PFX- oder eine P12-Datei in einen Ordner auf dem Gerät.
2. Öffnen Sie die PFX- oder P12-Datei mit dem Datei-Explorer des Geräts.
3. Geben Sie das Kennwort ein, um die Sperre der Datei aufzuheben, und tippen Sie dann auf Fertig.

Das neue Zertifikat wird in den Zertifikatspeicher Persönlich des Geräts kopiert.

#### Siehe auch

Registrierung für ein neues persönliches Zertifikat

Anzeigen von Zertifikatdetails

# Hinzufügen eines Zwischen- oder Stammzertifikats

Stamm- und Zwischenzertifikate dienen zur Authentifizierung anderer Zertifikate.

1. Kopieren Sie eine DER-codierte CER-Datei, eine Base64-codierte CER-Datei oder eine P7B-Datei in einen Ordner auf dem Gerät.
2. Tippen Sie auf dem Gerät auf Start > Programme > Datei-Explorer, navigieren Sie zur CER-Datei oder zur P7B-Datei, und öffnen Sie sie.

Das neue Zertifikat wird in den Zertifikatspeicher Zwischen oder Stamm des Geräts kopiert.

#### Siehe auch

Anzeigen von Zertifikatdetails

# Einrichten einer WLAN-Verbindung

Falls auf Ihrem Gerät WLAN vom Funknetzbetreiber aktiviert wird, haben Sie die Möglichkeit zum Herstellen einer Internetverbindung, wenn Sie sich nicht an Ihrem Computer befinden.

Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts ist WLAN standardmäßig ausgeschaltet. WLAN wird bei jedem Ausschalten des Geräts automatisch deaktiviert, um den Akku zu schonen. Sie müssen die Funktion einschalten, wenn sie verwendet werden soll.

1. Tippen Sie auf Start, Einstellungen, auf die Registerkarte Verbindungen und dann auf Drahtloses LAN.
2. Tippen Sie auf Menü und dann auf Verbindungsmanager. Tippen Sie unterhalb des Telefonsymbols auf das Drahtlossymbol.
3. Tippen Sie im Feld Netzwerke gefunden auf das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

   Hinweis Klicken Sie auf Alle Netzwerke anzeigen, um alle entdeckten Netzwerke anzuzeigen.

   Wenn Sie ein sicheres Netzwerk auswählen, müssen Sie ggf. einen vom Netzwerkadministrator bereitgestellten Netzwerkschlüssel eingeben.

# Ändern der WLAN-Einstellungen

1. Tippen Sie auf Start, Einstellungen, Registerkarte Verbindungen, und tippen Sie dann auf WLAN oder Netzwerkkarten.
2. Führen Sie einen Bildlauf zur Verbindung durch, deren Einstellungen Sie ändern möchten. Tippen Sie auf Menü und auf Bearbeiten.
3. Sie können folgende Informationen ändern:
   - Geben Sie unter Netzwerkname einen Namen für die Verbindung ein.
   - Wählen Sie unter Verbindet mit die Option Dem Internet oder Büro.
   - Wenn es sich um ein ausgeblendetes Netzwerk handelt, d. h. die SSID (Service Set Identifier) des Netzwerks wird nicht übertragen, wählen Sie Dies ist ein ausgeblendetes Netzwerk aus.
   - Wenn Sie eine direkte Verbindung mit einem anderen Gerät oder Computer und nicht zu einem Netzwerk über einen Zugriffspunkt herstellen möchten, wählen Sie Dies ist eine Gerät-zu-Gerät (Ad-hoc)-Verbindung aus.
4. Tippen Sie auf Weiter.
5. Führen Sie auf dem Bildschirm Netzwerkauthentifizierung konfig. die folgenden Schritte durch:
   - Wählen Sie die Authentifizierungs- und Datenverschlüsselungsmethoden aus.
   - Geben Sie die Netzwerkschlüsselinformationen ein, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schlüssel wird automatisch bereitgestellt.

     Fragen Sie gegebenenfalls den Netzwerkadministrator nach den Informationen zur Authentifizierung und Verschlüsselung sowie nach dem Netzwerkschlüssel.

6. Tippen Sie auf Weiter.
7. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen IEEE 802.1x-Netzwerkzugriffssteuerung verwenden.
8. Nehmen Sie zur Verwendung von EAP (Extensible Authentication Protocol) oder Smart Cart-Authentifizierung eine entsprechende Auswahl vor.
9. Tippen Sie auf Fertig.

# Herstellen einer Internetverbindung über WLAN

Falls auf Ihrem Gerät WLAN vom Funknetzbetreiber aktiviert wird, haben Sie die Möglichkeit zum Herstellen einer Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk, um auf das Internet zuzugreifen, wenn Sie sich nicht an Ihrem Computer befinden.

Hinweis

Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts ist WLAN standardmäßig ausgeschaltet. WLAN wird bei jedem Ausschalten des Geräts deaktiviert, um den Akku zu schonen. Sie müssen WLAN einschalten, wenn diese Funktion verwendet werden soll.

1. Tippen Sie auf Start, Einstellungen, auf die Registerkarte Verbindungen und dann auf Drahtloses LAN.
2. Tippen Sie auf Menü und dann auf Verbindungsmanager.
3. Tippen Sie unterhalb des Telefonsymbols auf das Drahtlossymbol.
4. Tippen Sie im Feld Netzwerke gefunden auf das Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

   Hinweis Klicken Sie auf Alle Netzwerke anzeigen, um alle entdeckten Netzwerke anzuzeigen.

   Wenn Sie ein sicheres Netzwerk auswählen, müssen Sie ggf. einen vom Netzwerkadministrator bereitgestellten Netzwerkschlüssel eingeben.