# Conectarse a una URL de la intranet

Si desea conectarse a sitios de intranet que contengan puntos en las URL (por ejemplo, intranet.companyname.com), deberá agregarlos a la lista Excepciones de URL del trabajo.

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones.
2. Puntee en Conexiones > pestaña Avanzado > Excepciones.
3. Puntee en Agregar nueva URL.
4. En URL del trabajo, escriba la URL de la intranet y, a continuación, puntee en Aceptar.

Sugerencia

Si usa muchas direcciones URL con el mismo nombre de organización, puede evitar tener que escribirlas individualmente si emplea *.companyname.com.

#### Véase también

Cambiar una URL de la intranet

# Cambiar la configuración del servidor

Normalmente, no es necesario cambiar esta configuración a menos que su servidor no utilice direcciones IP asignadas dinámicamente. La mayor parte de los ISP y redes privadas usan estas direcciones.

Puede que los servidores que requieran una dirección IP asignada también necesiten un modo de asignar nombres de equipos a direcciones IP. Su dispositivo admite dos opciones de resolución de nombres: DNS y WINS.

Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP) para averiguar qué resolución de nombres debe usar, obtenga la dirección de servidor concreta y especifique la información en la pestaña Servidor. Asimismo, pregunte si existen otras direcciones alternativas disponibles. Una dirección alternativa le permitirá conectarse cuando el servidor principal no esté disponible.

#### Véase también

Conectarse a Internet

Conectarse al trabajo

# Cambiar una URL de la intranet

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones.
2. Puntee en Conexiones > pestaña Avanzado > Excepciones.
3. Seleccione la excepción de URL de la intranet que desea cambiar, realice los cambios oportunos y, a continuación, puntee en Aceptar.

Sugerencia

Para eliminar una excepción de URL del trabajo, puntee durante varios segundos en la lista y, a continuación, seleccione Eliminar.

#### Véase también

Conectarse a URL de la intranet

# Establecer la configuración de seguridad de la red

Una red inalámbrica se puede agregar cuando se detecta automáticamente, o bien manualmente, especificando la información de configuración. Antes de seguir estos pasos, determine si necesita información de autenticación.

1. Para escribir manualmente la información, puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Wi-Fi > pestaña Inalámbrico.

   Tenga en cuenta que en el dispositivo puede aparecer Tarjetas de red en lugar de Wi-Fi.

2. En Configurar redes inalámbricas, puntee y mantenga presionado en la red que desea configurar y, a continuación, puntee en Editar. O bien puntee en Agregar nueva para configurar una nueva red.
3. Prosiga con el asistente hasta la primera página Configurar autenticación de red.
   1. Seleccione el método de autenticación en la lista Autenticación.
   2. Para usar cifrado de datos, seleccione el método deseado en la lista Cifrado de datos.
   3. Para usar automáticamente una clave de red, puntee en La clave se proporciona automáticamente.

      De lo contrario, escriba dicha clave.

4. Complete el asistente.

#### Véase también

Establecer una nueva configuración inalámbrica

Configurar una red inalámbrica

Establecer la configuración de autenticación 802.1x

# Establecer la configuración de autenticación 802.1x

Antes de seguir estos pasos, determine si necesita información de autenticación.

1. Para escribir manualmente la información, puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Wi-Fi > pestaña Inalámbrico.

   Tenga en cuenta que en el dispositivo puede aparecer Tarjetas de red en lugar de Wi-Fi.

2. En Configurar redes inalámbricas, puntee y mantenga presionado en la red que desea configurar y, a continuación, puntee en Editar. O bien puntee en Agregar nueva para configurar una nueva red.
3. Prosiga con el asistente para configurar la conexión.
   1. En la primera página Configurar autenticación de red, asegúrese de que el Cifrado de datos no está Deshabilitado.
   2. En la segunda página Configurar autenticación de red, seleccione Utilizar control de acceso a IEEE 802.1x y, a continuación, seleccione el tipo de EAP adecuado y puntee en Finalizar.

#### Véase también

Establecer una nueva configuración inalámbrica

Establecer la configuración de seguridad de la red

Configurar una red inalámbrica

# Seleccionar redes

No es necesario cambiar esta configuración. Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet (ISP) o administrador de red antes de intentar realizar cambios.

Las redes de intranet o Ethernet se usan habitualmente para actividades relacionadas con el trabajo, mientras que las redes de Internet se usan en casa, para conectarse al proveedor de servicios de Internet (ISP). La configuración de Red de trabajo se usa para conexiones de red privada, mientras que la configuración de Internet se emplea para conectarse a direcciones de Internet.

Puede configurar programas en el dispositivo para que utilicen conexiones específicas. Por ejemplo, puede que desee que el dispositivo se conecte automáticamente a su ISP a través de una red de Internet cuando utilice Internet Explorer Mobile, pero que se conecte al trabajo mediante una red privada cuando use Mensajería.

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones > pestaña Opciones avanz.
2. Puntee en Selec. redes.
3. En las listas adecuadas, seleccione Mi ISP o Red de trabajo y, a continuación, puntee en Aceptar.

#### Véase también

Conectarse al trabajo

Conectarse a Internet

# Conectarse a Internet

Antes de empezar, obtenga la información siguiente:

- Del proveedor de servicios de telefonía móvil: información del plan de conectividad de datos, el nombre del punto de acceso y la configuración de seguridad PAP/CHAP.
- Del proveedor de servicios de Internet (ISP) o proveedor de servicios inalámbricos: el nombre del punto de acceso, el nombre de usuario y contraseña y otra información de seguridad.

Para una conexión GPRS, 1xRTT o de acceso telefónico a redes:

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. En Mi ISP, puntee en Agregar nueva conexión de módem.
3. Escriba el nombre para la conexión, realice una de las operaciones siguientes y puntee en Siguiente.
   - En el caso de una conexión GPRS, seleccione Línea de teléfono móvil (GPRS).
   - Para una conexión 1xRTT, seleccione Conectar a ISP o RED.
4. Escriba el número de teléfono o el nombre del punto de acceso suministrado por el proveedor de servicios y puntee en Siguiente.
5. Escriba las credenciales suministradas por el proveedor de servicios y puntee en Finalizar.

Para una conexión Wi-Fi:

1. Puntee en > Configuración > ficha Conexiones > Wi-Fi > Agregar nueva.

   Tenga en cuenta que en el dispositivo puede aparecer Tarjetas de red en lugar de Wi-Fi.

2. Siga las instrucciones del asistente para la instalación de redes inalámbricas.

- Del proveedor de servicios de telefonía móvil, información del plan de conectividad de datos, el nombre del punto de acceso y la configuración de seguridad PAP/CHAP.
- Del proveedor de servicios de Internet (ISP) o proveedor de servicios inalámbricos: el nombre del punto de acceso, el nombre de usuario y contraseña y otra información de seguridad.

Para una conexión GPRS, 1xRTT o de acceso telefónico a redes:

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. En Mi ISP, puntee en Agregar nueva conexión de módem.
3. Escriba el nombre para la conexión, realice una de las operaciones siguientes y puntee en Siguiente.
   - En el caso de una conexión GPRS, seleccione Línea de teléfono móvil (GPRS).
   - Para una conexión 1xRTT, seleccione Conectar a ISP o RED.
4. Escriba el número de teléfono o el nombre del punto de acceso suministrado por el proveedor de servicios y puntee en Siguiente.
5. Escriba las credenciales suministradas por el proveedor de servicios y puntee en Finalizar.

Para una conexión Wi-Fi:

1. Puntee en > Configuración > Configuración de Wi-Fi > Wi-Fi > Agregar nueva.

   Tenga en cuenta que en el dispositivo puede aparecer Tarjetas de red en lugar de Wi-Fi.

2. Siga las instrucciones del asistente para la instalación de redes inalámbricas.

- Del proveedor de servicios de telefonía móvil: información del plan de conectividad de datos, el nombre del punto de acceso y la configuración de seguridad PAP/CHAP.
- Del proveedor de servicios de Internet (ISP) o proveedor de servicios inalámbricos: el nombre del punto de acceso, el nombre de usuario y contraseña y otra información de seguridad.

Para una conexión GPRS, 1xRTT o de acceso telefónico a redes:

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. En Red de trabajo, puntee en Agregar nueva conexión de módem.
3. Escriba el nombre para la conexión, realice una de las operaciones siguientes y puntee en Siguiente.
   - En el caso de una conexión GPRS, seleccione Línea de teléfono móvil (GPRS).
   - Para una conexión 1xRTT, seleccione Conectar a ISP o RED.
4. Escriba el número de teléfono o el nombre del punto de acceso suministrado por el proveedor de servicios y puntee en Siguiente.
5. Escriba las credenciales suministradas por el proveedor de servicios y puntee en Finalizar.

Para una conexión Wi-Fi:

1. Puntee en > Configuración > Configuración de Wi-Fi > Wi-Fi > Nuevo.
2. Siga las instrucciones del asistente para la instalación de redes inalámbricas.

Sugerencias

Para configurar una tarjeta de red o una conexión de red inalámbrica con su ISP, agregue una nueva conexión en Wi-Fi. Tenga en cuenta que en el dispositivo puede aparecer Tarjetas de red en lugar de Wi-Fi.

Para eliminar una conexión, puntee durante varios segundos en la conexión que desea eliminar y seleccione Eliminar.

#### Véase también

Finalizar una conexión

Conectarse al trabajo

Configurar una tarjeta de red

Configurar una red inalámbrica

Configurar una conexión de módem

Configurar las conexiones de servidor VPN

Configurar un servidor proxy

# Conectarse al trabajo

Antes de empezar, obtenga la información siguiente del administrador de red:

En el caso de una conexión GPRS, 1xRTT o de acceso telefónico, averigüe el número de teléfono del servidor o el nombre del punto de acceso, su nombre de usuario y su contraseña.

En el caso de una conexión VPN, averigüe el nombre de host o la dirección IP, el tipo de VPN (IPSec/L2TP o PPTP), así como su nombre de usuario y contraseña. Puede que también necesite una clave para la autenticación.

Para una conexión GPRS, 1xRTT o de acceso telefónico a redes:

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. En Red de trabajo, puntee en Agregar nueva conexión de módem.
3. Escriba el nombre para la conexión, realice una de las operaciones siguientes y puntee en Siguiente.
   - En el caso de una conexión GPRS, seleccione Línea de teléfono móvil (GPRS).
   - Para una conexión 1xRTT, seleccione Conectar a ISP o RED.
4. Escriba el número de teléfono o la dirección del punto de acceso suministrado por el administrador de la red y puntee en Siguiente.
5. Escriba las credenciales suministradas por el administrador de red y puntee en Finalizar.

Para una conexión VPN:

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. En Red de trabajo, puntee en Agregar nueva conexión de servidor VPN.
3. Escriba un nombre para la conexión, el nombre de host o la dirección IP, así como el tipo de VPN, y puntee en Siguiente.
4. Si la VPN es del tipo IPSec/L2TP, seleccione el método de autenticación especificado por el administrador de la red (un certificado en el dispositivo o una clave previamente compartida) y puntee en Siguiente.
5. Escriba las credenciales suministradas por el administrador de red y puntee en Finalizar.

Para una conexión Wi-Fi:

1. Puntee en > Configuración > ficha Conexiones > Wi-Fi > Agregar nueva.

   Tenga en cuenta que en el dispositivo puede aparecer Tarjetas de red en lugar de Wi-Fi.

2. Siga las instrucciones del asistente para la instalación de redes inalámbricas.

Sugerencia

Para eliminar una conexión, puntee durante varios segundos en la conexión que desea eliminar y seleccione Eliminar.

#### Véase también

Finalizar una conexión

Configurar una tarjeta de red

Configurar una red inalámbrica

Configurar una conexión de módem

Configurar las conexiones de servidor VPN

Configurar un servidor proxy

Conectarse a Internet

# Finalizar una conexión

Puede resultarle útil finalizar una conexión cuando haya terminado de usarla. De este modo, se liberan recursos del dispositivo y se pueden ahorrar gastos de conexión.

1. Puntee en Inicio > Configuración > pestaña Conexiones > Gestor de conexiones.
2. Puntee en el botón de la conexión que desee que finalice como, por ejemplo, Bluetooth o Wi-Fi.

Cuando la conexión finalice, verá Desactivado debajo del botón.

# Establecer una nueva configuración inalámbrica

Una red inalámbrica se puede agregar cuando se detecta automáticamente, o bien manualmente, especificando la información de configuración.

1. Para escribir manualmente la información, puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Wi-Fi > pestaña Inalámbrico.

   Tenga en cuenta que en el dispositivo puede aparecer Tarjetas de red en lugar de Wi-Fi.

2. Puntee en Agregar nueva. O bien, si se ha detectado la red, puntee en su nombre.
3. Siga los pasos que indique el asistente.

#### Véase también

Establecer la configuración de seguridad de la red

Configurar una red inalámbrica

Establecer la configuración de autenticación 802.1x

# Iniciar sesión en los servicios de red

Antes de empezar, obtenga la información siguiente del administrador de red: el nombre de usuario, la contraseña y el dominio. Algunos certificados no requieren contraseña.

1. Escriba su nombre de usuario, contraseña y dominio.
2. Para guardar la contraseña para que no se le solicite cada vez que se conecte, active la casilla Guardar contraseña.

Nota

El dispositivo debería seleccionar automáticamente los certificados que ya estén configurados para esta red. Si un certificado no se puede seleccionar automáticamente, se le solicitará que seleccione el certificado necesario.

#### Véase también

Seleccionar un certificado

Establecer una configuración avanzada de proxy

Configurar un servidor proxy

# Configurar una conexión de módem

Antes de comenzar, solicite el número de teléfono o punto de acceso del servidor del ISP, el nombre de usuario y la contraseña, de su proveedor de servicios de Internet (ISP) o proveedor de servicios inalámbricos: .

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. Para crear una conexión nueva en ambos grupos, puntee en Agregar nueva conexión de módem.
3. Escriba un nombre para la conexión, por ejemplo, el de su organización.
4. En la lista Seleccione un módem, escriba el tipo de módem y puntee en Siguiente.
5. En las pantallas que sigan, escriba la información que le ha proporcionado el proveedor de servicios de Internet (ISP) o el proveedor de servicios inalámbricos.

Notas

Las conexiones inalámbricas se pueden realizar a través de una red de teléfono móvil o mediante GPRS. Si usa una red de este tipo para conectarse, en la lista Seleccione un módem, puntee en Línea de teléfono móvil. Si usa GPRS, puntee en Línea de teléfono móvil (GPRS).

Si usa algún tipo de módem externo, en la lista Seleccione un módem, elija el nombre del módem. Si su módem externo no aparece en la lista, puntee en Hayes Compatible en COM1.

Si llama desde un centro de negocios u hotel que requiera marcar un nueve antes de realizar una llamada al exterior, escriba 9 antes del número de teléfono. También puede realizar esta operación mediante reglas o ubicaciones de marcado.

Si sabe que parte del número de teléfono cambiará con frecuencia al viajar, puede crear reglas de marcado para evitar crear varias conexiones de módem para el mismo número de teléfono.

Si usa GPRS, en lugar de un número de teléfono, deberá escribir el nombre del punto de acceso proporcionado por su proveedor de servicios inalámbricos.

Notas

Las conexiones inalámbricas se pueden realizar a través de una red de teléfono móvil. Si usa una red de este tipo para conectarse, en la lista Seleccione un módem, puntee en Línea de teléfono móvil.

Si usa algún tipo de módem externo, en la lista Seleccione un módem, elija el nombre del módem. Si su módem externo no aparece en la lista, puntee en Hayes Compatible en COM1.

Si llama desde un centro de negocios u hotel que requiera marcar un nueve antes de realizar una llamada al exterior, escriba 9 antes del número de teléfono. También puede realizar esta operación mediante reglas o ubicaciones de marcado.

Si sabe que parte del número de teléfono cambiará con frecuencia al viajar, puede crear reglas de marcado para evitar crear varias conexiones de módem para el mismo número de teléfono.

Notas

Si usa algún tipo de módem externo, en la lista Seleccione un módem, elija el nombre del módem. Si su módem externo no aparece en la lista, puntee en Hayes Compatible en COM1.

Si llama desde un centro de negocios u hotel que requiera marcar un nueve antes de realizar una llamada al exterior, escriba 9 antes del número de teléfono.

# Establecer una configuración avanzada de proxy

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. Puntee en Editar mi servidor proxy. Si no hay ningún servidor proxy instalado, puntee en Instalar mi servidor proxy.
3. Seleccione Esta red conecta a Internet y Esta red utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet y escriba el nombre del servidor proxy.
4. Puntee en Avanzadas.
5. Seleccione un tipo de servidor proxy.
6. Para el tipo de servidor adecuado, escriba el nombre y el puerto del servidor proxy.
7. Si fuera necesario, escriba las credenciales para conectarse al servidor proxy.
8. Si configura un proxy Socks, seleccione Socks 4 o Socks 5. Si usa Socks 5, escriba las credenciales para conectarse al servidor proxy.

#### Véase también

Configurar una tarjeta de red

# Seleccionar un certificado

El dispositivo debería seleccionar automáticamente los certificados que ya estén configurados para la red concreta. Si no se puede seleccionar automáticamente un certificado, el sistema le solicitará que seleccione el certificado necesario. Para obtener información acerca del certificado que debe seleccionar, consulte al administrador de red.

1. Para seleccionar un certificado, puntee en él.
2. Cuando el sistema se lo solicite, escriba su nombre de usuario, contraseña y dominio.

   El dispositivo se conectará automáticamente.

# Configurar una red inalámbrica

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Wi-Fi > pestaña Inalámbrico.

   Tenga en cuenta que en el dispositivo puede aparecer Tarjetas de red en lugar de Wi-Fi.

2. En Acceso a redes, seleccione Todas disponibles, Sólo puntos de acceso o Sólo de equipo a equipo en la lista, en función del tipo de redes a las que se conecte.
3. Realice una de las siguientes operaciones:
   - Si no encuentra la red deseada, puntee en Agregar nueva y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
   - Para cambiar la configuración de una red ya configurada, puntee en la red y siga las instrucciones de la pantalla.

Nota

Para conectarse a una red, en la pestaña Inalámbrico, puntee durante varios segundos en el nombre de la conexión y, a continuación, puntee en Conectar.

#### Véase también

Establecer una nueva configuración inalámbrica

Establecer la configuración de seguridad de la red

Establecer la configuración de autenticación 802.1x

# Configurar una tarjeta de red

Utilice una tarjeta de red para conectarse directamente a una red Ethernet. Una vez conectado, puede explorar Internet o una intranet, o descargar mensajes de correo electrónico. Asegúrese de adquirir y configurar una tarjeta de red compatible con el dispositivo.

Antes de empezar, obtenga la información siguiente del administrador de red: el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de dominio. En función de cuál sea su red, puede que necesite una configuración de servidor proxy o de conexión VPN.

1. Inserte la tarjeta de red en el dispositivo.
2. La primera vez que inserte la tarjeta, aparecerá automáticamente Configuración de red para que pueda configurar la tarjeta de red. Si no aparece o si desea modificar la configuración más adelante, puntee en > Configuración > ficha Conexiones > Wi-Fi > ficha Adaptadores de red.

   Tenga en cuenta que en el dispositivo puede aparecer Tarjetas de red en lugar de Wi-Fi.

3. Si desea escribir información específica de servidores, puntee en el adaptador de red correspondiente en la pantalla Configurar adaptadores de red.
4. Puesto que la mayoría de redes usan DHCP, por norma general deberá seleccionar Usar dirección IP asignada por el servidor. Si se le ha indicado que debe usar una dirección IP específica, seleccione Usar dirección IP específica y escriba la información suministrada por el administrador de red.
5. Si fuera necesario, conecte la tarjeta a la red mediante un cable de red. Para obtener más información, vea la documentación que acompaña a la tarjeta.
6. Para iniciar una conexión, inserte la tarjeta de red. A continuación, empiece a usar el programa que desee como, por ejemplo, Internet Explorer Mobile para explorar Internet. El dispositivo se conectará automáticamente.

Nota

Si usa la tarjeta de red con dos redes, por ejemplo, una red privada en el trabajo y una en su domicilio particular para Internet, deberá cambiar la red a la que se conecta la tarjeta.

#### Véase también

Conectarse a Internet

Conectarse al trabajo

Configurar un servidor proxy

Configurar las conexiones de servidor VPN

# Configurar una puerta de enlace WAP

Para tener acceso a los sitios WAP a través de Internet Explorer Mobile, configure el dispositivo para que utilice una puerta de enlace WAP

Antes de empezar, obtenga de su ISP el número de teléfono del servidor del ISP, el nombre de usuario y la contraseña. Solicite al proveedor de servicios inalámbricos el número de puerto y el nombre de servidor de la puerta de enlace WAP.

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. Puntee en Editar mi servidor proxy. Si no hay ningún servidor proxy instalado, puntee en Instalar mi servidor proxy.
3. En la pestaña Configuración de proxy, active las casillas de verificación Esta red conecta a Internet y Esta red utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet.
4. Si fuera necesario, en el cuadro Servidor, escriba el nombre del servidor proxy.
5. Puntee en Opciones avanz. > WAP.
6. En el cuadro Servidor, escriba el nombre del servidor de puerta de enlace WAP. En Puerto, escriba el número de puerto. El número de puerto WAP más habitual es 9201.
7. Escriba las credenciales de inicio de sesión que requiere el servidor de puerta de enlace WAP y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Nota

Algunos dispositivos no admiten la visualización de sitios WAP.

Véase también

Configurar una conexión de módem

Configurar una tarjeta de red

# Configurar un servidor proxy

Si está conectado a su ISP o a una red privada durante la sincronización, el dispositivo debería descargar la configuración de proxy adecuada durante la sincronización desde su PC. Si esta configuración no se encuentra en el equipo o se debe modificar, antes de comenzar, solicite a su ISP o administrador de red que le facilite el nombre del servidor proxy, el tipo de servidor, el puerto, el tipo de protocolo de Socks usado y su nombre de usuario y contraseña.

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. Si no hay ningún servidor proxy instalado, puntee en Instalar mi servidor proxy. De lo contrario, puntee en Editar mi servidor proxy.
3. Active las casillas de verificación Esta red conecta a Internet y Esta red utiliza un servidor proxy para conectarse a Internet.
4. En el cuadro Servidor, escriba el nombre del servidor proxy.
5. Para cambiar valores como el número de puerto o el tipo de servidor proxy, puntee en Opciones avanz., a continuación puntee en el valor que desee cambiar y, por último, escriba la información nueva. Para obtener más información, consulte Establecer una configuración avanzada de proxy.

Sugerencias

Para realizar cualquiera de las operaciones siguientes, puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones> Administrar conexiones existentes.

Para | Haga lo siguiente:
--- | ---
Cambiar una configuración existente | Seleccione la conexión deseada y puntee en Editar.
Iniciar manualmente una conexión | Puntee durante varios segundos en la conexión y, a continuación, puntee en Conectar.
Eliminar una conexión | Puntee durante varios segundos en la conexión que desea quitar y, a continuación, puntee en Eliminar.

#### Véase también

Conectarse al trabajo

Conectarse a Internet

# Configurar las conexiones de servidor VPN

Una conexión VPN le permite conectarse de forma segura a los servidores, por ejemplo a una red corporativa, a través de Internet. Antes de comenzar, solicite al administrador de red que le facilite su nombre de usuario y contraseña, el nombre de dominio, la configuración de TCP/IP y el nombre de host o la dirección IP del servidor VPN.

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. Para crear una nueva conexión de servidor VPN, puntee en Agregar nueva conexión de servidor VPN y siga las instrucciones del asistente Realizar conexión nueva.

Sugerencias

Para realizar cualquiera de las operaciones siguientes, puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones> Administrar conexiones existentes.

Para | Haga lo siguiente:
--- | ---
Cambiar una configuración existente | Seleccione la conexión deseada y puntee en Editar.
Iniciar manualmente una conexión | Puntee durante varios segundos en la conexión y, a continuación, puntee en Conectar.
Eliminar una conexión | Puntee durante varios segundos en la conexión que desea quitar y, a continuación, puntee en Eliminar.

Normalmente, no es necesario cambiar ninguna configuración avanzada. No obstante, deberá hacerlo cuando:

- El servidor al que se conecta no utilice direcciones asignadas dinámicamente y, por lo tanto, deba escribir la configuración TCP/IP.
- Necesite cambiar la configuración del servidor DNS o WINS.

#### Véase también

Finalizar una conexión

Conectarse al trabajo

Conectarse a Internet

# Cómo...

Configurar una tarjeta de red

# Cómo...

Configurar una tarjeta de red

# Cómo...

Configurar una tarjeta de red

# Cómo...

Conectarse a Internet

Conectarse al trabajo

# Cómo...

Configurar las conexiones de servidor VPN

Conectarse a Internet

Conectarse al trabajo

# Cómo...

Configurar las conexiones de servidor VPN

Conectarse a Internet

Conectarse al trabajo

# Cómo...

Configurar las conexiones de servidor VPN

Conectarse a Internet

Conectarse al trabajo

# Cómo...

Conectarse al trabajo

Configurar las conexiones de servidor VPN

# Cómo...

Establecer una configuración avanzada de proxy

Configurar un servidor proxy

Configurar una puerta de enlace WAP

# Cómo...

Establecer una configuración avanzada de proxy

Configurar un servidor proxy

Configurar una puerta de enlace WAP

# Cómo...

Configurar un servidor proxy

Establecer una configuración avanzada de proxy

Configurar una puerta de enlace WAP

# Cómo...

Configurar una conexión de módem

# Cómo...

Cambiar la configuración del servidor

Configurar una conexión de módem

# Cómo...

Configurar una conexión de módem

Descripción general de Remote Desktop Mobile

# Cómo...

Configurar una conexión de módem

Cambiar la configuración del servidor

# Cómo...

Configurar una conexión de módem

# Cómo...

Configurar una conexión de módem

# Cómo...

Configurar una conexión de módem

# Cómo...

Configurar una conexión de módem

# Cómo...

Configurar una conexión de módem

Finalizar una conexión

Configurar la selección automática de las conexiones

# Cómo...

Configurar una conexión de módem

# Cómo...

Seleccionar redes

Conectarse al trabajo

Conectarse a Internet

# Ayuda en la Web

Dispone de ayuda adicional en la Web.

Para explorar la ayuda en línea:

1. Abra Internet Explorer Mobile.
2. Puntee en Favoritos.
3. Puntee en Explore Windows Mobile.

Para buscar en la Ayuda de este dispositivo, puntee aquí.

# Ayuda en la Web

Dispone de ayuda adicional en la Web.

Para explorar la ayuda en línea:

1. Abra Internet Explorer Mobile.
2. Puntee en Favoritos.
3. Puntee en Explore Windows Mobile.

Para buscar en la Ayuda de este dispositivo, puntee aquí.

# Ayuda en la Web

Dispone de ayuda adicional en la Web.

Para explorar la ayuda en línea:

1. Abra Internet Explorer Mobile.
2. Puntee en Favoritos.
3. Puntee en Explore Windows Mobile.

Para buscar en la Ayuda de este dispositivo, puntee aquí.

# Ayuda en la Web

Dispone de ayuda adicional en la Web.

Para explorar la ayuda en línea:

1. Abra Internet Explorer Mobile.
2. Puntee en Favoritos.
3. Puntee en Explore Windows Mobile.

Para buscar en la Ayuda de este dispositivo, puntee aquí.

# Ayuda en la Web

Dispone de ayuda adicional en la Web.

Para explorar la ayuda en línea:

1. Abra Internet Explorer Mobile.
2. Puntee en Favoritos.
3. Puntee en Explore Windows Mobile.

Para buscar en la Ayuda de este dispositivo, puntee aquí.

# Ayuda en la Web

Dispone de ayuda adicional en la Web.

Para explorar la ayuda en línea:

1. Abra Internet Explorer Mobile.
2. Puntee en Favoritos.
3. Puntee en Explore Windows Mobile.

Para buscar en la Ayuda de este dispositivo, puntee aquí.

# Cómo...

Seleccionar redes

# Cómo...

Conectarse a Internet

Conectarse al trabajo

Finalizar una conexión

Configurar una puerta de enlace WAP

# Cómo...

Iniciar sesión en los servicios de red

Establecer una configuración avanzada de proxy

# Cómo...

Iniciar sesión en los servicios de red

Establecer una configuración avanzada de proxy

# Cómo...

Seleccionar un certificado

Establecer una configuración avanzada de proxy

Establecer la configuración de seguridad de la red

# Cómo...

Establecer una nueva configuración inalámbrica

Configurar una red inalámbrica

Establecer la configuración de seguridad de la red

# Cómo...

Cambiar la configuración del servidor

Establecer la configuración de seguridad de la red

Establecer una nueva configuración inalámbrica

# Cómo...

Establecer la configuración de autenticación 802.1x

# Cómo...

Contenido

# Cómo...

Conectarse a Internet

Configurar una conexión de módem

Finalizar una conexión

# Cómo...

Configurar una red inalámbrica

Establecer una nueva configuración inalámbrica

Establecer la configuración de seguridad de la red

# Configurar la selección automática de las conexiones

Si ha creado más de una conexión, puede configurar el dispositivo para que utilice automáticamente la mejor conexión disponible.

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones > Conexiones.
2. En ambos grupos, puntee en Administrar conexiones existentes.
3. Puntee en Selección automática.

#### Véase también

Finalizar una conexión

Conectarse al trabajo

Conectarse a Internet

Configurar una red inalámbrica

Configurar una conexión de módem

Configurar las conexiones de servidor VPN

# Activar o desactivar conexiones inalámbricas

Puede desactivar las conexiones inalámbricas en una única ubicación. Se trata de una forma rápida de ahorrar batería o preparar el dispositivo para un vuelo en avión.

1. Puntee en > Configuración > pestaña Conexiones.
2. Puntee en Gestor de conexiones.
3. Realice una de las siguientes operaciones:
   - Puntee en el botón del tipo de conexión inalámbrica que prefiera (como Bluetooth o Teléfono) para activarla o desactivarla. Si está desactivada, el color del botón será más claro y mostrará un icono marcado con una X.
   - Puntee en Todo para activar o desactivar todas las conexiones inalámbricas (opción sólo disponible cuando hay más de un tipo de conexión inalámbrica en el dispositivo).

Nota

Para cambiar la configuración de uno de los tipos de conexión inalámbrica que se muestran, puntee en Menú y en el tipo de configuración que desee cambiar.

#### Véase también

Activar y desactivar Bluetooth

Finalizar una asociación de Bluetooth

Cambiar la configuración del teléfono

# Cómo...

Activar o desactivar conexiones inalámbricas

Activar y desactivar Bluetooth

Finalizar una asociación de Bluetooth

Cambiar la configuración del teléfono

# Ver un documento vinculado a un mensaje de correo electrónico

Si un mensaje de correo electrónico que ha recibido contiene un vínculo con un documento ubicado en SharePoint o en un servidor de archivos interno, puede ver dicho documento. No obstante, sólo podrá ver el documento si tiene una cuenta de Microsoft Outlook que se sincroniza con Microsoft Exchange Server 2007 o una versión posterior. También es preciso que Exchange Server esté instalado para poder tener acceso a bibliotecas de documentos de SharePoint o a servidores de archivos internos.

1. En la pantalla Hoy, puntee en Inicio > Mensajería.
2. Seleccione una cuenta de correo electrónico y, a continuación, abra un mensaje con un vínculo con un documento de SharePoint.
3. Seleccione el vínculo para abrir el documento.

# Importar un certificado de seguridad

Para usar S/MIME en el dispositivo móvil, así como en el equipo personal, necesita importar el certificado de seguridad S/MIME del equipo al dispositivo móvil.

1. En el equipo, haga clic en Inicio > Ejecutar y, a continuación, escriba mmc en el cuadro Abrir.
2. Haga clic en Archivo > Agregar o quitar complemento.
3. En la lista de complementos, haga clic en Certificados y, a continuación, en Agregar.
4. Haga clic en Mi cuenta de usuario > Finalizar > Aceptar.
5. En Raíz de consola, expanda la carpeta Certificados – Usuario actual.
6. Expanda la carpeta Personal y, a continuación, haga clic en la carpeta Certificados.
7. En la lista de certificados, haga clic con el botón secundario en el certificado y, a continuación, haga clic en Todas las tareas > Exportar.
8. Complete el asistente para la exportación de certificados, cree una contraseña para el certificado y guarde el archivo del certificado (.pfx) en el escritorio.
9. Copie el archivo del certificado en la carpeta My Documents del dispositivo móvil mediante ActiveSync.
10. En el dispositivo móvil, puntee en Inicio > Programa > Expl. de archivos.
11. Puntee en Menú > My Documents.
12. Puntee en el archivo del certificado y, a continuación, escriba la contraseña.

# Administrar certificados en un dispositivo

1. Puntee en > Configuración > pestaña Sistema > Certificados.
2. Puntee en la ficha del tipo de certificado que desea ver o administrar:

- Los certificados de tipo Personal identifican al usuario del dispositivo.
- Los certificados de tipo Intermedio ayudan a autenticar los certificados recibidos de otros hosts.
- Los certificados de tipo Raíz autentican los certificados recibidos de otros hosts.

Puede ver los detalles de cualquier tipo de certificado y eliminar cualquier certificado agregado (excepto los certificados que haya agregado el administrador del dispositivo). No obstante, sólo puede renovar o ampliar la fecha de caducidad de los certificados personales.

#### Véase también

Ver detalles de los certificados

Renovar un certificado personal

Eliminar un certificado

Inscribirse para un nuevo certificado personal

Instalar un certificado personal nuevo a partir de un archivo

Agregar un certificado raíz o intermedio

# Inscribirse para un nuevo certificado personal

Un certificado personal le permite identificarse ante otras personas y entidades como una red.

1. Conecte el dispositivo a su equipo.
2. En el equipo, abra ActiveSync.
3. Haga clic en Herramientas > Herramientas avanzadas > Obtener certificados del dispositivo.
4. En Ver, haga clic en un tipo de certificado.
5. Haga clic en Inscribir y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en cada cuadro de diálogo.

El nuevo certificado se copiará en el almacén de certificados de tipo Personal del dispositivo.

#### Véase también

Instalar un certificado personal nuevo a partir de un archivo

Ver detalles de los certificados

# Instalar un certificado personal nuevo a partir de un archivo

Como alternativa a la inscripción a un certificado personal, se puede importar un archivo .pfx o .p12. Un certificado personal le permite identificarse ante otras personas y entidades como una red.

1. Copie un archivo .pfx o .p12 en una carpeta del dispositivo.
2. Abra el archivo .pfx o .p12 en el explorador de archivos del dispositivo.
3. Escriba la contraseña para desbloquear el archivo y, a continuación, puntee en Listo.

El nuevo certificado se copiará en el almacén de certificados de tipo Personal del dispositivo.

#### Véase también

Inscribirse para un nuevo certificado personal

Ver detalles de los certificados

# Agregar un certificado raíz o intermedio

Los certificados de tipo raíz o intermedio ayudan a autenticar otros certificados.

1. Copie un archivo .cer con codificación DER, un archivo .cer con codificación base64 o un archivo .p7b en una carpeta del dispositivo.
2. En el dispositivo, puntee en Inicio > Programas > Expl. de archivos, explore hasta el archivo .cer o el archivo .p7b y ábralo.

El nuevo certificado se copiará en el almacén de certificados de tipo Intermedio o Raíz del dispositivo.

#### Véase también

Ver detalles de los certificados

# Configurar una conexión Wi-Fi

Si el operador de telefonía móvil ha habilitado Wi-Fi en el dispositivo, podrá obtener acceso a Internet incluso si no tiene a mano su ordenador.

De forma predeterminada, la función Wi-Fi está desactivada al encender el dispositivo. Para optimizar el uso de la batería, la función Wi-Fi se desactiva automáticamente al apagar el dispositivo. Para poder usarla, es necesario activarla primero.

1. Puntee en Inicio, Configuración, ficha Conexiones y finalmente en Red LAN inalámbrica.
2. Puntee en Menú y, a continuación, en Administrador de comunicaciones. Debajo del icono del teléfono, puntee en el icono inalámbrico.
3. En el cuadro Redes detectadas, puntee en la red a la que prefiera conectarse.

   Nota Para ver todas las redes detectadas, haga clic en Mostrar todas las redes.

   Si selecciona una red segura, es posible que deba escribir la clave de red suministrada por el administrador de red.

# Cambiar la configuración de Wi-Fi

1. Puntee en Inicio, Configuración, ficha Conexiones y, a continuación, puntee en Wi-Fi o en Tarjetas de red.
2. Desplácese hasta la conexión cuya configuración desea modificar, puntee en Menú y después en Editar.
3. Cambie cualquiera de estos datos:
   - En Nombre de red, escriba un nombre para la conexión.
   - En Conecta con, seleccione Internet o Trabajo.
   - Si se trata de una red oculta, es decir, que no difunde su identificador de red SSID, seleccione Ésta es una red oculta.
   - Si desea conectarse directamente a otro dispositivo o equipo y no a una red a través de un punto de acceso, seleccione Se trata de una conexión de dispositivo a dispositivo (ad-hoc).
4. Puntee en Siguiente.
5. Realice las siguientes acciones en la pantalla Configurar autenticación de red:
   - Seleccione el método de cifrado de datos y autenticación.
   - Escriba la información de la clave de red o marque la casilla La clave se proporciona automáticamente.

     Si es necesario, solicite la información de la clave de red, el cifrado o la autenticación al administrador de la red.

6. Puntee en Siguiente.
7. Marque o desmarque la casilla Utilizar control de acceso a IEEE 802.1X.
8. Para usar el Protocolo de autenticación extensible (EAP) o la autenticación de tarjeta inteligente, realice las selecciones correspondientes para el tipo de autenticación elegido.
9. Puntee en Finalizar.

# Conectarse a Internet mediante una conexión Wi-Fi

Si el operador de telefonía móvil ha habilitado Wi-Fi en el dispositivo, podrá conectar su dispositivo a una red inalámbrica para obtener acceso a Internet incluso si no tiene a mano su ordenador.

Nota

De forma predeterminada, la función Wi-Fi está desactivada cuando se enciende el dispositivo y se desconecta automáticamente cada vez que éste se apaga con el fin de optimizar el rendimiento de la batería. Para poder usarla, es necesario activarla primero.

1. Puntee en Inicio, Configuración, ficha Conexiones y finalmente en Red LAN inalámbrica.
2. Puntee en Menú y, a continuación, en Administrador de comunicaciones.
3. Debajo del icono del teléfono, puntee en el icono inalámbrico.
4. En el cuadro Redes detectadas, puntee en la red a la que prefiera conectarse.

   Nota Para ver todas las redes detectadas, haga clic en Mostrar todas las redes.

   Si selecciona una red segura, es posible que deba escribir la clave de red suministrada por el administrador de red.