# Overzicht van Wireless LAN

Met Wireless LAN kunt u met gemakt draadloze internetverbindingen op het apparaat beheren. U kunt de Energiebesparende modus van het apparaat instellen, om optimaal gebruik te maken van de batterij in de draadloze lokale netwerkomgeving, een overzicht van relevante gegevens over de huidige configuratie en de kwaliteit van het signaal controleren. Wireless LAN is ontworpen om met bestaande 802.11G apparaten te werken, zoals access points of routers.

U kunt Wireless LAN op uw apparaat uitvoeren wanneer u toegang heeft tot breedband internet, en tot het benodigde access point of router die draadloze lokale netwerksignalen uitzenden. Indien u geen toegang heeft tot het breedband internet, neem dan contact op met uw ISP (Internet Service Provider) voordat u dit hulpmiddel gebruikt.

Opmerkingen

De beschikbaarheid en bereik van de draadloze lokale netwerksignalen van uw apparaat zijn afhankelijk van het aantal, de infrastructuur en objecten via welke het signaal wordt geleid.

#### Zie ook

Wireless LAN signaal controleren

Wireless LAN oproepen

Wireless LAN gebruiken

Wireless LAN Indexscherm

Wireless LAN Geavanceerd scherm

Wireless LAN Energiebeheerscherm

Wireless LAN LEAP scherm

Wireless LAN Inschrijfscherm

# Wireless LAN signaal controleren

Voordat u Wireless LAN start, controleert u of het apparaat het draadloze lokale netwerksignaal ontvangt. Ga naar het scherm Vandaag, tabblad Index van het Wireless LAN scherm, of het scherm Wireless netwerken configureren, om de huidige status van de draadloze verbinding te controleren.

Scherm Vandaag

Als het apparaat een WLAN netwerkverbinding detecteert, verschijnt het WLAN verbindingspictogram ( ) aan de bovenkant van het scherm Vandaag.

Tabblad Index van Wireless LAN scherm

De huidige verbindingsstatus en signaalkwalitiet van het draadloze netwerkkanaal verschijnen op het tabblad Index van het Wireless LAN scherm met de huidige configuratie.

Scherm Draadloze netwerken configureren

Tik op Menu > Netwerkkaarten op het scherm LAN om het scherm Draadloze netwerken configureren te openen. Hier worden de draadloze netwerkkanalen die momenteel beschikbaar zijn weergegeven, en hier kunt u een verbinding naar deze maken of indien beschikbaar nieuwe toevoegen.

Opmerkingen

Wireless LAN is de standaardinstelling van het draadloze kanaal van het apparaat. GPRS wordt gestart als er geen draadloos signaal wordt gedetecteerd.

#### Zie ook

Overzicht van Wireless LAN

Wireless LAN oproepen

Wireless LAN gebruiken

Wireless LAN Indexscherm

Wireless LAN Geavanceerd scherm

Wireless LAN Energiebeheerscherm

Wireless LAN LEAP scherm

Wireless LAN Inschrijfscherm

# Wireless LAN oproepen

- Tik op > Instellingen > Verbindingen > Wireless LAN.

#### Zie ook

Overzicht van Wireless LAN

Wireless LAN signaal controleren

Wireless LAN gebruiken

Wireless LAN Indexscherm

Wireless LAN Geavanceerd scherm

Wireless LAN Energiebeheerscherm

Wireless LAN LEAP scherm

Wireless LAN Inschrijfscherm

# Wireless LAN gebruiken

De Wireless LAN toepassing bevat de volgende tabbladen:

- Index
- Geavanceerd
- Energiebeheer
- LEAP
- Inschrijven

Het tabblad Index wordt standaard weergegeven. Tik op Menu > Comm-beheer om de Comm-beheer toepassing te starten, die u kunt gebruiken om draadloos, Bluetooth, ActiveSync en Profielen op het apparaat te beheren. Tik op Menu > Netwerkkaarten om het hulpprogramma Netwerkkaarten op te roepen en het scherm Wireless netwerken configureren met de huidige Wireless LAN verbindingsstatus te openen. Voor meer informatie over Bluetooth, ActiveSync, Comm Manager en Profielen, zie de betreffende helponderwerpen.

#### Zie ook

Overzicht van Wireless LAN

Wireless LAN signaal controleren

Wireless LAN oproepen

Wireless LAN Indexscherm

Wireless LAN Geavanceerd scherm

Wireless LAN Energiebeheerscherm

Wireless LAN LEAP scherm

Wireless LAN Inschrijfscherm

# Wireless LAN Indexscherm

Op het Indexscherm worden gegevens weergegeven die te maken hebben met de huidige configuratie en signaalkwaliteit van het draadloze netwerk. Het Indexscherm bevat de volgende velden:

- SSID
: SSID (Service Set Identifier) is een unieke naam die een netwerk identificeert. Alle apparaten op een netwerk moeten dezelfde SSID naam delen om op het netwerk te kunnen communiceren.
- Modus
: Modus geeft aan of het netwerk in de modus Infrastructuur of Ad hoc staat.
- BSSID
: BSSID (Basic Service Set ID) geeft het unieke Wireless LAN MAC adres weer van het access point waarop het apparaat is aangesloten.
- Tx snelheid
: Overdrachtsnelheid tussen access point en het apparaat.
- Kanaal
: Kanaal geeft aan welk kanaal het netwerk bezet.
- Signaalkwaliteit
: Deze indicatiebalk vernieuwt en toont continue de Wireless LAN signaalkwaliteit van het apparaat. Dit wordt bepaald door factoren als de afstand tot het toegangspunt, en belemmeringen onderweg.

#### Zie ook

Overzicht van Wireless LAN

Wireless LAN signaal controleren

Wireless LAN oproepen

Wireless LAN gebruiken

Wireless LAN Geavanceerd scherm

Wireless LAN Energiebeheerscherm

Wireless LAN LEAP scherm

Wireless LAN Inschrijfscherm

# Wireless LAN Geavanceerd scherm

Het Geavanceerd scherm geeft geavanceerde gegevens weer over de huidige configuratie. Het Geavanceerd scherm bevat de volgende velden:

- Status
: Dit veld geeft berichten weer met informatie over de huidige verbindingsstatus. Voorbeelden zijn Verbonden met netwerk, Niet verbonden met netwerk of Netwerk wordt gescand.
- MAC
: MAC geeft het adres van de ingebouwde W ireless LAN-kaart weer.
- IP
: IP geeft het Internet Protocol adres weer van het draadloze netwerk dat momenteel wordt gebruikt.
- IP vernieuwen
: Het IP adres dat gebruikt wordt kan veranderen. Tikken op IP vernieuwen vernieuwt het adres dat in het IP veld getoond wordt.

#### Zie ook

Overzicht van Wireless LAN

Wireless LAN signaal controleren

Wireless LAN oproepen

Wireless LAN gebruiken

Wireless LAN Indexscherm

Wireless LAN Energiebeheerscherm

Wireless LAN LEAP scherm

Wireless LAN Inschrijfscherm

# Wireless LAN Energiebeheerscherm

Op het Energiebeheerscherm kunt u een optie instellen over de energie die verbruikt wordt wanneer u verbonden met een draadloos netwerk.

- Energiebesparende modus
: Wireless LAN gebruikt een aanzienlijke hoeveelheid stroom, en verbruikt de accu van het apparaat sneller dan bij het gebruik van de draadloze verbinding. De optie Energiebesparende modus bevat drie instellingen. De energiebesparende modus is standaard ingesteld op het beste compromis tussen accubesparing en signaalprestatie. Dit kunt u veranderen door de schuif op de indicatorbalk te verschuiven, of door op de indicatorbalk te tikken. De instelling Beste accu bespaart meer accustroom, ten koste van prestaties, en de instelling Beste prestaties gebruikt meer energie.

#### Zie ook

Overzicht van Wireless LAN

Wireless LAN signaal controleren

Wireless LAN oproepen

Wireless LAN gebruiken

Wireless LAN Indexscherm

Wireless LAN Geavanceerd scherm

Wireless LAN LEAP scherm

Wireless LAN Inschrijfscherm

# Wireless LAN LEAP scherm

LEAP is “Lightweight Extensible Authentication Protocol.” (lichtgewicht uitbreidbaar verificatieprotocol) Met deze functie van de Draadloos LAN beheerder kunt u de beveiliging van uw apparaat vergroten door te verzekeren dat niemand zonder uw toestemming toegang heeft tot uw netwerk. Het LEAP scherm geeft standaard de gegevens weer die u heeft ingevoerd, en deze kunt u naar wens aanpassen of verwijderen, door de betreffende gegevens te selecteren en vervolgens op de knop Wijzigen of Verwijderen te tikken.

U kunt nieuwe gegevens invoeren door op de knop Nieuw te tikken. Voer vervolgens de geschikte SSID (Service Set Identifier), Gebruikersnaam, Wachtwoord, Domein, in en selecteer een Verificatietype. De meeste 802.11G-toegangspunten bieden standaard een verificatietype aan dat met de naam Open Systeem verificatie, wat de standaardinstelling voor Verificatietype op uw Pocket PC telefoon is. In deze modus keurt het toegangspunt elk verificatieverzoek tot toegang goed. De client vertuurt een verificatieverzoekframe, en het toegangspunt antwoordt met een goedgekeurde verificatie. Hierdoor heeft iedereen met de juiste SSID toegang tot het toegangspunt.

Let op dat LEAP alleen goed kan werken als zowel het toegangspunt als het ontvangende apparaat (uw Pocket PC telefoon) moeten zijn ingesteld met dezelfde SSID, gebruikersnaam en wachtwoord.

#### Zie ook

Wireless LAN signaal controleren

Wireless LAN oproepen

Wireless LAN gebruiken

Wireless LAN Indexscherm

Wireless LAN Geavanceerd scherm

Wireless LAN Energiebeheerscherm

Wireless LAN Inschrijfscherm

# Wireless LAN Inschrijfscherm

Met het Inschrijfscherm kunt u certificatie om verbinding te maken met het Wireless LAN installeren en gebruiken. Voer de betreffende informatie in bij de velden Gebruiker, Wachtwoord en Server en tik op Certificaat verkrijgen om een certificaat te downloaden en te installeren.

#### Zie ook

Overzicht van Wireless LAN

Wireless LAN signaal controleren

Wireless LAN oproepen

Wireless LAN gebruiken

Wireless LAN Indexscherm

Wireless LAN Geavanceerd scherm

Wireless LAN Energiebeheerscherm

Wireless LAN LEAP scherm