# Connettersi a un URL dell'Intranet

Per connettersi a siti dell'Intranet con URL che includono punti (ad esempio, intranet.companyname.com), è necessario aggiungerli all'elenco Eccezioni URL ufficio.

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni.
2. Toccare Connessioni > scheda Avanzate > Eccezioni.
3. Toccare Aggiunta nuovo URL.
4. In URL ufficio immettere l'URL dell'Intranet, quindi toccare OK.

Suggerimento

Se si utilizzano numerosi URL che condividono lo stesso nome radice di società, è possibile evitare di specificarli singolarmente immettendo *.companyname.com.

#### Vedere anche

Modificare un URL dell'Intranet

# Modificare le impostazioni del server

In genere non è necessario modificare queste impostazioni, purché il server utilizzi indirizzi IP assegnati dinamicamente. La maggior parte degli ISP e delle reti private utilizza indirizzi IP assegnati dinamicamente.

I server che richiedono un indirizzo IP assegnato possono richiedere anche un meccanismo per mappare i nomi di computer agli indirizzi. Il dispositivo supporta due opzioni per la risoluzione dei nomi: DNS e WINS.

Contattare l'ISP per determinare quale tipo di risoluzione dei nomi è necessario utilizzare, ottenere l'indirizzo del server specifico e immettere le informazioni nella scheda Server. Chiedere inoltre se sono disponibili indirizzi alternativi. Un indirizzo alternativo potrebbe essere utilizzato per la connessione qualora il server principale non fosse disponibile.

#### Vedere anche

Connettersi a Internet

Connettersi all'ufficio

# Modificare un URL dell'Intranet

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni.
2. Toccare Connessioni > scheda Avanzate > Eccezioni.
3. Toccare l'eccezione dell'URL Intranet che si desidera modificare ed eseguire le modifiche desiderate, quindi toccare OK.

Suggerimento

Per eliminare un'eccezione per un URL dell'ufficio, toccarlo e tenere premuto lo stilo su di esso nell'elenco, quindi toccare Elimina.

#### Vedere anche

Connettersi agli URL dell'Intranet

# Configurare le impostazioni di protezione della rete

È possibile aggiungere una rete wireless al momento del rilevamento della rete o manualmente, immettendo le informazioni relative alle impostazioni. Prima di eseguire queste operazioni, stabilire se sono necessarie informazioni relative all'autenticazione.

1. Per immettere manualmente le informazioni, toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Wi-Fi > scheda Wireless.

   È possibile che nel dispositivo sia utilizzata la voce Schede di rete invece di Wi-Fi.

2. In Configurazione reti wireless toccare e tenere premuta la rete che si desidera configurare e toccare Modifica. In alternativa, toccare Aggiungi nuovo per configurare la nuova rete.
3. Procedere con la procedura guidata fino alla pagina Configurazione autenticazione di rete.
   1. Selezionare il metodo di autenticazione nell'elenco Autenticazione.
   2. Per utilizzare la crittografia dei dati, selezionare un metodo di crittografia nell'elenco Crittografia dati.
   3. Per utilizzare automaticamente una chiave di rete, toccare Chiave fornita automaticamente.

      In caso contrario, immettere la chiave di rete.

4. Completare la procedura guidata.

#### Vedere anche

Immettere nuove impostazioni wireless

Impostare una rete wireless

Configurare le impostazioni dell'autenticazione 802.1x

# Configurare le impostazioni dell'autenticazione 802.1x

Prima di eseguire queste operazioni, stabilire se sono necessarie informazioni relative all'autenticazione.

1. Per immettere manualmente le informazioni, toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Wi-Fi > scheda Wireless.

   È possibile che nel dispositivo sia utilizzata la voce Schede di rete invece di Wi-Fi.

2. In Configurazione reti wireless toccare e tenere premuta la rete che si desidera configurare e toccare Modifica. In alternativa, toccare Aggiungi nuovo per configurare la nuova rete.
3. Seguire la procedura guidata per configurare la connessione.
   1. Nella prima pagina Configurazione autenticazione di rete verificare che Crittografia dati non sia Disattivato.
   2. Dalla seconda pagina di Configurazione autenticazione di rete, selezionare Utilizza controllo accesso alla rete mediante IEEE 802.1x, quindi selezionare il tipo EAP appropriato e toccare Fine.

#### Vedere anche

Immettere nuove impostazioni wireless

Configurare le impostazioni di protezione della rete

Impostare una rete wireless

# Selezionare le reti

In genere non è richiesta la modifica di queste impostazioni. Contattare l'ISP o l'amministratore di rete prima di tentare qualsiasi modifica.

Le reti Intranet o Ethernet sono generalmente utilizzate per attività inerenti all'ufficio, mentre le reti Internet vengono utilizzate da casa per la connessione all'ISP. Le impostazioni di Impostazioni ufficio riguardano le connessioni alla rete privata, mentre le impostazioni Internet sono specifiche per la connessione a indirizzi Internet.

Nel dispositivo in uso è possibile impostare i programmi per l'utilizzo di connessioni specifiche. Ad esempio, si può scegliere di stabilire automaticamente una connessione all'ISP tramite una rete Internet quando si utilizza Internet Explorer Mobile e di connettersi all'ufficio tramite una rete privata quando si utilizza Messaggi.

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni > scheda Avanzate.
2. Toccare Selezione reti.
3. Negli elenchi appropriati selezionare Impostazioni Internet o Impostazioni ufficio, quindi toccare OK.

#### Vedere anche

Connettersi all'ufficio

Connettersi a Internet

# Connettersi a Internet

Prima di iniziare, ottenere le seguenti informazioni:

- Dal provider di servizi per la telefonia cellulare: informazioni sul piano di connessione dati, nome del punto di accesso e impostazioni di protezione PAP/CHAP.
- Dal provider di servizi Internet (ISP) o dal provider di servizi wireless: nome del punto di accesso, nome utente, password e altre informazioni di protezione.

Per una connessione GPRS, 1xRTT o remota:

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. In Impostazioni Internet toccare Aggiungi una connessione modem.
3. Immettere un nome per la connessione, procedere in uno dei seguenti modi e toccare Avanti.
   - Per una connessione GPRS, selezionare Linea cellulare (GPRS).
   - Per una connessione 1xRTT, selezionare Linea cellulare.
4. Immettere il numero di telefono o il nome del punto di accesso fornito dal provider di servizi, quindi toccare Avanti.
5. Immettere le credenziali fornite dal provider di servizi, quindi toccare Fine.

Per una connessione Wi-Fi:

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Wi-Fi > Aggiungi nuovo.

   È possibile che nel dispositivo sia utilizzata la voce Schede di rete invece di Wi-Fi.

2. Seguire le istruzioni della configurazione guidata della rete wireless.

- Dal provider di servizi per la telefonia cellulare: informazioni sul piano di connessione dati, nome del punto di accesso e impostazioni di protezione PAP/CHAP.
- Dal provider di servizi Internet (ISP) o dal provider di servizi wireless: nome del punto di accesso, nome utente, password e altre informazioni di protezione.

Per una connessione GPRS, 1xRTT o remota:

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. In Impostazioni Internet toccare Aggiungi una connessione modem.
3. Immettere un nome per la connessione, procedere in uno dei seguenti modi e toccare Avanti.
   - Per una connessione GPRS, selezionare Linea cellulare (GPRS).
   - Per una connessione 1xRTT, selezionare Linea cellulare.
4. Immettere il numero di telefono o il nome del punto di accesso fornito dal provider di servizi, quindi toccare Avanti.
5. Immettere le credenziali fornite dal provider di servizi, quindi toccare Fine.

Per una connessione Wi-Fi:

1. Toccare > Impostazioni > Impostazioni Wi-Fi > Wi-Fi > Aggiungi nuovo.

   È possibile che nel dispositivo sia utilizzata la voce Schede di rete invece di Wi-Fi.

2. Seguire le istruzioni della configurazione guidata della rete wireless.

- Dal provider di servizi per la telefonia cellulare: informazioni sul piano di connessione dati, nome del punto di accesso e impostazioni di protezione PAP/CHAP.
- Dal provider di servizi Internet (ISP) o dal provider di servizi wireless: nome del punto di accesso, nome utente, password e altre informazioni di protezione.

Per una connessione GPRS, 1xRTT o remota:

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. In Impostazioni ufficio toccare Aggiungi una connessione modem.
3. Immettere un nome per la connessione, procedere in uno dei seguenti modi e toccare Avanti.
   - Per una connessione GPRS, selezionare Linea cellulare (GPRS).
   - Per una connessione 1xRTT, selezionare Linea cellulare.
4. Immettere il numero di telefono o il nome del punto di accesso fornito dal provider di servizi, quindi toccare Avanti.
5. Immettere le credenziali fornite dal provider di servizi, quindi toccare Fine.

Per una connessione Wi-Fi:

1. Toccare > Impostazioni > Impostazioni Wi-Fi > Wi-Fi > Nuova.
2. Seguire le istruzioni della configurazione guidata della rete wireless.

Suggerimenti

Per impostare una scheda di rete o una connessione tramite rete wireless all'ISP, aggiungere una nuova connessione in Wi-Fi. È possibile che nel dispositivo sia utilizzata la voce Schede di rete invece di Wi-Fi.

Per eliminare una connessione, toccare e tenere premuto lo stilo sulla connessione da rimuovere, quindi toccare Elimina.

#### Vedere anche

Chiudere una connessione

Connettersi all'ufficio

Impostare scheda di rete

Impostare una rete wireless

Impostare connessione via modem

Impostare le connessioni al server VPN

Configurare le impostazioni del server proxy

# Connettersi all'ufficio

Prima di iniziare, ottenere le seguenti informazioni dall'amministratore di rete:

Per una connessione GPRS, 1xRTT o remota sono necessari il numero di telefono del server o il numero del punto di accesso, il nome utente e la password.

Per una connessione VPN, sono necessari il nome host o l'indirizzo IP, il tipo di VPN (IPSec/L2TP o PPTP), il nome utente e la password. Potrebbe essere necessaria una chiave di autenticazione.

Per una connessione GPRS, 1xRTT o remota:

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. In Impostazioni ufficio toccare Aggiungi una connessione modem.
3. Immettere un nome per la connessione, procedere in uno dei seguenti modi e toccare Avanti.
   - Per una connessione GPRS, selezionare Linea cellulare (GPRS).
   - Per una connessione 1xRTT, selezionare Linea cellulare.
4. Immettere il numero di telefono o l'indirizzo del punto di accesso fornito dall'amministratore di rete, quindi toccare Avanti.
5. Immettere le credenziali fornite dall'amministratore di rete, quindi toccare Fine.

Per una connessione VPN:

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. In Impostazioni ufficio toccare Aggiungi una connessione server VPN.
3. Immettere un nome per la connessione, il nome host o l'indirizzo IP e il tipo di VPN, quindi toccare Avanti.
4. Se il tipo di VPN è IPSec/L2TP, scegliere il metodo di autenticazione specificato dall'amministratore di rete (un certificato nel dispositivo o una chiave già condivisa), quindi toccare Avanti.
5. Immettere le credenziali fornite dall'amministratore di rete, quindi toccare Fine.

Per una connessione Wi-Fi:

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Wi-Fi > Aggiungi nuovo.

   È possibile che nel dispositivo sia utilizzata la voce Schede di rete invece di Wi-Fi.

2. Seguire le istruzioni della configurazione guidata della rete wireless.

Suggerimento

Per eliminare una connessione, toccare e tenere premuto lo stilo sulla connessione da rimuovere, quindi toccare Elimina.

#### Vedere anche

Chiudere una connessione

Impostare scheda di rete

Impostare una rete wireless

Impostare connessione via modem

Impostare le connessioni al server VPN

Configurare le impostazioni del server proxy

Connettersi a Internet

# Chiudere una connessione

È consigliabile chiudere una connessione dopo aver completato le operazioni. In questo modo si liberano risorse nel dispositivo e si riducono i costi di connessione.

1. Toccare Start > Impostazioni > scheda Connessioni > Gestione wireless.
2. Toccare il pulsante per la connessione che si desidera chiudere, ad esempio Bluetooth o Wi-Fi.

Quando la connessione è chiusa, viene visualizzato Disattivato sotto il pulsante.

# Immettere nuove impostazioni wireless

È possibile aggiungere una rete wireless al momento del rilevamento della rete o manualmente, immettendo le informazioni relative alle impostazioni.

1. Per immettere manualmente le informazioni, toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Wi-Fi > scheda Wireless.

   È possibile che nel dispositivo sia utilizzata la voce Schede di rete invece di Wi-Fi.

2. Toccare Aggiungi nuovo. In alternativa, se la rete viene rilevata, toccare il nome della rete.
3. Seguire le fasi della procedura guidata.

#### Vedere anche

Configurare le impostazioni di protezione della rete

Impostare una rete wireless

Configurare le impostazioni dell'autenticazione 802.1x

# Accedere ai servizi di rete

Prima di iniziare, ottenere le seguenti informazioni dall'amministratore di rete: il nome utente, la password e il dominio. Alcuni certificati non richiedono una password.

1. Immettere il nome utente, la password e il dominio.
2. Per salvare la password in modo che non venga richiesta ogni volta che ci si connette, selezionare la casella di controllo Salva password.

Nota

I certificati già configurati per questa rete vengono selezionati automaticamente dal dispositivo. Qualora non fosse possibile selezionare automaticamente un certificato, verrà richiesto di selezionare il certificato necessario.

#### Vedere anche

Selezionare un certificato

Configurare le impostazioni proxy avanzate

Configurare le impostazioni del server proxy

# Impostare connessione via modem

Prima di iniziare, ottenere dal provider di servizi Internet (ISP) o dal provider di servizi wireless il numero di telefono o il punto di accesso del server ISP, il nome utente e la password.

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. Per creare una nuova connessione, in uno dei gruppi toccare Aggiungi una connessione modem.
3. Immettere un nome per la connessione, ad esempio il nome della propria società.
4. Nell'elenco Selezionare un modem toccare il tipo di modem e Avanti.
5. Nelle schermate successive immettere le informazioni ottenute dal provider di servizi Internet (ISP) o dal provider di servizi wireless.

Note

Le connessioni wireless possono essere effettuate tramite una rete di telefonia cellulare o GPRS. Se si utilizza una rete di telefonia cellulare per la connessione, nell'elenco Selezionare un modem toccare Linea cellulare. Se si utilizza una rete GPRS, toccare Linea cellulare (GPRS).

Se si utilizza un modem esterno, nell'elenco Selezionare un modem selezionare il nome del modem. Qualora non fosse disponibile una voce relativa al modem esterno in uso, toccare Compatibile Hayes su COM1.

Se si chiama da un complesso aziendale o da un albergo che richiede il prefisso 9 prima della composizione di un numero esterno, immettere 9 davanti al numero di telefono. È inoltre possibile utilizzare le regole di composizione o le località di chiamata per questo scopo.

Se parte del numero di telefono cambia frequentemente durante un viaggio, è possibile creare regole di composizione che evitano la necessità di creare più connessioni via modem per lo stesso numero di telefono.

Se si utilizza il sistema GPRS, al posto del numero di telefono sarà necessario immettere il nome del punto di accesso fornito da un provider di servizi wireless.

Note

Le connessioni wireless possono essere effettuate tramite una rete di telefonia cellulare. Se si utilizza una rete di telefonia cellulare per la connessione, nell'elenco Selezionare un modem toccare Linea cellulare.

Se si utilizza un modem esterno, nell'elenco Selezionare un modem selezionare il nome del modem. Qualora non fosse disponibile una voce relativa al modem esterno in uso, toccare Compatibile Hayes su COM1.

Se si chiama da un complesso aziendale o da un albergo che richiede il prefisso 9 prima della composizione di un numero esterno, immettere 9 davanti al numero di telefono. È inoltre possibile utilizzare le regole di composizione o le località di chiamata per questo scopo.

Se parte del numero di telefono cambia frequentemente durante un viaggio, è possibile creare regole di composizione che evitano la necessità di creare più connessioni via modem per lo stesso numero di telefono.

Note

Se si utilizza un modem esterno, nell'elenco Selezionare un modem selezionare il nome del modem. Qualora non fosse disponibile una voce relativa al modem esterno in uso, toccare Compatibile Hayes su COM1.

Se si chiama da un complesso aziendale o da un albergo che richiede il prefisso 9 prima della composizione di un numero esterno, immettere 9 davanti al numero di telefono.

# Configurare le impostazioni proxy avanzate

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. Toccare Modifica il server proxy. Se il server proxy non è stato impostato, toccare Imposta il server proxy.
3. Selezionare Questa rete dispone di una connessione a Internet e Questa rete utilizza un server proxy per la connessione a Internet, quindi immettere il nome del server proxy.
4. Toccare Avanzate.
5. Selezionare un tipo di server proxy.
6. Immettere il nome del server proxy e la porta per il tipo specifico di server.
7. Se necessario, immettere le credenziali per la connessione al server proxy.
8. Se si configura un proxy Socks, selezionare Socks 4 o Socks 5. Se si utilizza Socks 5, immettere le credenziali per la connessione al server proxy.

#### Vedere anche

Impostare scheda di rete

# Selezionare un certificato

I certificati già configurati per questa rete vengono selezionati automaticamente dal dispositivo. Qualora non fosse possibile selezionare automaticamente un certificato, verrà richiesto di selezionare il certificato necessario. Per informazioni sul certificato corretto da selezionare, consultare l'amministratore di rete.

1. Per selezionare un certificato, toccare il certificato desiderato.
2. Immettere il nome utente, la password e il dominio, quando richiesto.

   Il dispositivo si connetterà automaticamente.

# Impostare una rete wireless

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Wi-Fi > scheda Wireless.

   È possibile che nel dispositivo sia utilizzata la voce Schede di rete invece di Wi-Fi.

2. Nell'elenco Reti a cui accedere selezionare Tutte disponibili, Solo da punti di accesso o Solo da computer a computer a seconda del tipo di rete da utilizzare per la connessione.
3. Procedere nel seguente modo:
   - Se la rete desiderata non è visualizzata, toccare Aggiungi nuovo e seguire le istruzioni riportate sullo schermo.
   - Per modificare le impostazioni di una rete già configurata, toccare la rete e seguire le istruzioni sullo schermo.

Nota

Per connettersi a una rete, nella scheda Wireless toccare e tenere premuto lo stilo sul nome della connessione, quindi toccare Connetti.

#### Vedere anche

Immettere nuove impostazioni wireless

Configurare le impostazioni di protezione della rete

Configurare le impostazioni dell'autenticazione 802.1x

# Impostare scheda di rete

Utilizzare una scheda di rete per connettersi direttamente a una rete Ethernet. Dopo aver stabilito la connessione, è possibile esplorare la rete Internet o Intranet o scaricare la posta elettronica. Accertarsi di acquistare e configurare una scheda di rete compatibile con il dispositivo in uso.

Prima di iniziare, ottenere le seguenti informazioni dall'amministratore di rete: il nome utente, la password e il nome del dominio. In relazione al tipo di rete, potrebbe essere necessario conoscere le impostazioni di connessione al proxy server o alla VPN.

1. Inserire la scheda di rete nel dispositivo.
2. La prima volta che si inserisce la scheda, viene visualizzata automaticamente l'opzione Impostazioni di rete per consentire la configurazione della scheda di rete. Qualora non venisse visualizzata o si desiderasse modificare le impostazioni in un secondo momento, toccare > Impostazioni > scheda Schede di rete > Wi-Fi > scheda Wireless.

   È possibile che nel dispositivo sia utilizzata la voce Schede di rete invece di Wi-Fi.

3. Per immettere informazioni specifiche relative al server, nella schermata Configuraz. schede di rete toccare la scheda di rete appropriata.
4. La maggior parte delle reti utilizza DHCP, quindi selezionare Usa indir. IP assegnato dal server. Se è stato richiesto di utilizzare un indirizzo IP specifico, scegliere Usa indirizzo IP specifico e immettere le informazioni fornite dall'amministratore di rete.
5. Se necessario, collegare la scheda alla rete mediante un cavo di rete. Per informazioni, consultare la documentazione fornita con la scheda di rete.
6. Per avviare una connessione, inserire la scheda di rete e utilizzare il programma desiderato, ad esempio Internet Explorer Mobile per esplorare un sito Internet. Il dispositivo si connetterà automaticamente.

Nota

Se si utilizza una scheda di rete con due reti, ad esempio una rete privata in ufficio e Internet a casa, sarà necessario modificare la rete a cui la scheda si connette.

#### Vedere anche

Connettersi a Internet

Connettersi all'ufficio

Configurare le impostazioni del server proxy

Impostare le connessioni al server VPN

# Impostare gateway WAP

Per accedere ai siti WAP mediante Internet Explorer Mobile, configurare il dispositivo per l'utilizzo di un gateway WAP.

Prima di iniziare, ottenere dall'ISP il numero di telefono del server ISP, il nome utente e la password. Contattare inoltre il provider di servizi wireless per richiedere il nome del server e il numero di porta del gateway WAP.

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. Toccare Modifica il server proxy. Se il server proxy non è stato impostato, toccare Imposta il server proxy.
3. Nella scheda Impostazioni proxy selezionare le caselle di controllo Questa rete dispone di una connessione a Internet e Questa rete utilizza un server proxy per la connessione a Internet.
4. Se necessario, nella casella Server proxy immettere il nome del server proxy.
5. Toccare Avanzate > WAP.
6. Nella casella Server immettere il nome del server per il gateway WAP e in Porta immettere il numero di porta. Il numero di porta WAP solitamente utilizzato è 9201.
7. Fornire eventuali credenziali di accesso richieste dal server del gateway WAP, quindi fare clic su OK.

Nota

Alcuni dispositivi non supportano la visualizzazione di siti WAP.

Vedere anche

Impostare connessione via modem

Impostare scheda di rete

# Configurare le impostazioni del server proxy

Se si è connessi all'ISP o alla rete privata durante la sincronizzazione, il dispositivo in genere scarica le impostazioni specifiche del proxy durante la sincronizzazione dal PC. Qualora queste impostazioni non fossero disponibili nel PC o richiedessero delle modifiche, prima di iniziare richiedere all'ISP o all'amministratore di rete il nome del server proxy, il tipo di server, il numero di porta, il tipo di protocollo Socks utilizzato, il nome utente e la password.

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. Se il server proxy non è stato impostato, toccare Imposta il server proxy. In caso contrario, toccare Modifica il server proxy.
3. Selezionare le caselle di controllo Questa rete dispone di una connessione a Internet e Questa rete utilizza un server proxy per la connessione a Internet.
4. Nella casella Server proxy immettere il nome del server proxy.
5. Per modificare le impostazioni relative al numero di porta o al tipo di server proxy, toccare Avanzate, quindi selezionare l'impostazione da modificare e immettere le nuove informazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Configurare le impostazioni proxy avanzate.

Suggerimenti

Per eseguire le operazioni descritte di seguito, toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni > scheda Gestisci le connessioni esistenti.

Operazione | Procedura
--- | ---
Modificare le impostazioni esistenti | Selezionare la connessione desiderata e toccare Modifica.
Avviare manualmente una connessione | Toccare e tenere premuto lo stilo sulla connessione, quindi toccare Connetti.
Eliminare una connessione | Toccare e tenere premuto lo stilo sulla connessione che si desidera rimuovere, quindi toccare Elimina.

#### Vedere anche

Connettersi all'ufficio

Connettersi a Internet

# Impostare le connessioni al server VPN

Una connessione VPN consente di connettersi in modo protetto ai server, ad esempio in una rete aziendale, tramite Internet. Prima di iniziare, chiedere all'amministratore di rete il nome utente, la password, il nome di dominio, le impostazioni TCP/IP e il nome host o l'indirizzo IP del server VPN.

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. Per creare una nuova connessione al server VPN, toccare Aggiungi una connessione server VPN e seguire le istruzioni visualizzate nella procedura guidata Crea nuova connessione.

Suggerimenti

Per eseguire le operazioni descritte di seguito, toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni > scheda Gestisci le connessioni esistenti.

Operazione | Procedura
--- | ---
Modificare le impostazioni esistenti | Selezionare la connessione desiderata e toccare Modifica.
Avviare manualmente una connessione | Toccare e tenere premuto lo stilo sulla connessione, quindi toccare Connetti.
Eliminare una connessione | Toccare e tenere premuto lo stilo sulla connessione che si desidera rimuovere, quindi toccare Elimina.

In genere non è necessario modificare le impostazioni avanzate. Tuttavia, tale modifica è necessaria nei seguenti casi:

- Il server a cui ci si connette non utilizza indirizzi assegnati dinamicamente ed è necessario immettere le impostazioni TCP/IP.
- È necessario modificare le impostazioni del server DNS o WINS.

#### Vedere anche

Chiudere una connessione

Connettersi all'ufficio

Connettersi a Internet

# Procedure

Impostare scheda di rete

# Procedure

Impostare scheda di rete

# Procedure

Impostare scheda di rete

# Procedure

Connettersi a Internet

Connettersi all'ufficio

# Procedure

Impostare le connessioni al server VPN

Connettersi a Internet

Connettersi all'ufficio

# Procedure

Impostare le connessioni al server VPN

Connettersi a Internet

Connettersi all'ufficio

# Procedure

Impostare le connessioni al server VPN

Connettersi a Internet

Connettersi all'ufficio

# Procedure

Connettersi all'ufficio

Impostare le connessioni al server VPN

# Procedure

Configurare le impostazioni proxy avanzate

Configurare le impostazioni del server proxy

Impostare gateway WAP

# Procedure

Configurare le impostazioni proxy avanzate

Configurare le impostazioni del server proxy

Impostare gateway WAP

# Procedure

Configurare le impostazioni del server proxy

Configurare le impostazioni proxy avanzate

Impostare gateway WAP

# Procedure

Impostare connessione via modem

# Procedure

Modificare le impostazioni del server

Impostare connessione via modem

# Procedure

Impostare connessione via modem

Panoramica di Desktop remoto per dispositivi mobili

# Procedure

Impostare connessione via modem

Modificare le impostazioni del server

# Procedure

Impostare connessione via modem

# Procedure

Impostare connessione via modem

# Procedure

Impostare connessione via modem

# Procedure

Impostare connessione via modem

# Procedure

Impostare connessione via modem

Chiudere una connessione

Impostare scelta automatica per le connessioni

# Procedure

Impostare connessione via modem

# Procedure

Selezionare le reti

Connettersi all'ufficio

Connettersi a Internet

# Guida sul Web

Sul Web sono disponibili ulteriori informazioni.

Per esplorare la guida in linea:

1. Aprire Internet Explorer Mobile.
2. Toccare Preferiti.
3. Toccare Explore Windows Mobile.

Per cercare informazioni relative al dispositivo in uso, toccare qui.

# Guida sul Web

Sul Web sono disponibili ulteriori informazioni.

Per esplorare la guida in linea:

1. Aprire Internet Explorer Mobile.
2. Toccare Preferiti.
3. Toccare Explore Windows Mobile.

Per cercare informazioni relative al dispositivo in uso, toccare qui.

# Guida sul Web

Sul Web sono disponibili ulteriori informazioni.

Per esplorare la guida in linea:

1. Aprire Internet Explorer Mobile.
2. Toccare Preferiti.
3. Toccare Explore Windows Mobile.

Per cercare informazioni relative al dispositivo in uso, toccare qui.

# Guida sul Web

Sul Web sono disponibili ulteriori informazioni.

Per esplorare la guida in linea:

1. Aprire Internet Explorer Mobile.
2. Toccare Preferiti.
3. Toccare Explore Windows Mobile.

Per cercare informazioni relative al dispositivo in uso, toccare qui.

# Guida sul Web

Sul Web sono disponibili ulteriori informazioni.

Per esplorare la guida in linea:

1. Aprire Internet Explorer Mobile.
2. Toccare Preferiti.
3. Toccare Explore Windows Mobile.

Per cercare informazioni relative al dispositivo in uso, toccare qui.

# Guida sul Web

Sul Web sono disponibili ulteriori informazioni.

Per esplorare la guida in linea:

1. Aprire Internet Explorer Mobile.
2. Toccare Preferiti.
3. Toccare Explore Windows Mobile.

Per cercare informazioni relative al dispositivo in uso, toccare qui.

# Procedure

Selezionare le reti

# Procedure

Connettersi a Internet

Connettersi all'ufficio

Chiudere una connessione

Impostare gateway WAP

# Procedure

Accedere ai servizi di rete

Configurare le impostazioni proxy avanzate

# Procedure

Accedere ai servizi di rete

Configurare le impostazioni proxy avanzate

# Procedure

Selezionare un certificato

Configurare le impostazioni proxy avanzate

Configurare le impostazioni di protezione della rete

# Procedure

Immettere nuove impostazioni wireless

Impostare una rete wireless

Configurare le impostazioni di protezione della rete

# Procedure

Modificare le impostazioni del server

Configurare le impostazioni di protezione della rete

Immettere nuove impostazioni wireless

# Procedure

Configurare le impostazioni dell'autenticazione 802.1x

# Procedure

Sommario

# Procedure

Connettersi a Internet

Impostare connessione via modem

Chiudere una connessione

# Procedure

Impostare una rete wireless

Immettere nuove impostazioni wireless

Configurare le impostazioni di protezione della rete

# Impostare scelta automatica per le connessioni

Se sono state create più connessioni, è possibile impostare il dispositivo affinché utilizzi automaticamente la migliore connessione disponibile.

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni > Connessioni.
2. In uno dei gruppi toccare Gestisci le connessioni esistenti.
3. Toccare Selezione automatica.

#### Vedere anche

Chiudere una connessione

Connettersi all'ufficio

Connettersi a Internet

Impostare una rete wireless

Impostare connessione via modem

Impostare le connessioni al server VPN

# Attivare e disattivare la connessione wireless

È possibile attivare e disattivare la connessione wireless da un'unica posizione. L'utilizzo di questa opzione consente di risparmiare la batteria o di preparare il dispositivo per l'uso durante un volo.

1. Toccare > Impostazioni > scheda Connessioni.
2. Toccare Gestione wireless.
3. Procedere nel seguente modo:
   - Toccare il pulsante di un tipo di connessione wireless (ad esempio Bluetooth o Telefono) per attivarla o disattivarla. Se il telefono è spento, il pulsante viene visualizzato in un colore più chiaro e l'icona relativa è contrassegnata con una X.
   - Toccare Tutto per attivare o disattivare tutte le connessioni wireless (l'opzione è disponibile solo nei dispositivi con più di un tipo di connessione wireless).

Nota

Per cambiare le impostazioni di uno dei tipi di connessione wireless visualizzata, toccare Menu, quindi toccare il tipo di impostazione che si desidera cambiare.

#### Vedere anche

Attivare e disattivare Bluetooth

Terminare una relazione Bluetooth

Modificare le impostazioni del telefono

# Procedure

Attivare e disattivare la connessione wireless

Attivare e disattivare Bluetooth

Terminare una relazione Bluetooth

Modificare le impostazioni del telefono

# Visualizzare un documento collegato a un messaggio di posta elettronica

Se si riceve un messaggio di posta contenente un collegamento a un documento posizionato su SharePoint o su un file server interno, è possibile visualizzare tale documento. Tuttavia, il documento può essere visualizzato solo se si dispone di un account di Microsoft Outlook che esegue la sincronizzazione con Microsoft Exchange Server 2007 o versione successiva. Exchange Server deve inoltre essere configurato in modo da consentire l'accesso alle raccolte documenti di SharePoint o ai file server interni.

1. Nella schermata Oggi toccare Avvia > Messaggi.
2. Selezionare un account di posta elettronica, quindi aprire un messaggio con un collegamento a un documento di SharePoint.
3. Selezionare il collegamento per aprire il documento.

# Importare un certificato di protezione

Per utilizzare S/MIME nel dispositivo portatile e nel PC, è necessario importare dal computer il certificato di protezione S/MIME nel dispositivo portatile.

1. Nel computer fare clic su Start > Esegui, quindi digitare mmc nella casella Apri.
2. Fare clic su File > Aggiungi/Rimuovi snap-in.
3. Nell'elenco Snap-in fare clic su Certificati, quindi su Aggiungi.
4. Fare clic su Account dell'utente > Fine > OK.
5. In Directory principale console espandere la cartella Certificati - Utente corrente.
6. Espandere la cartella Personale, quindi fare clic sulla cartella Certificati.
7. Nell'elenco di certificati fare clic con il pulsante destro del mouse sul certificato di protezione e quindi fare clic su Tutte le attività > Esporta.
8. Completare l'Esportazione guidata certificati, creare una password per il certificato e salvare il file del certificato (con estensione pfx) sul desktop.
9. Copiare il file del certificato nella cartella My Documents del dispositivo portatile utilizzando ActiveSync.
10. Dal dispositivo portatile, toccare Start > Programmi > Esplora file.
11. Toccare Menu > My Documents.
12. Toccare il file del certificato e immettere la password.

# Gestire i certificati in un dispositivo

1. Toccare > Impostazioni > scheda Sistema > Certificati.
2. Toccare la scheda del tipo di certificato che si desidera visualizzare o gestire:

- I certificati personali identificano l'utente del dispositivo.
- I certificati intermedi contribuiscono ad autenticare i certificati ricevuti da altri host.
- I certificati principali consentono di autenticare i certificati ricevuti da altri host.

È possibile visualizzare i dettagli di qualsiasi tipo di certificato ed eliminare eventuali certificati aggiunti, ad eccezione di quelli aggiunti dall'amministratore del dispositivo. Tuttavia, solo nel caso dei certificati personali è possibile rinnovarli o estenderne la durata oltre la data di scadenza.

#### Vedere anche

Visualizzare i dettagli dei certificati

Rinnovare un certificato personale

Eliminare un certificato

Registrarsi per un nuovo certificato personale

Installare un nuovo certificato personale da un file

Aggiungere un certificato principale o intermedio

# Registrarsi per un nuovo certificato personale

Un certificato personale identifica l'utente nei confronti di altre persone o entità, ad esempio una rete.

1. Connettere il dispositivo al computer.
2. Dal computer aprire ActiveSync.
3. Fare clic su Strumenti > Strumenti avanzati > Ottieni certificati dispositivo.
4. In Visualizza fare clic su un tipo di certificato.
5. Fare clic su Registra e seguire le istruzioni visualizzate in ogni finestra di dialogo.

Il nuovo certificato verrà copiato nell'archivio certificati Personale del dispositivo.

#### Vedere anche

Installare un nuovo certificato personale da un file

Visualizzare i dettagli dei certificati

# Installare un nuovo certificato personale da un file

In alternativa alla registrazione per un certificato personale, è possibile importare un file con estensione pfx o p12. Un certificato personale identifica l'utente nei confronti di altre persone o entità, ad esempio una rete.

1. Copiare un file pfx o p12 in una cartella del dispositivo.
2. Aprire il file pfx o p12 in Esplora file nel dispositivo.
3. Immettere la password per sbloccare il file, quindi toccare OK.

Il nuovo certificato verrà copiato nell'archivio certificati Personale del dispositivo.

#### Vedere anche

Registrarsi per un nuovo certificato personale

Visualizzare i dettagli dei certificati

# Aggiungere un certificato intermedio o principale

I certificati principali e intermedi contribuiscono ad autenticare altri certificati.

1. Copiare un file cer con codifica DER, un file cer con codifica base64 e un file p7b in una cartella del dispositivo.
2. Dal dispositivo, toccare Start > Programmi > Esplora file, selezionare il file cer o p7b e aprirlo.

Il nuovo certificato verrà copiato nell'archivio certificati Intermedio o Principale del dispositivo.

#### Vedere anche

Visualizzare i dettagli dei certificati

# Configurare una connessione Wi-Fi

Se la portante wireless consente connessioni di tipo Wi-Fi nel dispositivo, è possibile accedere a Internet quando si è lontani dal computer.

Per impostazione predefinita, le connessioni Wi-Fi sono disattivate quando si avvia per la prima volta il dispositivo. Per ridurre l'esaurimento della batteria, le connessioni Wi-Fi vengono disattivate automaticamente ogni volta che si disattiva il dispositivo. Quando si desidera utilizzarle, è necessario attivarle.

1. Toccare Start, Impostazioni, la scheda Connessioni, quindi LAN wireless.
2. Toccare Menu, quindi Comm Manager. Sotto l'icona del telefono, toccare l'icona wireless.
3. Nella casella Reti rilevate toccare la rete desiderata per la connessione.

   Nota Per visualizzare tutte le reti rilevate, fare clic su Mostra tutte le reti.

   Se si seleziona una rete protetta, è necessario immettere una chiave di rete, che viene fornita dall'amministratore della rete stessa.

# Modificare le impostazioni Wi-Fi

1. Toccare Start, Impostazioni, la scheda Connessioni, quindi Wi-Fi o Schede di rete.
2. Scorrere fino alla connessione di cui si desidera modificare le impostazioni, toccare Menu, quindi Modifica.
3. Modificare una delle informazioni seguenti:
   - In Nome rete immettere un nome per la connessione.
   - In Si connette a selezionare Internet o Ufficio.
   - Se la rete è nascosta, ovvero non trasmette il relativo identificatore del set di servizi (SSID), selezionare La rete è nascosta.
   - Per connettersi direttamente a un altro dispositivo o computer anziché a un punto di accesso alla rete, selezionare la casella di controllo La connessione in uso è di tipo da dispositivo a dispositivo (ad hoc).
4. Toccare Avanti.
5. Nella schermata Configurazione autenticazione di rete, eseguire le operazioni seguenti:
   - Selezionare i metodi di autenticazione e crittografia dei dati.
   - Immettere le informazioni sulla chiave di rete o selezionare la casella di controllo Chiave fornita automaticamente.

     Se necessario, chiedere all'amministratore di rete le informazioni sull'autenticazione, sulla crittografia e sulla chiave di rete.

6. Toccare Avanti.
7. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Abilita controllo accesso alla rete mediante IEEE 802.1X.
8. Per utilizzare l'autenticazione EAP (Extensible Authentication Protocol) o smart card, selezionare l'opzione di autenticazione corrispondente.
9. Toccare Fine.

# Connettersi a Internet utilizzando una connessione Wi-Fi

Se la portante wireless consente connessioni di tipo Wi-Fi nel dispositivo, è possibile connettere il dispositivo a una rete wireless per accedere a Internet quando si è lontani dal computer.

Nota

Per impostazione predefinita, le connessioni Wi-Fi sono disattivate quando si avvia per la prima volta il dispositivo e vengono disattivate automaticamente ogni volta che si disattiva il dispositivo per ridurre l'esaurimento della batteria. Quando si desidera utilizzarle, è necessario attivarle.

1. Toccare Start, Impostazioni, la scheda Connessioni, quindi LAN wireless.
2. Toccare Menu, quindi Comm Manager.
3. Sotto l'icona del telefono, toccare l'icona wireless.
4. Nella casella Reti rilevate toccare la rete desiderata per la connessione.

   Nota Per visualizzare tutte le reti rilevate, fare clic su Mostra tutte le reti.

   Se si seleziona una rete protetta, è necessario immettere una chiave di rete, che viene fornita dall'amministratore della rete stessa.