# Vista general de LAN inalámbrica

LAN inalámbrica le permite administrar de manera cómoda las conexiones de Internet inalámbricas en el dispositivo. Puede configurar el Modo Ahorro de Energía del dispositivo para usar de manera ideal la batería en el ambiente de red local inalámbrica, ver una variedad de datos relacionados con la configuración actual y la calidad de la señal. LAN inalámbrica ha sido diseñado para trabajar con los dispositivos 802.11G existentes, como los puntos de acceso y los enrutadores.

Para ejecutar LAN inalámbrica en el dispositivo, debe tener acceso a Internet de banda ancha y al necesario punto de acceso o enrutador que emite las señales de red local inalámbrica. Si usted no tiene acceso a lnternet de banda ancha, consulte con su ISP (proveedor de servicio de Internet) antes de intentar ejecutar esta utilidad.

Notas

La disponibilidad y el alcance de las señales de la red local inalámbrica pueden depender del número, de la infraestructura y de los objetos a través de los cuales pasan las señales.

#### Consulte también

Comprobar la señal de la LAN inalámbrica

Abrir LAN inalámbrica

Usar LAN inalámbrica

Pantalla Principal de LAN inalámbrica

Pantalla Avanzado de LAN inalámbrica

Pantalla Modo energía de LAN inalámbrica

Pantalla LEAP de LAN inalámbrica

Pantalla Inscribir de LAN inalámbrica

# Comprobar la señal de la LAN inalámbrica

Antes de ejecutar LAN inalámbrica, compruebe si el dispositivo tiene acceso a la señal de una red local inalámbrica. Vea la pantalla Hoy, la ficha Principal de LAN inalámbrica, o la pantalla Configurar Redes Inalámbricas para comprobar el estado de la conexión inalámbrica actual.

Pantalla Hoy

Si el dispositivo detecta una conexión de red WLAN, el icono correspondiente () aparece en la parte superior de la pantalla Hoy.

Ficha Principal de la pantalla LAN inalámbrica

El estado de la conexión actual y la calidad del la señal del canal de la red inalámbrica aparecen en la ficha Principal de la pantalla LAN inalámbrica con la configuración actual.

Pantalla Configurar Redes Inalámbricas

Puntee en Menú > Tarjetas de red en la pantalla LAN inalámbrica para abrir la pantalla Configurar Redes Inalámbricas, que presenta los canales de red inalámbrica que está disponibles y le permite conectarse a uno de esos o agregar nuevos si están disponibles.

Notas

La LAN inalámbrica es la configuración predeterminada del canal inalámbrico de su dispositivo. GPRS será iniciado si no se detectan señales inalámbricos.

#### Consulte también

Vista general de LAN inalámbrica

Abrir LAN inalámbrica

Usar LAN inalámbrica

Pantalla Principal de LAN inalámbrica

Pantalla Avanzado de LAN inalámbrica

Pantalla Modo energía de LAN inalámbrica

Pantalla LEAP de LAN inalámbrica

Pantalla Inscribir de LAN inalámbrica

# Abrir LAN inalámbrica

- Puntee en > Configuración > Conexiones > LAN inalámbrica.

#### Consulte también

Vista general de LAN inalámbrica

Comprobar la señal de la LAN inalámbrica

Usar LAN inalámbrica

Pantalla Principal de LAN inalámbrica

Pantalla Avanzado de LAN inalámbrica

Pantalla Modo energía de LAN inalámbrica

Pantalla LEAP de LAN inalámbrica

Pantalla Inscribir de LAN inalámbrica

# Usar LAN inalámbrica

El programa LAN inalámbrica consta de las siguientes fichas:

- Principal
- Avanzado
- Modo energía
- LEAP
- Inscribir

De manera predeterminada aparece la ficha Principal. Puntee en Menú > Administrador de Comunicación para iniciar el programa Administrador de Comunicación, que sirve para administrar la conexión inalámbrica, Bluetooth, ActiveSync, y Perfiles del dispositivo. Puntee en Menú > Tarjetas de red para abrir la utilidad Tarjetas de red y la pantalla Configurar Redes Inalámbricas con el estado de la conexión LAN inalámbrica actual. Para más información acerca de Bluetooth, ActiveSync, Administrador de Comunicación, y Perfiles, consulte los temas de ayuda correspondientes.

#### Consulte también

Vista general de LAN inalámbrica

Comprobar la señal de la LAN inalámbrica

Abrir LAN inalámbrica

Pantalla Principal de LAN inalámbrica

Pantalla Avanzado de LAN inalámbrica

Pantalla Modo energía de LAN inalámbrica

Pantalla LEAP de LAN inalámbrica

Pantalla Inscribir de LAN inalámbrica

# Pantalla Principal de LAN inalámbrica

La pantalla Principal presenta los datos acerca de la configuración actual y de la calidad de la señal de la red inalámbrica. La pantalla Principal tiene los siguientes campos:

- SSID
: SSID (Service Set Identifier) es un nombre exclusivo que identifica una red. Todos los dispositivos en una red deben compartir el mismo nombre SSID para que puedan comunicarse en la red.
- Modo
: Modo indica si la red está en el modo Infraestructura o Ad hoc.
- BSSID
: BSSID (Basic Service Set ID) muestra la dirección única MAC de LAN inalámbrica del punto de acceso al que está conectado el dispositivo.
- Índice Tx
: Índice de transmisión entre el punto de acceso y el dispositivo.
- Canal
: Canal indica qué canal ocupa la red.
- Calidad de señal
: Esta barra indicadora se actualiza de forma interactiva y muestra la calidad de señal de la LAN inalámbrica del dispositivo, que es determinada por factores como la distancia de alcance del dispositivo receptor al punto de acceso, y los obstáculos que las señales deben traspasar.

#### Consulte también

Vista general de LAN inalámbrica

Comprobar la señal de la LAN inalámbrica

Abrir LAN inalámbrica

Usar LAN inalámbrica

Pantalla Avanzado de LAN inalámbrica

Pantalla Modo energía de LAN inalámbrica

Pantalla LEAP de LAN inalámbrica

Pantalla Inscribir de LAN inalámbrica

# Pantalla Avanzado de LAN inalámbrica

La pantalla Avanzado muestra algunos datos de nivel avanzado acerca de la configuración actual. La pantalla Avanzado tiene los siguientes campos:

- Estado
: Este campo muestra mensajes que le informan sobre el estado de la conexión actual. Por ejemplo, Conectado a la red, No conectado a la red, Escaneando red.
- MAC
: MAC muestra la dirección de la tarjeta de LAN inalámbrica integrada.
- IP
: IP muestra la dirección del Protocolo de Internet de la red inalámbrica actualmente en uso.
- Renovar IP
: La dirección IP en uso puede fluctuar. Puntee en Renovar IP para actualizar la dirección que aparece en el campo IP.

#### Consulte también

Vista general de LAN inalámbrica

Comprobar la señal de la LAN inalámbrica

Abrir LAN inalámbrica

Usar LAN inalámbrica

Pantalla Principal de LAN inalámbrica

Pantalla Modo energía de LAN inalámbrica

Pantalla LEAP de LAN inalámbrica

Pantalla Inscribir de LAN inalámbrica

# Pantalla Modo energía de LAN inalámbrica

La pantalla Modo energía le permite configurar una opción acerca de cómo se consume la energía mientras está conectado a una red inalámbrica.

- Modo ahorro de energía
: La LAN inalámbrica consume una parte significante de la energía, y gastará la batería del dispositivo más rápido cuando la conexión inaámbrica esté en uso. La opción Modo ahorro de energía ofrece tres configuraciones. De manera predeterminada, el modo ahorro de energía está configurado para el mejor compromiso entre ahorrar batería y el rendimiento de la señal. Puede cambiar esto arrastrando el control deslizante en la barra indicadora, o punteando en la propia barra indicadora. La configuración Mejor batería ahorrará batería a expensas de rendimiento, mientras que la configuración Mejor rendimiento consumirá más batería.

#### Consulte también

Vista general de LAN inalámbrica

Comprobar la señal de la LAN inalámbrica

Abrir LAN inalámbrica

Usar LAN inalámbrica

Pantalla Principal de LAN inalámbrica

Pantalla Avanzado de LAN inalámbrica

Pantalla LEAP de LAN inalámbrica

Pantalla Inscribir de LAN inalámbrica

# Pantalla LEAP de LAN inalámbrica

LEAP es “Lightweight Extensible Authentication Protocol.” Esta función del Wireless LAN Manager le permite aumentar la seguridad de su equipo para asegurarse de que nadie acceda a su red sin su autorización. Por defecto, la pantalla LEAP muestra datos introducidos previamente, y puede modificarlos o eliminarlos, si lo desea, para ello selecciónelos y después puntee el botón Modificar o Eliminar.

Para introducir nuevos datos, puntee el botón Nuevo. Después introduzca los SSID (Service Set Identifier), Nombre de usuario, Contraseña, Dominio, apropiados y seleccione Tipo de autenticación. La mayoría de los puntos de acceso 802.11G ofrecen por defecto una forma de autenticación llamada Sistema abierto, que es el Tipo de autenticación configurado por defecto en su celular Pocket PC. En este modo, el punto de acceso aprueba cualquier solicitud de autenticación. El cliente simplemente tiene que enviar un marco de solicitud de autenticación, y el punto de acceso responde con una aprobación de autenticación. Esto le permite a cualquiera que tenga el SSID correcto asociarse con el punto de acceso.

Note que para que LEAP funcione correctamente, ambos, el punto de acceso y el equipo receptor (su celular Pocket PC) deben estar configurados con el mismo SSID, Nombre de Usuario, y Contraseña.

#### Consulte también

Comprobar la señal de la LAN inalámbrica

Abrir LAN inalámbrica

Usar LAN inalámbrica

Pantalla Principal de LAN inalámbrica

Pantalla Avanzado de LAN inalámbrica

Pantalla Modo energía de LAN inalámbrica

Pantalla Inscribir de LAN inalámbrica

# Pantalla Inscribir de LAN inalámbrica

La pantalla Inscribir le permite instalar y usar los certificados para la conexión a una LAN inalámbrica. Introduzca la información apropiada en los campos Usuario, Contraseña, Servidor y puntee en Recuperar certificado para descargar e instalar el certificado.

#### Consulte también

Vista general de LAN inalámbrica

Comprobar la señal de la LAN inalámbrica

Abrir LAN inalámbrica

Usar LAN inalámbrica

Pantalla Principal de LAN inalámbrica

Pantalla Avanzado de LAN inalámbrica

Pantalla Modo energía de LAN inalámbrica

Pantalla LEAP de LAN inalámbrica