# Een verbinding maken naar een URL op een intranet

Als u een verbinding wilt maken met een intranetsite waarbij punten voorkomen in de URL (bijvoorbeeld intranet.companyname.com) moet u deze toevoegen aan de lijst Bedrijfs-URL-uitzondering.

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen.
2. Tik op Verbindingen > Geavanceerd > Uitzonderingen.
3. Tik op Nieuwe URL toevoegen.
4. Geef bij Bedrijfs-URL de intranet-URL op en tik vervolgens op OK.

Tip

Als u een groot aantal URL's hebt die allemaal hetzelfde bedrijfsdomein gebruiken, hoeft u deze niet allemaal afzonderlijk in te voeren, maar kunt u *.companyname.com invoeren.

#### Zie ook

Een intranet-URL wijzigen

# Serverinstellingen wijzigen

Deze instellingen hoeft u gewoonlijk niet te wijzigen, tenzij uw server geen dynamisch toegewezen IP-adressen gebruikt. De meeste internetproviders en besloten netwerken gebruiken dynamisch toegewezen IP-adressen.

Servers die een toegewezen IP-adres vereisen, verlangen soms ook een methode voor het omzetten van computernamen in IP-adressen. Het apparaat ondersteunt twee methoden voor naamomzetting: DNS en WINS.

Neem contact op met uw internetprovider om te bepalen welke vorm van naamomzetting wordt gebruikt, vraag om het adres van de server en voer deze informatie in op het tabblad Server. Informeer daarnaast of er alternatieve adressen beschikbaar zijn. Een alternatief adres stelt u in staat toch een verbinding te maken als de primaire server niet beschikbaar is.

#### Zie ook

Een verbinding maken met internet

Een verbinding maken met het bedrijf

# Een intranet-URL wijzigen

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen.
2. Tik op Verbindingen > Geavanceerd > Uitzonderingen.
3. Tik op de URL-uitzondering die u wilt wijzigen, breng de gewenste wijzigingen aan en tik op OK.

Tip

U kunt een URL-uitzondering verwijderen door erop te tikken en deze ingedrukt te houden en op Verwijderen te tikken.

#### Zie ook

Een verbinding maken met een URL op een intranet

# De netwerkbeveiligingsinstellingen configureren

Een draadloos netwerk kan worden toegevoegd op het moment dat het wordt gedetecteerd of door handmatig de benodigde instellingen in te voeren. Voordat u deze stappen uitvoert, moet u bepalen of u verificatiegegevens nodig hebt.

1. Als u de gegevens handmatig wilt invoeren, tikt u op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi > tabblad Draadloos.

   Bij sommige apparaten staat hier Netwerkkaarten in plaats van Wi-Fi.

2. Tik in Draadloze netwerken configureren op het netwerk dat u wilt configureren, houd dit ingedrukt en selecteer Bewerken. Of tik op Nieuw toevoegen om een nieuw netwerk te configureren.
3. Ga verder met de wizard naar de eerste pagina van Netwerkverificatie configureren.
   1. Selecteer de verificatiemethode in de lijst Verificatie.
   2. Als u gegevenscodering wilt gebruiken, selecteert u een coderingsmethode in de lijst Gegevenscodering.
   3. Als u een automatische netwerksleutel wilt gebruiken, tikt u op De sleutel wordt automatisch verkregen.

      Anders voert u de netwerksleutel in.

4. Voltooi de wizard.

#### Zie ook

Nieuwe draadloze instellingen invoeren

Een draadloos netwerk instellen

De 802.1x-verificatie-instellingen configureren

# De 802.1x-verificatie-instellingen configureren

Voordat u deze stappen uitvoert, moet u bepalen of u verificatiegegevens nodig hebt.

1. Als u de gegevens handmatig wilt invoeren, tikt u op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi > tabblad Draadloos.

   Bij sommige apparaten staat hier Netwerkkaarten in plaats van Wi-Fi.

2. Tik in Draadloze netwerken configureren op het netwerk dat u wilt configureren, houd dit ingedrukt en selecteer Bewerken. Of tik op Nieuw toevoegen om een nieuw netwerk te configureren.
3. Ga verder met de wizard om de verbinding te configureren.
   1. Controleer op de eerste pagina van Netwerkverificatie configureren of Gegevenscodering niet is Uitgeschakeld.
   2. Selecteer Netwerktoegangsbeheer IEEE 802.1x gebruiken op de tweede pagina Netwerkverificatie configureren. Selecteer vervolgens het benodigde EAP-type en tik op Voltooien.

#### Zie ook

Nieuwe draadloze instellingen invoeren

De netwerkbeveiligingsinstellingen configureren

Een draadloos netwerk instellen

# Netwerken selecteren

Deze instellingen hoeft u gewoonlijk niet te wijzigen. Neem contact op met uw internetprovider of netwerkbeheerder voordat u hier wijzigingen probeert aan te brengen.

Intranet- en Ethernet-netwerken worden meestal gebruikt voor werkgerelateerde activiteiten. Internetnetwerken worden gebruikt om thuis een verbinding te maken met een internetprovider. De instellingen van Mijn Werk-netwerk worden gebruikt voor particuliere netwerkverbindingen. De internetinstellingen worden gebruikt voor het maken van een verbinding met een internetadres.

U kunt programma's op uw apparaat een specifieke verbinding laten gebruiken. U kunt het apparaat bijvoorbeeld zo instellen dat automatisch via een internetnetwerk een verbinding met uw internetprovider wordt gemaakt wanneer u Internet Explorer Mobile gebruikt, maar dat via een besloten netwerk een verbinding wordt gemaakt met het bedrijfsnetwerk wanneer u Berichten gebruikt.

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen > tabblad Geavanceerd.
2. Tik op Netwerken selec..
3. Selecteer in de betreffende lijsten Mijn ISP of Mijn Werk-netwerk en tik op OK.

#### Zie ook

Een verbinding maken met het bedrijf

Een verbinding maken met internet

# Een verbinding maken met internet

Verzamel voor u begint de volgende gegevens:

- Van uw serviceprovider voor mobiele telefonie: informatie over het gegevensplan, de naam van het toegangspunt en de instellingen voor de PAP/CHAP-beveiliging.
- Van de internetprovider of draadloze serviceprovider: de naam van het toegangspunt, gebruikersnaam en wachtwoord en andere beveiligingsgegevens.

Voor een GPRS-, 1 x RTT- of inbelverbinding:

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. Tik onder Mijn ISP op Een nieuwe modemverbinding toevoegen.
3. Voer een naam in voor de verbinding, voer een van de volgende handelingen uit en klik op Volgende.
   - Selecteer voor een GPRS-verbinding de optie Mobiele verbinding (GPRS).
   - Selecteer voor een 1 x RTT-verbinding de optie Mobiele verbinding.
4. Voer het telefoonnummer of de naam van het toegangspunt in dat u van de serviceprovider hebt gekregen en tik op Volgende.
5. Voer de aanmeldingsgegevens in die u van de serviceprovider hebt gekregen en tik op Volgende.

Voor een Wi-Fi-verbinding:

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi > Nieuw toevoegen.

   Bij sommige apparaten staat hier Netwerkkaarten in plaats van Wi-Fi.

2. Voer de installatiewizard voor draadloze netwerken uit.

- Van de serviceprovider voor mobiele telefonie: informatie over het gegevensplan, de naam van het toegangspunt en de instellingen voor de PAP/CHAP-beveiliging.
- Van de internetprovider of draadloze serviceprovider: de naam van het toegangspunt, gebruikersnaam en wachtwoord en andere beveiligingsgegevens.

Voor een GPRS-, 1 x RTT- of inbelverbinding:

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. Tik onder Mijn ISP op Een nieuwe modemverbinding toevoegen.
3. Voer een naam in voor de verbinding, voer een van de volgende handelingen uit en klik op Volgende.
   - Selecteer voor een GPRS-verbinding de optie Mobiele verbinding (GPRS).
   - Selecteer voor een 1 x RTT-verbinding de optie Mobiele verbinding.
4. Voer het telefoonnummer of de naam van het toegangspunt in dat u van de serviceprovider hebt gekregen en tik op Volgende.
5. Voer de aanmeldingsgegevens in die u van de serviceprovider hebt gekregen en tik op Volgende.

Voor een Wi-Fi-verbinding:

1. Tik op > Instellingen > Wi-Fi-instellingen > Wi-Fi > Nieuw toevoegen.

   Bij sommige apparaten staat hier Netwerkkaarten in plaats van Wi-Fi.

2. Voer de installatiewizard voor draadloze netwerken uit.

- Van uw mobiele serviceprovider: informatie over het gegevensplan, de naam van het toegangspunt en de instellingen voor de PAP/CHAP-beveiliging.
- Van de internetprovider of draadloze serviceprovider: de naam van het toegangspunt, gebruikersnaam en wachtwoord en andere beveiligingsgegevens.

Voor een GPRS-, 1 x RTT- of inbelverbinding:

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. Tik onder Mijn Werk-netwerk op Een nieuwe modemverbinding toevoegen.
3. Voer een naam in voor de verbinding, voer een van de volgende handelingen uit en klik op Volgende.
   - Selecteer voor een GPRS-verbinding de optie Mobiele verbinding (GPRS).
   - Selecteer voor een 1 x RTT-verbinding de optie Mobiele verbinding.
4. Voer het telefoonnummer of de naam van het toegangspunt in dat u van de serviceprovider hebt gekregen en tik op Volgende.
5. Voer de aanmeldingsgegevens in die u van de serviceprovider hebt gekregen en tik op Volgende.

Voor een Wi-Fi-verbinding:

1. Tik op > Instellingen > Wi-Fi-instellingen > Wi-Fi > Nieuw.
2. Voer de installatiewizard voor draadloze netwerken uit.

Tips

Voeg een nieuwe verbinding toe in Wi-Fi als u een netwerkkaart of draadloze netwerkverbinding wilt instellen. Bij sommige apparaten staat hier Netwerkkaarten in plaats van Wi-Fi.

U kunt een verbinding verwijderen door op de betreffende verbinding te tikken en deze ingedrukt te houden, en vervolgens te tikken op Verwijderen.

#### Zie ook

Een verbinding beëindigen

Een verbinding maken met het bedrijf

Een netwerkadapter instellen

Een draadloos netwerk instellen

Een modemverbinding instellen

VPN-serververbindingen instellen

Instellingen voor de proxyserver configureren

# Een verbinding maken met het bedrijf

Vraag voor u begint de volgende gegevens op bij uw netwerkbeheerder:

Voor een GPRS-, 1xRTT- of inbelverbinding moet u beschikken over het telefoonnummer van de server of de naam van het toegangspunt, uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Voor een VPN-verbinding moet u beschikken over de hostnaam of het IP-adres, het VPN-type (IPSec/L2TP of PPTP) en uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarnaast hebt u mogelijk een verificatiesleutel nodig.

Voor een GPRS-, 1 x RTT- of inbelverbinding:

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. Tik onder Mijn Werk-netwerk op Een nieuwe modemverbinding toevoegen.
3. Voer een naam in voor de verbinding, voer een van de volgende handelingen uit en klik op Volgende.
   - Selecteer voor een GPRS-verbinding de optie Mobiele verbinding (GPRS).
   - Selecteer voor een 1 x RTT-verbinding de optie Mobiele verbinding.
4. Voer het telefoonnummer of het adres van het toegangspunt in dat u van de netwerkbeheerder hebt gekregen en tik op Volgende.
5. Voer de aanmeldingsgegevens in die u van de netwerkbeheerder hebt gekregen en tik op Voltooien.

Voor een VPN-verbinding:

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. Tik onder Mijn Werk-netwerk op Een nieuwe VPN-serververbinding toevoegen.
3. Geef een naam op voor de verbinding, de hostnaam of het IP-adres en het VPN-type en tik op Volgende.
4. Als het VPN-type IPSec/L2TP is, kiest u de verificatiemethode die is opgegeven door uw netwerkbeheerder (een certificaat op het apparaat of een vooraf-gedeelde sleutel) en tikt u op Volgende.
5. Voer de aanmeldingsgegevens in die u van de netwerkbeheerder hebt gekregen en tik op Voltooien.

Voor een Wi-Fi-verbinding:

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi > Nieuw toevoegen.

   Bij sommige apparaten staat hier Netwerkkaarten in plaats van Wi-Fi.

2. Voer de installatiewizard voor draadloze netwerken uit.

Tip

U kunt een verbinding verwijderen door op de betreffende verbinding te tikken en deze ingedrukt te houden, en vervolgens te tikken op Verwijderen.

#### Zie ook

Een verbinding beëindigen

Een netwerkadapter instellen

Een draadloos netwerk instellen

Een modemverbinding instellen

VPN-serververbindingen instellen

Instellingen voor de proxyserver configureren

Een verbinding maken met internet

# Een verbinding beëindigen

Het kan zinvol zijn een verbinding te beëindigen wanneer u deze niet meer nodig hebt. Hiermee maakt u bronnen vrij op het apparaat en kunt u besparen op de verbindingskosten.

1. Tik op Start > Instellingen > tabblad Verbindingen > Draadloos beheer.
2. Tik op de knop van de verbinding die u wilt beëindigen, bijvoorbeeld Bluetooth of Wi-Fi.

Nadat de verbinding is beëindigd ziet u onder de knop de aanduiding Off.

# Nieuwe draadloze instellingen invoeren

Een draadloos netwerk kan worden toegevoegd op het moment dat het wordt gedetecteerd of door handmatig de benodigde instellingen in te voeren.

1. Als u de gegevens handmatig wilt invoeren, tikt u op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi > tabblad Draadloos.

   Bij sommige apparaten staat hier Netwerkkaarten in plaats van Wi-Fi.

2. Tik op Nieuw toevoegen. Of als het netwerk is herkend, tikt u op de naam van het netwerk.
3. Voer de stappen van de wizard uit.

#### Zie ook

De netwerkbeveiligingsinstellingen configureren

Een draadloos netwerk instellen

De 802.1x-verificatie-instellingen configureren

# Aanmelden bij netwerkservices

Vraag voor u begint de volgende gegevens op bij uw netwerkbeheerder: gebruikersnaam, wachtwoord en domein. Voor sommige certificaten is geen wachtwoord nodig.

1. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein in.
2. U kunt het wachtwoord opslaan zodat u het niet telkens wanneer u een verbinding maakt opnieuw in hoeft te voeren door het vakje Wachtwoord opslaan te selecteren.

Opmerking

Certificaten die al zijn geconfigureerd voor dit netwerk, worden als het goed is automatisch door uw apparaat geselecteerd. Als een certificaat niet automatisch kan worden geselecteerd, wordt u gevraagd het benodigde certificaat zelf te selecteren.

#### Zie ook

Een certificaat selecteren

Geavanceerde proxyinstellingen configureren

Instellingen voor de proxyserver configureren

# Een modemverbinding instellen

Vraag voordat u begint bij uw internetprovider (ISP) of draadloze serviceprovider de volgende gegevens op: het inbelnummer voor de ISP-server of het toegangspunt, gebruikersnaam en wachtwoord.

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. U kunt een nieuwe verbinding tot stand brengen door te tikken op Een nieuwe modemverbinding toevoegen.
3. Voer een naam in voor de verbinding, bijvoorbeeld de naam van uw bedrijf.
4. Tik in de lijst Kies een modem op uw modemtype en tik op Volgende.
5. Voer op de volgende schermen de informatie in die u hebt gekregen van uw internetprovider (ISP) of draadloze serviceprovider.

Notities

Draadloze communicatie kan worden gevoerd via een mobiel telefoonnetwerk of via GPRS. Als u een mobiel telefoonnetwerk gebruikt voor de verbinding, tikt u in de lijst Kies een modem op Mobiele verbinding. Als u GPRS gebruikt, tikt u op Mobiele verbinding (GPRS).

Als u een externe modem gebruikt, selecteert u in de lijst Kies een modem de naam van de betreffende modem. Als uw modem niet in de lijst wordt vermeld, tikt u op Compatibel met Hayes op COM1.

Als u belt vanuit een kantoorcomplex of een hotel waar u een negen moet draaien voor een buitenlijn, zet u een 9 voor het telefoonnummer. Dit kunt u ook doen door middel van kiesregels en kieslocaties.

Als een deel van het telefoonnummer vaak verandert omdat u regelmatig reist, kunt u kiesregels formuleren zodat u niet meerdere modemverbindingen hoeft te definiëren voor hetzelfde telefoonnummer.

Bij gebruik van GPRS voert u in plaats van een telefoonnummer de naam van het toegangspunt in die u hebt gekregen van uw mobiele serviceprovider.

Notities

Draadloze communicatie kan worden gevoerd via een mobiel telefoonnetwerk. Als u een mobiel telefoonnetwerk gebruikt voor de verbinding, tikt u in de lijst Kies een modem op Mobiele verbinding.

Als u een externe modem gebruikt, selecteert u in de lijst Kies een modem de naam van de betreffende modem. Als uw modem niet in de lijst wordt vermeld, tikt u op Compatibel met Hayes op COM1.

Als u belt vanuit een kantoorcomplex of een hotel waar u een negen moet draaien voor een buitenlijn, zet u een 9 voor het telefoonnummer. Dit kunt u ook doen door middel van kiesregels en kieslocaties.

Als een deel van het telefoonnummer vaak verandert omdat u regelmatig reist, kunt u kiesregels formuleren zodat u niet meerdere modemverbindingen hoeft te definiëren voor hetzelfde telefoonnummer.

Notities

Als u een externe modem gebruikt, selecteert u in de lijst Kies een modem de naam van de betreffende modem. Als uw modem niet in de lijst wordt vermeld, tikt u op Compatibel met Hayes op COM1.

Als u belt vanuit een kantoorcomplex of een hotel waar u een negen moet draaien voor een buitenlijn, zet u een 9 voor het telefoonnummer.

# Geavanceerde proxyinstellingen configureren

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. Tik op Mijn proxyserver bewerken. Als nog geen proxyserver is ingesteld, tikt u op Mijn proxyserver instellen.
3. Selecteer Dit netwerk heeft verbinding met internet en Dit netwerk gebruikt een proxyserver om verbinding te maken met internet en voer de naam van de proxyserver in.
4. Tik op Geavanceerd.
5. Selecteer het type proxyserver.
6. Voer de naam en poort van de proxyserver in voor het toepasselijke servertype.
7. Voer zo nodig de aanmeldingsgegevens voor de verbinding met de proxyserver in.
8. Als het gaat om een Socks-proxy, selecteert u Socks 4 of Socks 5. In het geval van Socks 5 voert u de aanmeldingsgegevens in voor de verbinding met de proxyserver.

#### Zie ook

Een netwerkadapter instellen

# Een certificaat selecteren

Certificaten die al zijn geconfigureerd voor dit netwerk, worden als het goed is automatisch door uw apparaat geselecteerd. Als een certificaat niet automatisch kan worden geselecteerd, wordt u gevraagd het benodigde certificaat zelf te selecteren. Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor meer informatie over welk certificaat u moet selecteren.

1. Selecteer het gewenste certificaat door erop te tikken.
2. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein in als u dat wordt gevraagd.

   Het apparaat brengt dan automatisch een verbinding tot stand.

# Een draadloos netwerk instellen

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi > tabblad Draadloos.

   Bij sommige apparaten staat hier Netwerkkaarten in plaats van Wi-Fi.

2. Selecteer in de lijst onder Te gebruiken netwerken de optie Alle beschikbare, Alleen toegangspunten of Alleen computer-naar-computer, afhankelijk van het type netwerk waarmee u een verbinding wilt maken.
3. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
   - Als het gewenste netwerk niet wordt vermeld, tikt u op Nieuw toevoegen en volgt u de aanwijzingen op het scherm op.
   - Als u de instellingen voor een netwerk dat u al hebt geconfigureerd, wilt wijzigen, tikt u op het netwerk en volgt u de instructies op het scherm.

Opmerking

U kunt een verbinding maken met een netwerk door op het tabblad Draadloos te tikken op de naam van een verbinding en deze enige tijd ingedrukt te houden en vervolgens op Verbinden te tikken.

#### Zie ook

Nieuwe draadloze instellingen invoeren

De netwerkbeveiligingsinstellingen configureren

De 802.1x-verificatie-instellingen configureren

# Een netwerkadapter instellen

U gebruikt een netwerkkaart om een rechtstreekse verbinding te maken met een Ethernet-netwerk. Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het intranet of internet raadplegen of uw e-mail downloaden. Let er bij het aanschaffen en configureren van de netwerkkaart op dat deze compatibel is met uw apparaat.

Vraag voor u begint de volgende gegevens op bij uw netwerkbeheerder: gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam. Afhankelijk van het netwerk hebt u daarnaast mogelijk nog proxyserver- of VPN-verbindingsinstellingen nodig.

1. Plaats de netwerkkaart in uw apparaat.
2. Op het moment dat u de kaart voor de eerste keer plaatst, wordt Netwerkinstellingen automatisch weergegeven zodat u de netwerkkaart kunt configureren. Als dit scherm niet verschijnt of u de instellingen later wilt wijzigen, tikt u op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Wi-Fi > tabblad Netwerkadapters.

   Bij sommige apparaten staat hier Netwerkkaarten in plaats van Wi-Fi.

3. U kunt specifieke serverinformatie invoeren door op het scherm Netw. adapters conf. te tikken op de toepasselijke netwerkadapter.
4. Omdat de meeste netwerken DHCP gebruiken, zou u normaal gesproken Server-toegewezen IP-adres gebr. moeten selecteren. Als u is gevraagd een specifiek IP-adres te gebruiken, selecteert u Specifiek IP-adres gebruiken en voert u de gegevens in die u hebt gekregen van uw netwerkbeheerder.
5. Sluit zo nodig de netwerkkaart met behulp van een netwerkkabel aan op het netwerk. Raadpleeg de documentatie bij uw netwerkkaart voor meer informatie.
6. U kunt de verbinding opzetten door de netwerkkaart in te voeren. Vervolgens start u het gewenste programma, zoals Internet Explorer Mobile, om te bladeren op internet. Het apparaat brengt automatisch een verbinding tot stand.

Opmerking

Als u uw netwerkadapter op verschillende plaatsen gebruikt, bijvoorbeeld op het werk en thuis, moet u ook het netwerk wijzigen waarmee een verbinding moet worden gemaakt.

#### Zie ook

Een verbinding maken met internet

Een verbinding maken met het bedrijf

Instellingen voor de proxyserver configureren

VPN-serververbindingen instellen

# Een WAP-gateway instellen

Als u WAP-sites wilt bekijken in Internet Explorer Mobile, configureert u het apparaat voor het gebruik van een WAP-gateway.

Voordat u begint, moet u de volgende informatie opvragen bij de internetprovider (ISP): inbelnummer voor de ISP-server, gebruikersnaam en wachtwoord. Vraag de naam en het poortnummer van de WAP-gatewayserver op bij uw draadloze serviceprovider.

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. Tik op Mijn proxyserver bewerken. Als nog geen proxyserver is ingesteld, tikt u op Mijn proxyserver instellen.
3. Schakel op het tabblad Proxyinstellingen de vakjes Dit netwerk heeft verbinding met internet en Dit netwerk gebruikt een proxyserver om verbinding te maken met internet in.
4. Typ zo nodig de naam van de proxyserver in het vak Proxyserver.
5. Tik op Geavanceerd > WAP.
6. Typ in het vak Server de servernaam van de WAP-gateway. Typ onder Poort het poortnummer. Meestal wordt voor WAP poortnummer 9201 gebruikt.
7. Geef de door de WAP-gatewayserver vereiste aanmeldingsgegevens op en tik op OK.

Opmerking

Sommige apparaten ondersteunen het bekijken van WAP-sites niet.

Zie ook

Een modemverbinding instellen

Een netwerkadapter instellen

# Instellingen voor de proxyserver configureren

Als u tijdens het synchroniseren bent verbonden met uw internetprovider of een besloten netwerk, laadt uw apparaat de juiste proxyinstellingen tijdens de synchronisatie automatisch vanaf uw pc. Als de instellingen zich niet op uw pc bevinden of moeten worden gewijzigd, vraagt u voordat u begint bij uw internetprovider of netwerkbeheerder om de naam van de proxyserver, het servertype, de poort, het gebruikte Socks-type en uw gebruikersnaam en wachtwoord.

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. Als nog geen proxyserver is ingesteld, tikt u op Mijn proxyserver instellen. Anders tikt u op Mijn proxyserver bewerken.
3. Schakel de selectievakjes Dit netwerk heeft verbinding met internet en Dit netwerk gebruikt een proxyserver om verbinding te maken met internet in.
4. Typ de servernaam in het vak Proxyserver.
5. Instellingen als het poortnummer en het type proxyserver kunt u wijzigen door te tikken op Geavanceerd, te tikken op de instelling die u wilt wijzigen en de nieuwe gegevens in te voeren. Zie Geavanceerde proxyinstellingen configureren voor meer informatie.

Tips

U kunt de onderstaande handelingen verrichten door te tikken op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen > Bestaande verbindingen beheren.

Betekenis | Bewerking:
--- | ---
Bestaande instellingen wijzigen | Selecteer de gewenste verbinding en tik op Bewerken.
Een verbinding handmatig starten | Tik op de verbinding en houdt deze enige tijd ingedrukt. Tik vervolgens op Verbinden.
Een verbinding verwijderen | Tik op de map die u wilt verwijderen en houd deze enige tijd ingedrukt. Tik vervolgens op Verwijderen.

#### Zie ook

Een verbinding maken met het bedrijf

Een verbinding maken met internet

# VPN-serververbindingen instellen

Met een VPN-verbinding kunt u via internet een beveiligde verbinding tot stand brengen met een server, bijvoorbeeld binnen een bedrijfsnetwerk. Vraag voordat u begint bij uw netwerkbeheerder om een gebruikersnaam, wachtwoord, domeinnaam, TCP/IP-instellingen en hostnaam of IP-adres van de VPN-server.

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. U kunt een nieuwe VPN-serververbinding instellen door te tikken op Een nieuwe VPN-serververbinding toevoegen en de aanwijzingen van de wizard Nieuwe verbinding op te volgen.

Tips

U kunt de onderstaande handelingen verrichten door te tikken op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen > Bestaande verbindingen beheren.

Betekenis | Bewerking:
--- | ---
Bestaande instellingen wijzigen | Selecteer de gewenste verbinding en tik op Bewerken.
Een verbinding handmatig starten | Tik op de verbinding en houdt deze enige tijd ingedrukt. Tik vervolgens op Verbinden.
Een verbinding verwijderen | Tik op de map die u wilt verwijderen en houd deze enige tijd ingedrukt. Tik vervolgens op Verwijderen.

De geavanceerde instellingen hoeven gewoonlijk niet te worden gewijzigd. U moet de geavanceerde instellingen echter wel wijzigen als:

- De server waarmee u een verbinding maakt geen dynamisch toegewezen adressen gebruikt en u uw TCP/IP-instellingen moet invoeren.
- U de DNS- of WINS-serverinstellingen moet wijzigen.

#### Zie ook

Een verbinding beëindigen

Een verbinding maken met het bedrijf

Een verbinding maken met internet

# Hoe kan ik...

Een netwerkadapter instellen

# Hoe kan ik...

Een netwerkadapter instellen

# Hoe kan ik...

Een netwerkadapter instellen

# Hoe kan ik...

Een verbinding maken met internet

Een verbinding maken met het bedrijf

# Hoe kan ik...

VPN-serververbindingen instellen

Een verbinding maken met internet

Een verbinding maken met het bedrijf

# Hoe kan ik...

VPN-serververbindingen instellen

Een verbinding maken met internet

Een verbinding maken met het bedrijf

# Hoe kan ik...

VPN-serververbindingen instellen

Een verbinding maken met internet

Een verbinding maken met het bedrijf

# Hoe kan ik...

Een verbinding maken met het bedrijf

VPN-serververbindingen instellen

# Hoe kan ik...

Geavanceerde proxyinstellingen configureren

Instellingen voor de proxyserver configureren

Een WAP-gateway instellen

# Hoe kan ik...

Geavanceerde proxyinstellingen configureren

Instellingen voor de proxyserver configureren

Een WAP-gateway instellen

# Hoe kan ik...

Instellingen voor de proxyserver configureren

Geavanceerde proxyinstellingen configureren

Een WAP-gateway instellen

# Hoe kan ik...

Een modemverbinding instellen

# Hoe kan ik...

Serverinstellingen wijzigen

Een modemverbinding instellen

# Hoe kan ik...

Een modemverbinding instellen

Overzicht van Extern bureaublad mobiel

# Hoe kan ik...

Een modemverbinding instellen

Serverinstellingen wijzigen

# Hoe kan ik...

Een modemverbinding instellen

# Hoe kan ik...

Een modemverbinding instellen

# Hoe kan ik...

Een modemverbinding instellen

# Hoe kan ik...

Een modemverbinding instellen

# Hoe kan ik...

Een modemverbinding instellen

Een verbinding beëindigen

Automatische selectie instellen voor verbindingen

# Hoe kan ik...

Een modemverbinding instellen

# Hoe kan ik...

Netwerken selecteren

Een verbinding maken met het bedrijf

Een verbinding maken met internet

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Hoe kan ik...

Netwerken selecteren

# Hoe kan ik...

Een verbinding maken met internet

Een verbinding maken met het bedrijf

Een verbinding beëindigen

Een WAP-gateway instellen

# Hoe kan ik...

Aanmelden bij netwerkservices

Geavanceerde proxyinstellingen configureren

# Hoe kan ik...

Aanmelden bij netwerkservices

Geavanceerde proxyinstellingen configureren

# Hoe kan ik...

Een certificaat selecteren

Geavanceerde proxyinstellingen configureren

De netwerkbeveiligingsinstellingen configureren

# Hoe kan ik...

Nieuwe draadloze instellingen invoeren

Een draadloos netwerk instellen

De netwerkbeveiligingsinstellingen configureren

# Hoe kan ik...

Serverinstellingen wijzigen

De netwerkbeveiligingsinstellingen configureren

Nieuwe draadloze instellingen invoeren

# Hoe kan ik...

De 802.1x-verificatie-instellingen configureren

# Hoe kan ik...

Inhoud

# Hoe kan ik...

Een verbinding maken met internet

Een modemverbinding instellen

Een verbinding beëindigen

# Hoe kan ik...

Een draadloos netwerk instellen

Nieuwe draadloze instellingen invoeren

De netwerkbeveiligingsinstellingen configureren

# Automatische selectie instellen voor verbindingen

Als u meerdere verbindingen hebt gedefinieerd, kunt u het apparaat automatisch de meest beschikbare verbinding laten selecteren.

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Verbindingen.
2. Tik in een van beide groepen op Bestaande verbindingen beheren.
3. Tik op Automatisch kiezen.

#### Zie ook

Een verbinding beëindigen

Een verbinding maken met het bedrijf

Een verbinding maken met internet

Een draadloos netwerk instellen

Een modemverbinding instellen

VPN-serververbindingen instellen

# Stroomtoevoer in- en uitschakelen

U kunt in één bewerking de stroomtoevoer voor uw draadloze verbindingen uitschakelen. Dit is een snelle manier om het accuverbruik te beperken of om het apparaat uit te schakelen als u bijvoorbeeld aan boord van een vliegtuig stapt.

1. Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen.
2. Tik op Draadloos beheerder.
3. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
   - Tik op de knop van het type draadloze verbinding waarvoor u de stroomtoevoer wilt in- of uitschakelen (zoals Bluetooth of Telefoon). Als de stroomtoevoer is uitgeschakeld voor dit type verbinding, wordt de knop lichter weergegeven en ziet u een X.
   - Tik op Alle om de stroomtoevoer voor alle draadloze verbindingen in of uit te schakelen (deze optie is alleen beschikbaar als er verschillende typen draadloze verbindingen beschikbaar zijn op het apparaat).

Opmerking

Als u de instellingen wilt wijzigen voor een van de weergegeven typen draadloze verbinding, tikt u op Menu en vervolgens op het type instellingen dat u wilt wijzigen.

#### Zie ook

Bluetooth in- en uitschakelen

Een Bluetooth-verbinding verbreken

Telefooninstellingen wijzigen

# Hoe kan ik...

Stroomtoevoer in- en uitschakelen

Bluetooth in- en uitschakelen

Een Bluetooth-verbinding verbreken

Telefooninstellingen wijzigen

# Een document bekijken dat is gekoppeld aan een e-mailbericht

Als u een e-mailbericht ontvangt met een koppeling naar een document op een SharePoint-server of een interne bestandsserver, kunt u dat document bekijken. U kunt het document echter alleen bekijken als u een Microsoft Outlook-account hebt die wordt gesynchroniseerd met Microsoft Exchange Server 2007 of hoger. Daarnaast moet Exchange Server zijn ingesteld om toegang tot de documentbibliotheken of interne bestandsservers van SharePoint toe te laten.

1. Tik op het scherm Vandaag op Start > Berichten.
2. Selecteer een e-mailaccount en open een bericht met een koppeling naar een SharePoint-document.
3. Selecteer de koppeling om het document te openen.

# Een beveiligingscertificaat importeren

Als u S/MIME wilt kunnen gebruiken op uw mobiele apparaat en op uw pc, moet u het beveiligingscertificaat van S/MIME overbrengen van de computer naar het mobiele apparaat.

1. Klik op uw computer op Start > Uitvoeren en typ vervolgens mmc in het vak Openen.
2. Klik op Bestand > Module toevoegen/verwijderen.
3. Klik in de lijst met modules op Certificaten en klik op Toevoegen.
4. Klik op Mijn gebruikersaccount > Voltooien > OK.
5. Vouw onder Consolebasis de map Certificaten – Huidige gebruiker open.
6. Vouw de map Persoonlijk open en klik op de map Certificaten.
7. Klik in de lijst van certificaten met de rechtermuisknop op het beveiligingscertificaat en klik op Alle taken > Exporteren.
8. Voltooi de wizard Certificaat exporteren, kies een wachtwoord voor het certificaat en bewaar het certificaatbestand (.pfx) op het bureaublad.
9. Kopieer het certificaatbestand met behulp van ActiveSync naar de map Mijn documenten op het mobiele apparaat.
10. Tik op het mobiele apparaat op Start > Programma's > Verkenner.
11. Tik op Menu > Mijn documenten.
12. Tik op het certificaatbestand en voer het wachtwoord in.

# Certificaten op een apparaat beheren

1. Tik op > Instellingen > tabblad Systeem > Certificaten.
2. Tik op het tabblad voor het type certificaat dat u wilt bekijken of beheren:

- Persoonlijke certificaten identificeren de gebruiker van het apparaat.
- Tussenliggende certificaten helpen bij het verifiëren van certificaten die worden ontvangen van andere hosts.
- Basiscertificaten verifiëren certificaten die worden ontvangen van andere hosts.

U kunt de details van verschillende typen certificaten bekijken en certificaten die u hebt toegevoegd verwijderen. (U kunt niet de certificaten verwijderen die zijn toegevoegd door de apparaatbeheerder.) U kunt echter alleen persoonlijke certificaten vernieuwen (verlengen tot na de vervaldatum).

#### Zie ook

Details van certificaten weergeven

Een persoonlijk certificaat vernieuwen

Een certificaat verwijderen

Inschrijven voor een persoonlijk certificaat

Een persoonlijk certificaat installeren vanuit een bestand

Een basiscertificaat of een tussenliggend certificaat toevoegen

# Inschrijven voor een persoonlijk certificaat

Een persoonlijk certificaat identificeert u tegenover andere mensen en entiteiten, zoals een netwerk.

1. Sluit het apparaat aan op uw computer.
2. Open ActiveSync op de computer.
3. Klik op Extra > Geavanceerde hulpmiddelen > Apparaatcertificaten ophalen.
4. Klik in Beeld op een certificaattype.
5. Klik op Inschrijven en volg de aanwijzingen uit de opeenvolgende dialoogvensters op.

Het nieuwe certificaat wordt gekopieerd naar de opslag voor persoonlijke certificaten op het apparaat.

#### Zie ook

Een persoonlijk certificaat installeren vanuit een bestand

Details van certificaten weergeven

# Een persoonlijk certificaat installeren vanuit een bestand

Het importeren van een .pfx of .p12-bestand vormt een alternatief voor het inschrijven voor een persoonlijk certificaat. Een persoonlijk certificaat identificeert u tegenover andere mensen en entiteiten, zoals een netwerk.

1. Kopieer een .pfx- of .p12-bestand naar een map op het apparaat.
2. Open het .pfx- of .p12-bestand op het apparaat in Verkenner.
3. Typ het wachtwoord voor het ontgrendelen van het bestand en tik op Gereed.

Het nieuwe certificaat wordt gekopieerd naar de opslag voor persoonlijke certificaten op het apparaat.

#### Zie ook

Inschrijven voor een persoonlijk certificaat

Details van certificaten weergeven

# Een basiscertificaat of een tussenliggend certificaat toevoegen

Basiscertificaten en tussenliggende certificaten helpen bij het verifiëren van andere certificaten.

1. Kopieer een DER- of base64-gecodeerd .cer-bestand of een .p7b-bestand naar een map op het apparaat.
2. Tik op het apparaat op Start > Programma's > Verkenner, blader naar het .cer-bestand of het .p7b-bestand en open dit.

Het nieuwe certificaat wordt gekopieerd naar de opslag voor tussenliggende certificaten of basiscertificaten op het apparaat.

#### Zie ook

Details van certificaten weergeven

# Een Wi-Fi-verbinding instellen

Als u Wi-Fi kunt gebruiken op uw apparaat met uw draadloze provider, hebt u toegang tot internet zonder dat u een computer nodig hebt.

Standaard is Wi-Fi uitgeschakeld wanneer u uw apparaat start. Om de batterijduur te sparen, wordt Wi-Fi automatisch uitgeschakeld telkens wanneer u uw apparaat uitschakelt. U moet Wi-Fi eerst inschakelen voordat u het kunt gebruiken.

1. Tik op Start en op Instellingen. Tik op het tabblad Verbindingen en vervolgens op Draadloos LAN.
2. Tik op Menu en vervolgens op Verbindingsbeheer. Tik op het pictogram voor draadloze verbinding onder het telefoonpictogram.
3. Tik in het vak Netwerken gevonden op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

   Opmerking Als u alle gevonden netwerken wilt weergeven, tikt u op Alle netwerken weergeven.

   Als u een beveiligd netwerk selecteert, moet u mogelijk een netwerksleutel opgeven die u van de netwerkbeheerder hebt gekregen.

# Wi-Fi-instellingen wijzigen

1. Tik op Start, Instellingen, tabblad Verbindingen en Wi-Fi of Netwerkkaarten.
2. Blader naar de verbinding met de instellingen die u wilt wijzigen, tik op Menu en tik op Bewerken.
3. U kunt de volgende gegevens wijzigen:
   - Geef bij Netwerknaam een naam op voor de verbinding.
   - Selecteer bij Maakt verbinding met Internet of Werk.
   - Als het netwerk een verborgen netwerk is, wat inhoudt dat de SSID (Service Set Identifier) niet wordt uitgezonden, selecteert u Dit is een verborgen netwerk.
   - Als u rechtstreeks verbinding wilt maken met een ander apparaat of computer, en niet met een netwerk via een toegangspunt, selecteert u Dit is een apparaat-naar-apparaatverbinding (tijdelijke verbinding).
4. Tik op Volgende.
5. Voer in het scherm Netwerkverificatie configureren het volgende uit:
   - Selecteer de methoden voor verificatie en gegevenscodering.
   - Geef de netwerksleutel op of schakel het selectievakje De sleutel wordt automatisch verkregen in.

     Vraag indien nodig de netwerkbeheerder om de gegevens voor verificatie en codering en de netwerksleutel.

6. Tik op Volgende.
7. Schakel het selectievakje Netwerktoegangsbeheer IEEE 802.1X gebruiken in of uit.
8. Als u EAP (Extensible Authentication Protocol) of smartcardverificatie gebruikt, selecteert u de betreffende opties voor uw verificatiemethode.
9. Tik op Voltooien.

# Verbinding maken met internet via een Wi-Fi-verbinding

Als u Wi-Fi kunt gebruiken op uw apparaat met uw draadloze provider, kunt u een verbinding maken tussen uw apparaat en het draadloze netwerk voor toegang tot internet zonder dat u een computer nodig hebt.

Opmerking

Standaard is Wi-Fi uitgeschakeld wanneer u uw apparaat start en wordt het automatisch uitgeschakeld telkens wanneer u uw apparaat uitschakelt om de batterijduur te sparen. U moet Wi-Fi inschakelen wanneer u het wilt gebruiken.

1. Tik op Start en op Instellingen. Tik op het tabblad Verbindingen en vervolgens op Draadloos LAN.
2. Tik op Menu en vervolgens op Verbindingsbeheer.
3. Tik op het pictogram voor draadloze verbinding onder het telefoonpictogram.
4. Tik in het vak Netwerken gevonden op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

   Opmerking Als u alle gevonden netwerken wilt weergeven, tikt u op Alle netwerken weergeven.

   Als u een beveiligd netwerk selecteert, moet u mogelijk een netwerksleutel opgeven die u van de netwerkbeheerder hebt gekregen.