# Comm Manager

Met Comm Manager kunt u eenvoudig de telefoon- en gegevensverbindingen op het toestel beheren en instellen.

Ga als volgt te werk om Comm Manager te openen:

- Als uw toestel beschikt over TouchFLO 3D, ga dan in het Beginscherm naar het tabblad Instellingen en raak vervolgens Communicatie aan.
- Tik op > Instellingen > tabblad Verbindingen > Comm Manager. (Deze methode is slechts op enkele toestellen beschikbaar).

Op het Communicatievenster kiest u uit de volgende opties:

- Raak Vliegtuigmodus aan om de Vliegtuigmodus in of uit te schakelen. In de Vliegtuigmodus worden alle radiosignalen van het toestel, zoals telefoon, Bluetooth en Wi-Fi uitgeschakeld.

- Raak Telefoon aan voor het wijzigen van de pincodes, configureren van de telefoondiensten, en meer.
- Raak de AAN/UIT-schuifknop aan de rechterkant aan om de telefoonfunctie in of uit te schakelen.

- Raak Bluetooth aan om een Bluetooth handsfree- of stereoheadset aan te sluiten.
- Raak de AAN/UIT-schuifknop aan de rechterkant aan om Bluetooth in of uit te schakelen.

Opmerking: U kunt de Bluetooth-instellingen configureren door Instellingen > Bluetooth aan te raken.

- Raak Wi-Fi aan om verbinding met een draadloos netwerk te maken.
- Raak de AAN/UIT-schuifknop aan de rechterkant aan om wi-fi in of uit te schakelen.

Opmerking: U kunt de wi-fi-instellingen configureren door Instellingen > Wireless LAN aan te raken.

| Met Direct Push kunt u automatisch Outlook e-mails ontvangen zodra ze aankomen op een compatibele Exchange-server. Als deze functie is uitgeschakeld, kunt u Outlook e-mails nog altijd handmatig of op een bepaald interval ontvangen.

- Raak Microsoft Direct Push aan om Active Sync te openen en pas de push-e-mailinstellingen aan.
- Raak de AAN/UIT-schuifknop aan de rechterkant aan om Direct Push in of uit te schakelen.

- Raak Gegevensverbinding aan om Verbindingen te openen en voeg een nieuwe gegevensverbinding toe of kies de gegevensverbinding die u wilt gebruiken.
- Raak de AAN/UIT-schuifknop aan de rechterkant aan om de 3g/gprs-gegevensverbinding in of uit te schakelen.

Opmerking: De beschikbare opties in Comm Manager zijn afhankelijk van uw toesteltype.