# Presentazione della LAN Wireless

La LAN Wireless consente di gestire in modo pratico le connessioni internet wireless sul proprio dispositivo. E' possibile impostare la modalità Risparmio energetico del dispositivo per un uso ottimale della batteria nell' ambiente di rete LAN wireless, e visualizzare una varietà di dati relativi alla configurazione corrente e alla qualità del segnale. La LAN Wireless è progettata per lavorare con i dispositivi 802.11G esistenti, quali access point o router.

Per avviare la LAN Wireless sul proprio dispositivo, bisogna disporre di una connessione internet a banda larga, e dell'access point o router necessario per l'emissione di segnali LAN wireless. Se non si dispone di una connessione internet a banda larga, consultare il proprio ISP (Internet Service Provider-Provider di servizi internet) prima di provare ad avviare l'utilità.

Note

La disponibilità e il raggio dei segnali della LAN wireless del dispositivo dipendono dal numero, dall'infrastruttura, e dalla modalità di trasmissione del segnale.

#### Vedere anche

Verificare il segnale LAN Wireless

Richiamare la LAN Wireless

Utilizzare la LAN Wireless

Schermata Principale della LAN Wireless

Schermata Avanzate della LAN Wireless

Schermata Modalità alimentazione LAN Wireless

Schermata LEAP della LAN Wireless

Schermata Registrazione LAN Wireless

# Verificare il segnale LAN Wireless

Prima di avviare la LAN Wireless, verificare che il dispositivo abbia accesso ad un segnale LAN wireless. Visualizzare la schermata Oggi, la scheda Principale della schermata LAN Wireless, o la schermata Configura reti wireless per verificare lo stato di connessione wireless corrente.

Schermata Oggi

Se il dispositivo rileva una connessione di rete WLAN, sulla parte superiore della schermata Oggi appare l'icona della connessione WLAN ( ).

Scheda Principale della schermata LAN Wireless

Lo stato di connessione corrente e la qualità del segnale del canale di rete wireless appaiono sulla scheda Principale della schermata LAN Wireless, insieme alla configurazione corrente.

Schermata Configurare reti wireless

Premendo Menu > Schede di rete sulla schermata LAN Wireless si apre la schermata Configurare reti wireless, in cui sono visualizzati i canali della rete wireless disponibili e da cui è possibile connettersi ad uno di essi o aggiungerne nuovi, se disponibili.

Note

LAN Wireless è l'impostazione canale wireless predefinita del dispositivo. Se non viene rilevato il segnale wireless, viene avviato il GPRS.

#### Vedere anche

Presentazione della LAN Wireless

Richiamare la LAN Wireless

Utilizzare la LAN Wireless

Schermata Principale della LAN Wireless

Schermata Avanzate della LAN Wireless

Schermata Modalità alimentazione LAN Wireless

Schermata LEAP della LAN Wireless

Schermata Registrazione LAN Wireless

# Richiamare la LAN Wireless

- Toccare > Impostazioni > Connessioni > LAN Wireless.

#### Vedere anche

Presentazione della LAN Wireless

Verificare il segnale LAN Wireless

Utilizzare la LAN Wireless

Schermata Principale della LAN Wireless

Schermata Avanzate della LAN Wireless

Schermata Modalità alimentazione LAN Wireless

Schermata LEAP della LAN Wireless

Schermata Registrazione LAN Wireless

# Utilizzare la LAN Wireless

Il programma della LAN Wireless è costituito dalle seguenti schede:

- Principale
- Avanzate
- Modalità alimentazione
- LEAP
- Registra

Di default, viene visualizzata la scheda Principale. Toccare Menu > Manager Comm per lanciare il programma Manager Comm, utilizzato sul dispositivo per la gestione di wireless, Bluetooth, ActiveSync, e Profili. Toccare Menu > Schede di rete per richiamare l'utilità Schede di rete e aprire la schermata Configurare reti wireless con lo stato di connessione LAN Wireless corrente. Per maggiori informazioni su Bluetooth, ActiveSync, Manager Comm, e Profili, vedere gli argomenti corrispondenti della guida.

#### Vedere anche

Presentazione della LAN Wireless

Verificare il segnale LAN Wireless

Richiamare la LAN Wireless

Schermata Principale della LAN Wireless

Schermata Avanzate della LAN Wireless

Schermata Modalità alimentazione LAN Wireless

Schermata LEAP della LAN Wireless

Schermata Registrazione LAN Wireless

# Schermata Principale della LAN Wireless

La schermata Principale visualizza i dati relativi alla configurazione corrente e alla qualità del segnale di rete wireless. La schermata Principale presenta i seguenti campi:

- SSID
: SSID (Service Set Identifier) è un nome univoco che identifica la rete. Tutti i dispositivi sulla rete devono condividere lo stesso nominativo SSID al fine di poter comunicare.
- Modalità
: Modalità indica se la rete è in modalità Infrastruttura o in modalità Ad hoc.
- BSSID
: BSSID (Basic Service Set ID) visualizza l'indirizzo univoco MAC LAN Wireless dell'access point a cui è connesso il dispositivo.
- Velocità Tx
: Velocità di trasmissione tra access point e dispositivo.
- Canale
: Canale indica il canale occupato dalla rete.
- Qualità del segnale
: Questa barra indicatore si aggiorna in modo interattivo e visualizza la qualità del segnale LAN Wireless del dispositivo, che è determinata da fattori quali distanza del dispositivo ricevente dall'access point, e disturbi alla trasmissione del segnale.

#### Vedere anche

Presentazione della LAN Wireless

Verificare il segnale LAN Wireless

Richiamare la LAN Wireless

Utilizzare la LAN Wireless

Schermata Avanzate della LAN Wireless

Schermata Modalità alimentazione LAN Wireless

Schermata LEAP della LAN Wireless

Schermata Registrazione LAN Wireless

# Schermata Avanzate della LAN Wireless

La schermata Avanzate visualizza alcuni dati di livello avanzato relativi alla configurazione corrente. La schermata Avanzate ha i seguenti campi:

- Stato
: Questo campo visualizza messaggi che informano sullo stato di connessione corrente. Ad esempio, Connesso alla rete, Non connesso alla rete, o Verifica rete in corso.
- MAC
: MAC visualizza gli indirizzi della scheda LAN Wireless incorporata.
- IP
: IP visualizza gli indirizzi IP della rete wireless in uso.
- Rispristina IP
: L'indirizzo IP in uso può variare. Toccare Rispristina IP per rinnovare l'indirizzo visualizzato nel campo IP.

#### Vedere anche

Presentazione della LAN Wireless

Verificare il segnale LAN Wireless

Richiamare la LAN Wireless

Utilizzare la LAN Wireless

Schermata Principale della LAN Wireless

Schermata Modalità alimentazione LAN Wireless

Schermata LEAP della LAN Wireless

Schermata Registrazione LAN Wireless

# Schermata Modalità alimentazione LAN Wireless

La schermata Modalità Alimentazione consente di impostare l’opzione di consumo energia durante la connessione a una rete wireless.

- Modalità Risparmio energetico
: La LAN wireless consuma un discreto quantitativo di energia, e consuma ancora più velocemente la batteria del dispositivo quando è in uso una connessione wireless. L'opzione Modalità Risparmio energetico mette a disposizione tre impostazioni. Di default, la modalità Risparmio energetico è impostata per trovare il giusto equilibrio tra conservazione della batteria e prestazione del segnale. E' possibile modificare questa impostazione trascinando l'indicatore scorrevole sulla barra, o toccando direttamente la barra indicatore. L'impostazione Batteria ottimale conserva maggiormente l'alimentazione della batteria a discapito della prestazione, mentre l'impostazione Prestazione ottimale comporta un maggiore consumo della batteria.

#### Vedere anche

Presentazione della LAN Wireless

Verificare il segnale LAN Wireless

Richiamare la LAN Wireless

Utilizzare la LAN Wireless

Schermata Principale della LAN Wireless

Schermata Avanzate della LAN Wireless

Schermata LEAP della LAN Wireless

Schermata Registrazione LAN Wireless

# Schermata LEAP della LAN Wireless

LEAP è l'abbreviazione di “Lightweight Extensible Authentication Protocol”. Questa funzione di Gestione LAN Wireless consente di aumentare il livello di protezione del dispositivo, e di prevenire accessi non autorizzati alla rete. Come impostazione predefinita, la schermata LEAP visualizza i dati immessi in precedenza, che è possibile modificare o eliminare, qualora desiderato, selezionando e quindi toccando il pulsante Modifica o Elimina.

Per immettere nuovi dati, toccare il pulsante Nuovo. Quindi, immettere SSID (Service Set Identifier), Nome utente, Password e Dominio corretti, e selezionare Tipo di autenticazione. La maggior parte degli access point 802.11G offrono solitamente un tipo di autenticazione chiamato Apri sistema, che figura come Tipo di autenticazione predefinito del telefono Pocket PC. In questa modalità, l'access point accorda l'approvazione per le richieste di autenticazione. Il client invia semplicemente una richiesta di autenticazione, e l'access point risponde con l'approvazione della autenticazione. Ciò consente a chi è in possesso dell'SSID corretto di associarsi all'access point.

Affinchè il LEAP funzioni correttamente, sia l'access point che il dispositivo ricevente (il telefono Pocket PC) devono essere impostati con lo stesso SSID, Nome utente e Password.

#### Vedere anche

Verificare il segnale LAN Wireless

Richiamare la LAN Wireless

Utilizzare la LAN Wireless

Schermata Principale della LAN Wireless

Schermata Avanzate della LAN Wireless

Schermata Modalità alimentazione LAN Wireless

Schermata Registrazione LAN Wireless

# Schermata Registrazione LAN Wireless

La schermata di registrazione consente di installare e utilizzare certificati per la connessione alla LAN Wireless. Inserire correttamente le informazioni nei campi Utente, Password, Server e toccare Recupera certificato per scaricare e installare il certificato.

#### Vedere anche

Presentazione della LAN Wireless

Verificare il segnale LAN Wireless

Richiamare la LAN Wireless

Utilizzare la LAN Wireless

Schermata Principale della LAN Wireless

Schermata Avanzate della LAN Wireless

Schermata Modalità alimentazione LAN Wireless

Schermata LEAP della LAN Wireless