Ayuda de configuración del GPRS

Introducción

- Este programa le permite elegir el método de configuración del GPRS cuando establezca una conexión GPRS.

Autenticación PAP

- Protocolo de autenticación de contraseña - se emplea en autenticación que usa contraseñas con texto claro y es el protocolo de autenticación menos sofisticado.
- Punte en > Configuración > ficha Conexiones > Red avanzada > ficha GPRS.

Seleccione Autenticación PAP.

Autenticación CHAP

- Protocolo de autenticación por desafío mutuo - se usa para negociar la forma más segura de autenticación cifrada compatible con el servidor y el cliente.
- Punte en > Configuración > ficha Conexiones > Red avanzada > ficha GPRS.

Seleccione Autenticación CHAP.