# Überblick über Drahtlos-LAN

Drahtlos-LAN (WLAN) erlaubt Ihnen, auf praktische Weise Drahtlos (Wireless)-Internet-Verbindungen auf Ihrem Gerät zu verwalten. Sie können den Energiesparmodus des Geräts einstellen, um den Akku im Drahtlos-LAN-Netzwerk-Umfeld optimal zu nutzen, und Sie können eine Vielzahl von Daten ansehen, die sich auf die aktuelle Konfiguration und Signalqualität beziehen. Drahtlos-LAN eignet sich zum Arbeiten mit bestehenden 802.11G-Geräten, z.B. Access Points oder Routern.

Wenn Sie Drahtlos-LAN in Ihrem Gerät ausführen möchten, benötigen Sie einen Breitbandzugang zum Internet sowie den nötigen Access Point oder Router, der Drahtlos-LAN-Signale ausgibt. Falls Sie keinen Breitbandzugang zum Internet haben, wenden Sie sich an Ihren ISP (Internet-Dienstanbieter), bevor Sie versuchen, diese Anwendung ausführen.

Hinweise

Allerdings hängt die Verfügbarket und Reichweite des Drahtlos-LAN-Signals Ihres Geräts von der Anzahl, Infrastruktur und den Hindernissen ab, durch die das Signal gehen muss.

#### Siehe auch

Drahtlos-LAN-Signal überprüfen

Drahtlos-LAN aufrufen

Drahtlos-LAN verwenden

Drahtlos-LAN-Hauptbildschirm

Drahtlos-LAN-Erweitert-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Energiemodus-Bildschirm

Drahtlos-LAN-LEAP-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Eintragungs-Bildschirm

# Drahtlos-LAN-Signal überprüfen

Bevor Sie Drahtlos-LAN ausführen, prüfen Sie, ob Ihr Gerät das Drahtlos-LAN-Signal beziehen kann. Sehen Sie den Heute-Bildschirm, die Haupt-Registerkarte des Drahtlos-LAN-Bildschirms oder den Bildschirm Drahtlos-Netzwerke konfigurieren, um den aktuellen Drahtlos-Verbindungsstatus zu überprüfen.

Heute-Bildschirm

Falls Ihr Gerät eine WLAN-Netzwerkverbindung entdeckt, erscheint das Symbol für die WLAN-Verbindung ( ) oben auf dem Heute-Bildschirm.

Registerkarte Hauptspeicher des Drahtlos-LAN-Bildschirms

Der aktuelle Status der Verbindung und die Signalqualität des Drahtlos-Netzwerk-Kanals erscheint auf der Registerkarte Hauptspeicher des Drahtlos-LAN-Bildschirms mit der aktuellen Konfiguration.

Bildschirm Drahtlos-Netzwerke konfigurieren

Tippen Sie auf Menü > Netzwerkkarten auf dem Bildschirm Drahtlos-LAN, um den Bildschirm Drahtlos-Netzwerke konfigurieren zu öffnen, in dem die derzeit verfügbaren Drahtlos-Netzwerk-Kanäle gezeigt werden und in dem Sie eine Verbindung zu einem Kanal herstellen oder einen neuen verfügbaren hinzufügen können.

Hinweise

Drahtlos-LAN ist die Standard-Drahtlos-Kanal-Einstellung für Ihr Gerät. GPRS wird gestartet, wenn kein Drahtlos-Signal entdeckt wird.

#### Siehe auch

Überblick über Drahtlos-LAN

Drahtlos-LAN aufrufen

Drahtlos-LAN verwenden

Drahtlos-LAN-Hauptbildschirm

Drahtlos-LAN-Erweitert-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Energiemodus-Bildschirm

Drahtlos-LAN-LEAP-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Eintragungs-Bildschirm

# Drahtlos-LAN aufrufen

- Tippen Sie auf > Einstellungen > Verbindungen > Drahtlos-LAN.

#### Siehe auch

Überblick über Drahtlos-LAN

Drahtlos-LAN-Signal überprüfen

Drahtlos-LAN verwenden

Drahtlos-LAN-Hauptbildschirm

Drahtlos-LAN-Erweitert-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Energiemodus-Bildschirm

Drahtlos-LAN-LEAP-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Eintragungs-Bildschirm

# Drahtlos-LAN verwenden

Das Drahtlos-LAN-Programm besitzt die folgenden Registerkarten:

- Haupt
- Erweitert
- Energie-Modus
- LEAP
- Eintragen

Standardmäßig wird der Bildschirm Haupt angezeigt. Tippen Sie auf Menü > Kommunikations-Manager, um das Programm Kommunikations-Manager zu starten, das verwendet wird, um Drahtlos, Bluetooth, ActiveSync und Profile auf Ihrem Gerät zu verwalten. Tippen Sie auf Menü > Netzwerkkarten, um das Programm Netzwerkkarten aufzurufen und den Bildschirm Drahtlos-Netzwerke konfigurieren mit dem aktuellen Verbindungsstatus von Drahtlos-LAN zu öffnen. Weitere Informationen über Bluetooth, ActiveSync, Kommunikations-Manager und Profile finden Sie in den jeweiligen Hilfethemen.

#### Siehe auch

Überblick über Drahtlos-LAN

Drahtlos-LAN-Signal überprüfen

Drahtlos-LAN aufrufen

Drahtlos-LAN-Hauptbildschirm

Drahtlos-LAN-Erweitert-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Energiemodus-Bildschirm

Drahtlos-LAN-LEAP-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Eintragungs-Bildschirm

# Drahtlos-LAN-Hauptbildschirm

Der Haupt-Bildschirm zeigt Daten, die sich auf die aktuelle Konfiguration und die Signalqualität des Drahtlos-Netzwerks beziehen. Der Haupt-Bildschirm besitzt die folgenden Felder:

- SSID
: SSID (Service Set Identifier) ist ein einmaliger Name, der ein Netzwerk identifiziert. Alle Geräte in einem Netzwerk müssen den gleichen SSID-Namen besitzen, um im Netzwerk kommunizieren zu können.
- Modus
: Modus bestimmt, ob sich das Netzwerk im Infrastruktur- oder Adhoc-Modus befindet.
- BSSID
: BSSID (Basic Service Set ID) zeigt die einmalige Drahtlos-LAN-MAC-Adresse des Access Points, mit dem das Gerät verbunden ist.
- Tx-Rate
: Übertragungsrate zwischen dem Access Point und dem Gerät.
- Kanal
: Kanal zeigt an, welchen Kanal das Netzwerk benutzt.
- Signalqualität
: Die Anzeigeleiste aktualisiert auf interaktive Weise die Drahtlos-LAN-Signalqualität Ihres Geräts und zeigt sie an. Diese wird durch Faktoren, z.B. die Reichweite des empfangenden Geräts zum Access Point und Hindernisse, durch die die Signale gehen müssen, bestimmt.

#### Siehe auch

Überblick über Drahtlos-LAN

Drahtlos-LAN-Signal überprüfen

Drahtlos-LAN aufrufen

Drahtlos-LAN verwenden

Drahtlos-LAN-Erweitert-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Energiemodus-Bildschirm

Drahtlos-LAN-LEAP-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Eintragungs-Bildschirm

# Drahtlos-LAN-Erweitert-Bildschirm

Der Erweitert-Bildschirm zeigt einige erweiterte Stufendaten, die sich auf die aktuelle Konfiguration beziehen. Der Erweitert-Bildschirm besitzt die folgenden Felder:

- Status
: Dieses Feld zeigt Meldungen, die Sie über den aktuellen Verbindungsstatus informieren. Zum Beispiel Verbunden mit Netzwerk, Nicht verbunden mit Netzwerk oder Durchsucht Netzwerk.
- MAC
: MAC zeigt die Adresse der eingebetteten Drahtlos-LAN-Karte.
- IP
: IP zeigt die Internet Protokoll-Adresse des Drahtlos-Netzwerks, das derzeit verwendet wird.
- IP erneuern
: Die verwendete IP-Adresse kann fluktuieren. Tippen auf IP erneuern aktualisiert die Adresse, die im Feld IP gezeigt wird.

#### Siehe auch

Überblick über Drahtlos-LAN

Drahtlos-LAN-Signal überprüfen

Drahtlos-LAN aufrufen

Drahtlos-LAN verwenden

Drahtlos-LAN-Hauptbildschirm

Drahtlos-LAN-Energiemodus-Bildschirm

Drahtlos-LAN-LEAP-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Eintragungs-Bildschirm

# Drahtlos-LAN-Energiemodus-Bildschirm

Im Energiemodus-Bildschirm können Sie einstellen, wie Energie verbraucht wird, während Sie mit einem Drahtlos-Netzwerk verbunden sind.

- Energiesparmodus
: Drahtlos-LAN verbraucht eine beträchtliche Menge an Strom und verbraucht die Ladung des Akkus in Ihrem Gerät schneller, wenn eine Drahtlos-Verbindung verwendet wird. Die Option Energiesparmodus bietet drei Einstellungen. Standardmäßig ist der Energiesparmodus auf den besten Kompromiss zwischen Akkustromeinsparung und Signalleistung eingestellt. Sie können dies ändern, indem Sie den Zeiger auf der Anzeigeleiste ziehen oder indem Sie auf die Anzeigeleiste selbst tippen. Die Einstellung Beste Batterie verbraucht weniger Akkustrom, was allerdings auf Kosten der Leistung geht, während Beste Leistung mehr Akkustrom verbraucht.

#### Siehe auch

Überblick über Drahtlos-LAN

Drahtlos-LAN-Signal überprüfen

Drahtlos-LAN aufrufen

Drahtlos-LAN verwenden

Drahtlos-LAN-Hauptbildschirm

Drahtlos-LAN-Erweitert-Bildschirm

Drahtlos-LAN-LEAP-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Eintragungs-Bildschirm

# Drahtlos-LAN-LEAP-Bildschirm

LEAP steht für “Lightweight Extensible Authentication Protocol.” Diese Funktion von Drahtlos-LAN Manager erlaubt Ihnen das Erhöhen der Sicherheit Ihres Geräts, um sicherzustellen, dass niemand ohne Erlaubnis auf Ihr Netzwerk zugreifen kann. Standardmäßig zeigt der Bildschirm LEAP Daten, die zuvor eingegeben wurden. Sie können sie bei Bedarf ändern oder löschen, indem Sie sie auswählen und dann auf die Schaltfläche Ändern oder Löschen tippen.

Wenn Sie neue Daten eingeben möchten, tippen Sie auf die Schatlfläche Neu. Geben Sie dann jeweils SSID (Service Set Identifier), Benutzername, Kennwort, Domäne ein, und wählen Sie einen Authentifizierungstyp aus. Die meisten 802.11G-Access Points bieten standardmäßig eine Form der Authentifizierung, die als Offenes System-Authentifizierung bezeichnet wird. Dies ist die standardmäßige Einstellung für den Authentifizierungstyp in Ihrem Pocket PC Phone. In diesem Modus vergeben die Access Points Genehmigungen für alle Authentifizierungsanfragen. Der Client sendet einfach eine Authentifizierungsanfrage und der Access Point antwortet mit einer Authentifizierungsgenehmigung. Dies ermöglicht das Zuweisen der korrekten SSID zum Access Point.

Damit LEAP ordnungsgemäß funktionieren kann, müssen der Access Point und das empfangende Gerät (Ihr Pocket PC Phone) über die gleiche SSID, den gleichen Benutzernamen und das gleiche Kennwort verfügen.

#### Siehe auch

Drahtlos-LAN-Signal überprüfen

Drahtlos-LAN aufrufen

Drahtlos-LAN verwenden

Drahtlos-LAN-Hauptbildschirm

Drahtlos-LAN-Erweitert-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Energiemodus-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Eintragungs-Bildschirm

# Drahtlos-LAN-Eintragungs-Bildschirm

Der Eintragungs-Bildschirm erlaubt Ihnen, Zertifikate zu installieren und zu verwenden, um eine Verbindung zum Drahtlos-LAN herzustellen. Geben Sie die entsprechenden Informationen in die Felder Benutzer, Kennwort und Server ein, und tippen Sie auf Zertifikat abrufen, um ein Zertifikat herunterzuladen und zu installieren.

#### Siehe auch

Überblick über Drahtlos-LAN

Drahtlos-LAN-Signal überprüfen

Drahtlos-LAN aufrufen

Drahtlos-LAN verwenden

Drahtlos-LAN-Hauptbildschirm

Drahtlos-LAN-Erweitert-Bildschirm

Drahtlos-LAN-Energiemodus-Bildschirm

Drahtlos-LAN-LEAP-Bildschirm