# Aperçu de Réseau sans fil

Réseau sans fil permet de gérer de manière pratique les connexions Internet sans fil sur votre appareil. Vous pouvez définir le Mode d’économie d’énergie de l’appareil pour une utilisation optimale de la batterie dans l’environnement de réseau sans fil et afficher de nombreuses données en relation avec la configuration actuelle et la qualité du signal. Réseau sans fil est conçu pour fonctionner avec les périphériques 802.11G tels que les points d’accès ou les routeurs.

Pour exécuter Réseau sans fil sur votre appareil, vous devez avoir un accès à Internet à grande vitesse et le point d’accès ou routeur nécessaire qui émet les signaux réseau sans fil. Si vous n’avez pas d’accès à Internet à grande vitesse, consultez votre FAI (fournisseur d’accès Internet) avant d’essayer d’exécuter cet utilitaire.

Remarques

La disponibilité et la portée du signal de réseau sans fil de votre appareil dépendent du nombre, de l’infrastructure et autres objets au travers desquels le signal doit passer.

#### Voir aussi

Rechercher un signal réseau sans fil

Invoquer Réseau sans fil

Utiliser Réseau sans fil

Écran Principal de Réseau sans fil

Écran Avancé de Réseau sans fil

Écran Mode d’alimentation de Réseau sans fil

Écran LEAP de Réseau sans fil

Écran Inscrire de Réseau sans fil

# Rechercher un signal réseau sans fil

Avant d’exécuter Réseau sans fil, vérifiez que votre appareil accède à un signal de réseau local sans fil. Affichez l’écran Aujourd’hui, l’onglet Principal de l’écran Réseau sans fil ou l’écran Configuration réseaux sans fil pour vérifier l’état actuel de connexion sans fil.

Écran Aujourd’hui

Si votre appareil détecte une connexion de réseau sans fil, l’icône de connexion réseau sans fil ( ) apparaît en haut de l’écran Aujourd’hui.

Onglet Principal de l’écran Réseau sans fil

L’état actuel de connexion sans fil et la qualité du canal de réseau sans fil apparaissent sur l’onglet Principal de l’écran Réseau sans fil avec la configuration actuelle.

Écran Configuration réseaux sans fil

Tapez sur Menu > Cartes réseau sur l’écran Réseau sans fil pour ouvrir l’écran Configuration réseaux sans fil, qui affiche les canaux de réseau sans fil actuellement disponibles et permet de connecter à l’un d’eux ou d’en ajouter de nouveaux si disponibles.

Remarques

Réseau sans fil est le réglage de canal sans fil par défaut pour votre appareil. Le GPRS sera lancé si aucun signal sans fil n’est détecté.

#### Voir aussi

Aperçu de Réseau sans fil

Invoquer Réseau sans fil

Utiliser Réseau sans fil

Écran Principal de Réseau sans fil

Écran Avancé de Réseau sans fil

Écran Mode d’alimentation de Réseau sans fil

Écran LEAP de Réseau sans fil

Écran Inscrire de Réseau sans fil

# Invoquer Réseau sans fil

- Tapez sur > Paramètres > Connexions > Réseau sans fil.

#### Voir aussi

Aperçu de Réseau sans fil

Rechercher un signal réseau sans fil

Utiliser Réseau sans fil

Écran Principal de Réseau sans fil

Écran Avancé de Réseau sans fil

Écran Mode d’alimentation de Réseau sans fil

Écran LEAP de Réseau sans fil

Écran Inscrire de Réseau sans fil

# Utiliser Réseau sans fil

Le programme Réseau sans fil est composé des onglets suivants :

- Principal
- Avancé
- Mode d'alimentation
- LEAP
- Inscrire

Par défaut, l’onglet Principal est affiché. Tapez sur Menu > Gestionnaire de communication pour lancer le programme Gestionnaire de communication qui est utilisé pour gérer le sans fil, Bluetooth, ActiveSync et les Profils sur votre appareil. Tapez sur Menu > Cartes réseau pour invoquer l’utilitaire Cartes réseau et ouvrir l’écran Configuration réseaux sans fil avec l’état actuel de connexion de réseau sans fil. Pour plus d’informations sur Bluetooth, ActiveSync, le Gestionnaire de communication et les Profils, voir les sujets d’aide en rapport.

#### Voir aussi

Aperçu de Réseau sans fil

Rechercher un signal réseau sans fil

Invoquer Réseau sans fil

Écran Principal de Réseau sans fil

Écran Avancé de Réseau sans fil

Écran Mode d’alimentation de Réseau sans fil

Écran LEAP de Réseau sans fil

Écran Inscrire de Réseau sans fil

# Écran Principal de Réseau sans fil

L’écran Principal affiche les données en relation avec la configuration actuelle et la qualité du signal réseau sans fil. L’écran Principal a les champs suivants :

- SSID
: SSID (identificateur de groupe de service) est un nom unique qui identifie un réseau. Tous les appareils sur un réseau doivent partager le même nom SSID afin de communiquer sur le réseau.
- Mode
: Mode indique si le réseau est en mode Infrastructure ou en mode Ad hoc.
- BSSID
: BSSID (identificateur de groupe de service de base) affiche l’adresse MAC de réseau sans fil du point d’accès auquel l’appareil est connecté.
- Taux tf
: Taux de transfert entre le point d’accès et l’appareil.
- Canal
: Canal indique le canal occupé par le réseau.
- Qualité du signal
: Cette barre d’indication met à jour interactivement et affiche la qualité de signal réseau sans fil de votre appareil, qui est déterminée par des facteurs tels que la portée de l’appareil récepteur au point d’accès et les encombrements que les signaux doivent traverser.

#### Voir aussi

Aperçu de Réseau sans fil

Rechercher un signal réseau sans fil

Invoquer Réseau sans fil

Utiliser Réseau sans fil

Écran Avancé de Réseau sans fil

Écran Mode d’alimentation de Réseau sans fil

Écran LEAP de Réseau sans fil

Écran Inscrire de Réseau sans fil

# Écran Avancé de Réseau sans fil

L’écran Avancé affiche certaines données de niveau avancé en rapport avec la configuration actuelle. L’écran Avancé a les champs suivants :

- État
: Ce champ affiche des messages qui vous informent de l’état de connexion actuel. Par exemple, Connecté au réseau, Non connecté au réseau ou Recherche du réseau.
- MAC
: MAC affiche l’adresse de la carte réseau sans fil intégrée.
- IP
: IP affiche l’adresse de Protocole Internet du réseau sans fil actuellement utilisé.
- Renouveler IP
: L’adresse IP utilisée peut fluctuer. Tapez sur Renouveler IP pour actualiser l’adresse changée dans le champ IP.

#### Voir aussi

Aperçu de Réseau sans fil

Rechercher un signal réseau sans fil

Invoquer Réseau sans fil

Utiliser Réseau sans fil

Écran Principal de Réseau sans fil

Écran Mode d’alimentation de Réseau sans fil

Écran LEAP de Réseau sans fil

Écran Inscrire de Réseau sans fil

# Écran Mode d’alimentation de Réseau sans fil

L’écran Mode d’alimentation permet de définir une option sur comment l’alimentation est consommée lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil.

- Mode d'économie d'énergie
: Le réseau sans fil consomme une quantité significative d’énergie et vide la batterie de votre appareil plus rapidement lorsque la connexion sans fil est utilisée. L’option Mode d’économie d’énergie fournit trois paramètres. Par défaut, le mode d’économie d’énergie est défini sur le meilleur compromis entre la conservation de la batterie et la performance du signal. Vous pouvez modifier ceci en faisant glisser le curseur sur la barre d’indication ou en tapant sur la barre d’indication elle-même. Le réglage Meilleure batterie conserve plus l’énergie de la batterie avec une moins bonne performance, alors que le réglage Meilleure performance consomme plus l’énergie de la batterie.

#### Voir aussi

Aperçu de Réseau sans fil

Rechercher un signal réseau sans fil

Invoquer Réseau sans fil

Utiliser Réseau sans fil

Écran Principal de Réseau sans fil

Écran Avancé de Réseau sans fil

Écran LEAP de Réseau sans fil

Écran Inscrire de Réseau sans fil

# Écran LEAP de Réseau sans fil

LEAP est le protocole d’authentification extensible léger. Cette fonction du Gestionnaire réseau sans fil permet d’accroître la sécurité de votre appareil pour assurer que personne ne peut accéder à votre réseau sans votre permission. Par défaut, l’écran LEAP affiche les données que vous avez précédemment entrées et que vous pouvez modifier ou supprimer, si souhaité, en les sélectionnant puis en tapant sur le bouton Modifier ou Supprimer.

Pour entrer les nouvelles données, tapez sur le bouton Nouveau. Puis entrez le SSID approprié, le Nom d’utilisateur, le Mot de passe, le Domaine et sélectionnez un Type d’authentification. La plupart des points d’accès 802.11G offrent une forme d’authentification appelée authentification Système ouvert, qui est le réglage du Type d’authentification par défaut sur votre téléphone Pocket PC. Dans ce mode, le point d’accès donne l’accord à toute demande d’authentification. Le client envoie simplement un cadre de demande d’authentification et le point d’accès répond avec un accord d’authentification. Ceci permet à tous ceux qui ont le SSID correct de s’associer avec le point d’accès.

Notez que pour que le LEAP fonctionne correctement, le point d’accès comme l’appareil récepteur (votre téléphone Pocket PC) doivent avoir les même SSID, Nom d’utilisateur et Mot de passe.

#### Voir aussi

Rechercher un signal réseau sans fil

Invoquer Réseau sans fil

Utiliser Réseau sans fil

Écran Principal de Réseau sans fil

Écran Avancé de Réseau sans fil

Écran Mode d’alimentation de Réseau sans fil

Écran Inscrire de Réseau sans fil

# Écran Inscrire de Réseau sans fil

L’écran Inscrire permet d’installer et d’utiliser des certificats pour la connexion au réseau sans fil. Entrez les informations appropriées dans les champs Utilisateur, Mot de passe et Serveur et tapez sur Récupérer le certificat pour télécharger et installer un certificat.

#### Voir aussi

Aperçu de Réseau sans fil

Rechercher un signal réseau sans fil

Invoquer Réseau sans fil

Utiliser Réseau sans fil

Écran Principal de Réseau sans fil

Écran Avancé de Réseau sans fil

Écran Mode d’alimentation de Réseau sans fil

Écran LEAP de Réseau sans fil