# Overzicht van SAP-instellingen

Met de toepassing SAP-instellingen kunt u via Bluetooth toegang op afstand maken met het toestel. Hiermee kunt u de carkit telefoon, die het SIM-toegangsprofiel (SAP) ondersteunt, gebruiken om via Bluetooth toegang te krijgen tot de SIM-kaart van het toestel of telefoongesprekken te ontvangen. SIM-contactpersonen van het toestel downloaden naar de carkit telefoon.

Opmerking

Neem contact op met de leverancier van het mobiele netwerk voor informatie over carkit telefoons die compatibel zijn met het toestel.

#### Zie ook

Bluetooth SIM-toegang instellen

Verbinding maken met het toestel vanaf de carkit telefoon

Toegang tot SIM-contactpersonen vanaf de carkit telefoon

Bluetooth SIM-toegang verbreken

# Bluetooth SIM-toegang instellen

Voordat een carkit telefoon die SIM-toegangsprofiel (SAP) ondersteunt verbinding met uw toestel kan maken en via Bluetooth toegang kan krijgen tot de SIM-kaart, dient u eerst een SAP-verbinding tussen uw toestel en carkit telefoon tot stand brengen. Zo gaat dit te werk:

1. Zorg dat op het toestel Bluetooth is ingeschakeld en in de Zichtbare modus staat.
2. Tik op > Programma's > SAP-instellingen.
3. Selecteer op het scherm BT SIM toegang op afstand het keuzevak SIM toegang op afstand, tik vervolgens op Gereed.
4. Om contactpersonen op de carkit te kunnen downloaden, controleert u of alle contactpersonen van het toestel op de SIM-kaart zijn opgeslagen en niet in het geheugen van het toestel. Stel de carkit in om contactpersonen alleen vanaf de SIM-kaart te downloaden.

#### Zie ook

Overzicht van SAP-instellingen

Verbinding maken met het toestel vanaf de carkit telefoon

Toegang tot SIM-contactpersonen vanaf de carkit telefoon

Bluetooth SIM-toegang verbreken

# Verbinding maken met het toestel vanaf de carkit telefoon

Als de Bluetooth SIM-toegnag op het toestel is ingesteld, kunt u nu een verbinding maken tussen carkit telefoon en toestel.

1. Zoek op de carkit telefoon naar Bluetooth-toestellen. Als het toestel is ingesteld op Zichtbaar, wordt het gedetecteerd en weergegeven op het beeldscherm van de carkit.
2. Kies op de carkit voor het maken van een verbinding met het toestel.
3. Als dit de eerste keer is dat u carkit koppelt met het toestel, voer dan de wachtwoordsleutel van het toestel in.
4. Er verschijnt een bericht met de mededeling dat tussen het toestel en de carkit telefoon een verbinding tot stand is gebracht. Tik op OK.
5. Tik op het scherm BT SIM toegang op afstand, op Gereed.

Belangrijke opmerking

U kunt geen gespreken voeren/ontvangen, berichten verzenden/ontvangen of andere gerelateerde activiteiten uitvoeren op het toestel zoloang de SIM-toegangsprofiel (SAP)-verbinding actief is. U kunt al deze handelingen vanaf de carkit telefoon uitvoeren. Als de verbinding wordt verbroken, kunt u het toestel weer normaal gebruiken.

#### Zie ook

Overzicht van SAP-instellingen

Bluetooth SIM-toegang instellen

Toegang tot SIM-contactpersonen vanaf de carkit telefoon

Bluetooth SIM-toegang verbreken

# Toegang tot SIM-contactpersonen vanaf de carkit telefoon

Als een SAP-verbinding tot stand is gebracht kunt u de carkit telefoon gebruiken om toegang tot de SIM-kaart van uw toestel te krijgen.

1. Zoek een bepaalde contactpersoon of voer het telefoonummer in dat u wilt bellen op de carkit telefoon.
2. Pleeg het telefoontje.

Als de SAP-verbinding geactiveerd is, kunt u alle telefoon-gerelateerde handelingen uitvoeren op de carkit telefoon, zoals het voeren en ontvangen van gesprekken, het verzenden en ontvangen van berichten, het bladeren door contactpersonen en meer.

#### Zie ook

Overzicht van SAP-instellingen

Bluetooth SIM-toegang instellen

Verbinding maken met het toestel vanaf de carkit telefoon

Bluetooth SIM-toegang verbreken

# Bluetooth SIM-toegang verbreken

Na gebruik kunt u Bluetooth SIM-toegang verbreken vanaf het toestel of vanaf de carkit telefoon.

Het verbreken van de verbinding vanaf het toestel:

1. Tik op > Programma's > SAP-instellingen.
2. Tik op het scherm BT SIM toegang op afstand, op Verbinding verbreken.
3. Er verschijnt een venster waarin u kunt bevestigen of u de SIM toegang op afstand met de carkit telefoon wilt verbreken. Tik op Ja ter bevestiging. Het verbreken van de verbinding kan even duren, vooral als het in gang wordt gezet als de carkit bezig is met een gesprek.
4. Als u het bericht "Verbinding verbroken" ziet, tik dan op OK.

Opmerking

U kunt de Bluetooth SIM-toegang wellicht ook verbreken vanaf de carkit telefoon (zie de handleiding van de carkit voor meer informatie). Als de carkit dit niet kan, schakel de carkit dan gewoon uit om de verbinding te verbreken.

#### Zie ook

Overzicht van SAP-instellingen

Bluetooth SIM-toegang instellen

Verbinding maken met het toestel vanaf de carkit telefoon

Toegang tot SIM-contactpersonen vanaf de carkit telefoon