# Overzicht: Telefoon

Gebruik Telefoon om te bellen, snelkeuzenummers in te stellen, oproepen te traceren en SMS-berichten te verzenden. Uw provider van draadloze services biedt wellicht nog andere nuttige services aan, bijvoorbeeld voicemail, een functie voor het doorschakelen van oproepen en nummerweergave.

Als Bellen via internet beschikbaar is op uw apparaat, kunt u kiezen of u wilt bellen via internet (via een Wi-Fi-netwerk) of via het GSM-netwerk. Als uw organisatie een voorziening voor Bellen via internet biedt, moet u waarschijnlijk zijn verbonden met het Wi-Fi-netwerk van het bedrijf om daarvan gebruik te kunnen maken.

U kunt de geïntegreerde telefoon in het apparaat ook gebruiken om het apparaat met een internetprovider of bedrijfsnetwerk te verbinden zodat u op het web kunt surfen en e-mailberichten kunt lezen. U kunt verbinding met internet of het bedrijfsnetwerk maken via een mobiele verbinding.

#### Zie ook

Oproepen beantwoorden

Een verbinding maken met internet

Een verbinding maken met het bedrijf

# Een oproep beantwoorden of negeren

- Tik op Beantwoorden of druk op de knop KIES. Als u een oproep wilt negeren, tikt u op Negeren.

Tips

U kunt oproepen ook negeren. Als u een oproep negeert, hoort u geen beltoon meer en kan de beller worden doorgeschakeld naar uw voicemail, afhankelijk van de serviceprovider. Wilt u een oproep negeren, dan tikt u op Negeren.

Als u een oproep ontvangt terwijl u in gesprek bent, tikt u op Wacht om de oproep in de wachtstand te plaatsen.

Tijdens een gesprek kunt u andere programma's op het apparaat gebruiken. Als u weer snel wilt overschakelen naar de telefoon, drukt u op KIES of tikt u op > Telefoon. U kunt het gesprek beëindigen door op Beëindigen te drukken.

Wanneer u wordt gebeld door iemand die niet is opgenomen in uw lijst met contacten, kunt u een contact maken tijdens het gesprek of via Oproepgeschiedenis door op Menu > Opslaan in Contacten te tikken.

#### Zie ook

Gesprekken dempen

# Netwerkinstellingen wijzigen

1. Tik op > Instellingen.
2. Tik op Telefoon > tabblad Netwerk.

U kunt beschikbare draadloze netwerken weergeven, bepalen in welke volgorde de telefoon verbinding maakt met een ander netwerk als het huidige netwerk niet beschikbaar is, opgeven of u handmatig of automatisch van netwerk wilt veranderen en u kunt een netwerk toevoegen.

Het netwerk waarmee het apparaat momenteel is verbonden, wordt boven in het venster weergegeven. Dit netwerk blijft actief totdat u het wijzigt, het signaal verliest of de SIM vervangt.

Tip

Als u netwerkinstellingen wilt wijzigen via het toetsenblok van de telefoon, tikt u op Menu > Opties > tabblad Netwerk.

#### Zie ook

Beschikbare netwerken weergeven

Voorkeursnetwerken instellen

Een netwerk toevoegen

# Telefooninstellingen wijzigen

- Tik op > Instellingen > Telefoon.

U kunt telefooninstellingen aanpassen, bijvoorbeeld het beltoontype en de beltoon voor inkomende oproepen en de toetstoon bij het opgeven van telefoonnummers. Daarnaast kunt u de telefoon beveiligen tegen onbevoegd gebruik.

U kunt telefooninstellingen aanpassen, bijvoorbeeld het beltoontype en de beltoon voor inkomende oproepen en de toetstoon bij het opgeven van telefoonnummers.

Tip

Als u telefooninstellingen wilt wijzigen via het toetsenblok van de telefoon, tikt u op Menu > Opties > tabblad Telefoon.

Tip

Als u telefooninstellingen wilt wijzigen via het toetsenblok van de telefoon, tikt u op Menu > Opties.

#### Zie ook

Beltoontype wijzigen

Beltoon wijzigen

# Beltoon wijzigen

U kunt een beltoon selecteren waarmee u op de hoogte wordt gesteld van inkomende oproepen.

1. Tik op het toetsenblok van de telefoon op Menu > Opties > tabblad Telefoon.
2. Tik in de lijst Beltoon op het geluid dat u wilt gebruiken.

1. Tik op het toetsenblok van de telefoon op Menu > Opties.
2. Tik in de lijst Beltoon op het geluid dat u wilt gebruiken.

Tip

Als u aangepaste WAV-, MID- of WMA-bestanden wilt gebruiken als beltonen, gebruikt u ActiveSync op de pc om het bestand te kopiëren naar de map /Windows/Rings op het apparaat. In de lijst Beltoon selecteert u vervolgens het geluid. Raadpleeg de Help van ActiveSync op de pc voor meer informatie over het kopiëren van bestanden naar een apparaat.

#### Zie ook

Beltoontype wijzigen

# Beltoontype wijzigen

U kunt de manier waarop u op de hoogte wordt gesteld van inkomende oproepen wijzigen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u wordt gewaarschuwd met een beltoon, trilling of een combinatie van beide.

1. Tik op het toetsenblok van de telefoon op Menu > Opties > tabblad Telefoon.
2. Tik in de lijst Beltoontype op de gewenste optie.

1. Tik op het toetsenblok van de telefoon op Menu > Opties.
2. Tik in de lijst Beltoontype op de gewenste optie.

#### Zie ook

Beltoon wijzigen

# Voorkeursnetwerken instellen

U kunt voorkeursnetwerken instellen in de volgorde waarin het apparaat hiermee verbinding moet maken. Als het eerste voorkeursnetwerk bijvoorbeeld niet beschikbaar is, wordt verbinding gemaakt met het tweede voorkeursnetwerk.

1. Tik op het toetsenblok van de telefoon op Menu > Opties > tabblad Netwerk.
2. Tik op Netwerken instellen en volg de instructies op het scherm.
3. Nadat u uw voorkeursnetwerken hebt ingesteld, tikt u op OK om terug te gaan naar het tabblad Netwerk. Tik in de lijst Netwerkselectie op Automatisch.

#### Zie ook

Beschikbare netwerken weergeven

Een netwerk toevoegen

# Oproepen blokkeren

Gebruik de functie Oproep blokkeren als u bepaalde typen inkomende en/of uitgaande oproepen wilt blokkeren.

1. Tik op het toetsenblok van de telefoon op Menu > Opties > tabblad Services.
2. Tik op Oproep blokkeren > Instellingen ophalen.
3. Selecteer het type inkomende en/of uitgaande oproepen dat u wilt blokkeren.

#### Zie ook

Oproepen doorschakelen

# Oproepen doorschakelen

Gebruik de functie Oproep doorschakelen als u alle inkomende oproepen wilt doorschakelen naar een ander nummer.

1. Tik op het toetsenblok van de telefoon op Menu > Opties > tabblad Services.
2. Tik op Oproep doorschakelen en vervolgens op Instellingen ophalen.
3. Schakel het selectievakje Alle inkomende oproepen doorschakelen in en geef het telefoonnummer op waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.

U kunt ook instellen dat oproepen alleen in bepaalde gevallen moeten worden doorgeschakeld.

- Als u oproepen alleen wilt doorschakelen wanneer u deze niet kunt beantwoorden, schakelt u het selectievakje Geen antw. in.
- Als u oproepen alleen wilt doorschakelen wanneer de telefoon is uitgeschakeld of wanneer u niet bereikbaar bent, schakelt u het selectievakje Niet beschikbaar in.
- Als u oproepen alleen wilt doorschakelen wanneer de lijn bezet is, schakelt u het selectievakje Bezet in.

#### Zie ook

Oproepen blokkeren

# Gesprekken dempen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon dempen zodat de persoon met wie u spreekt u niet kan horen, maar u hem of haar nog wel kunt horen. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer u niet wilt dat de andere persoon conversaties of achtergrondgeluiden aan uw kant van de lijn kan horen.

- Tik op het toetsenblok van de telefoon op Dempen.

#### Zie ook

Telefonische vergadering opzetten

# Beschikbare netwerken weergeven

U kunt de draadloze netwerken weergeven die voor u beschikbaar zijn.

1. Tik op het toetsenblok van de telefoon op Menu > Opties > tabblad Netwerk.
2. Selecteer onder Netwerkselectie de optie Handmatig.

   De lijst met beschikbare netwerken wordt weergegeven.

#### Zie ook

Voorkeursnetwerken instellen

Een netwerk toevoegen

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Hoe kan ik...

Telefooninstellingen wijzigen

# Hoe kan ik...

Netwerkinstellingen wijzigen

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Informatie op het web...

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Hoe kan ik...

Telefonische vergadering opzetten

Bellen met Bellen via internet

Het apparaat beveiligen

Telefooninstellingen wijzigen

Overzicht: Telefoon

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Hoe kan ik...

Oproepen doorschakelen

# Informatie op het web...

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Informatie op het web...

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Hoe kan ik...

Het apparaat beveiligen

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Hoe kan ik...

Oproepen blokkeren

# Hoe kan ik...

Telefonische vergadering opzetten

# Informatie op het web

Op het web is aanvullende informatie aanwezig.

Bladeren in de online Help:

1. Open Internet Explorer Mobile.
2. Tik op Favorieten.
3. Tik op Windows Mobile verkennen.

Tik hier om te zoeken in de Help-informatie op dit apparaat.

# Gesprekken in de wachtstand plaatsen

U kunt een gesprek in de wachtstand plaatsen zodat u een ander nummer kunt bellen of een inkomende oproep kunt beantwoorden. Als u met meerdere mensen tegelijk belt, kunt u van het ene naar het andere gesprek overschakelen.

- Als u een gesprek in de wachtstand wilt plaatsen, tikt u op In wachtrij.
- Wanneer u van het ene naar het andere gesprek wilt overschakelen, tikt u op Wisselen.

#### Zie ook

Telefonische vergadering opzetten

# Beltonen toewijzen aan contacten

Als u uit de beltoon eenvoudig wilt kunnen opmaken door wie u wordt gebeld, kunt u aan elke contact een eigen beltoon toewijzen.

1. Tik op > Contacten.
2. Tik op de contact waaraan u een beltoon wilt toewijzen.
3. Tik op Menu > Bewerken.
4. Tik op Beltoon en tik vervolgens op de gewenste beltoon.
5. Tik op OK.

Als u uit de beltoon eenvoudig wilt kunnen opmaken door wie u wordt gebeld, kunt u aan elke contact een eigen beltoon toewijzen.

1. Tik op > Contacten.
2. Tik op de contact waaraan u een beltoon wilt toewijzen.
3. Tik op Menu > Bewerken.
4. Tik op Beltoon en tik vervolgens op de gewenste beltoon.
5. Tik op OK.

# Hoe kan ik...

Oproepen blokkeren

# Een netwerk toevoegen

Als een netwerk niet in de lijst met voorkeursnetwerken staat, kunt u het toevoegen aan de lijst.

1. Tik op het toetsenblok van de telefoon op Menu > Opties > tabblad Netwerk.
2. Tik op Netwerken instellen.
3. Tik op Nieuw netwerk.
4. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
   - Als u de code weet van het netwerk dat u wilt toevoegen, selecteert u Numerieke code specificeren en voert u de code in.
   - Als u de code van het netwerk niet weet, selecteert u Voeg een netwerk uit de lijst toe en selecteert u een netwerk.
5. Tik op OK.

# Hoe kan ik...

Een netwerk toevoegen

# Hoe kan ik...

Een contact maken

# Hoe kan ik...

Oproepen blokkeren

# Overzicht Bellen via internet

Met Bellen via internet kunt u bellen via internet in plaats van via het GSM-netwerk. Bellen via internet kan in de volgende omstandigheden de voorkeur hebben:

- U hebt toegang tot internet en de GSM-verbinding is slecht, of u moet een toeslag voor roamen betalen.
- Uw bedrijf biedt een systeem voor Bellen via internet dat u kunt gebruiken zonder dat het u GSM-minuten kost. Wanneer echter het Wi-Fi-netwerk wordt uitgeschakeld, kunt u geen uitgaande of inkomende gesprekken voeren met Bellen via internet.
- U wilt een nummer bellen dat alleen via internet bereikbaar is. Deze nummers worden in Contacten als volgt vermeld: nummer@URL of als een IP-adres (nnn.nn.nn.nn).

In de instellingen voor Bellen via internet worden uw voorkeuren vastgelegd voor wanneer u wilt bellen via internet en wanneer via het GSM-netwerk. U kunt deze instellingen voor afzonderlijke oproepen negeren.

Bellen via internet is beschikbaar als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Uw telefoon is verbonden met internet, draadloos of via uw pc. Als de internetverbinding tijdens het gesprek wordt verbroken, wordt het gesprek eveneens verbroken.
- Uw telefoon kan een verbinding maken met een server voor Bellen via internet.
- Uw instellingen voor Bellen via internet staan toe dat u de oproep maakt. Bellen via internet kan worden uitgeschakeld, beperkt tot bepaalde uren op de dag, of beperkt tot momenten waarop het GSM-netwerk niet beschikbaar is.

Tips

- Gebruik het GSM-netwerk als u verwacht het Wi-Fi-gebied te verlaten voordat het gesprek is afgelopen.
- Schakel Wi-Fi uit wanneer u zich voor langere tijd buiten het Wi-Fi-bereik begeeft, om de batterij te sparen.

Verwante informatie

Provider en status voor Bellen via internet weergeven

Instellen wanneer Bellen via internet wordt gebruikt

# Provider en status voor Bellen via internet weergeven

De provider voor Bellen via internet en de status worden op het scherm Vandaag weergegeven in de vorm van een lijn. De status kan zijn:

Beschikbaar
  Bellen via internet is beschikbaar, maar is niet de standaardinstelling voor de volgende uitgaande oproep. Als u Bellen via internet wilt gebruiken voor de volgende oproep, moet u de toets * enige tijd ingedrukt houden. Hiermee stapt u door de opties lijn 1, lijn 2 (indien beschikbaar) en Bellen via internet.
Geselecteerd
  Bellen via internet is beschikbaar en is de standaardinstelling voor de volgende uitgaande oproep.
Zoeken
  De telefoon maakt een verbinding met de server die de service voor Bellen via internet verzorgt.
Geen service
  De telefoon kan geen verbinding maken met de server die de service voor Bellen via internet verzorgt. Dit kan gebeuren wanneer geen internetverbinding actief is of de server niet beschikbaar is.
Niet beschikbaar
  Dit kan twee oorzaken hebben:
  - Als Bellen via internet wordt vermeld als provider, is de telefoon niet geconfigureerd voor bellen via internet.
  - Als een andere provider wordt vermeld, is de instelling van de telefoon voor Bellen via internet Nooit.

#### Zie ook

Overzicht Bellen via internet

# Telefoonnummers voor Bellen via internet herkennen

Sommige telefoonnummers zijn alleen bereikbaar met Bellen via internet. Deze nummers worden in Contacten als volgt vermeld: nummer@URL of als een IP-adres (nnn.nn.nn.nn).

#### Zie ook

Overzicht Bellen via internet | Provider en status voor Bellen via internet weergeven

# Instellen wanneer Bellen via internet wordt gebruikt

1. Tik op het scherm Vandaag op Start > Instellingen.
2. Tik op het tabblad Persoonlijk op Telefoon.
3. Selecteer op het tabblad Internet een van de volgende opties:

   Optie | Gevolgen
   --- | ---
   Indien bereikbaar | Zolang u een verbinding hebt met het Wi-Fi-netwerk dat wordt gebruik voor Bellen via internet is Bellen via internet de standaardkeuze.
   Alleen als mobiel niet bereikbaar is | Zolang u een verbinding hebt met het Wi-Fi-netwerk dat wordt gebruik voor Bellen via internet en geen GSM-verbinding beschikbaar is, worden alle oproepen uitgevoerd via Bellen via internet.
   Behalve avonden en weekenden | Voor gesprekken in de avond en in het weekend wordt het GSM-netwerk gebruikt.
   Nooit | Bellen via internet is niet beschikbaar als deze optie is geselecteerd.

4. Tik op Gereed.

#### Zie ook

Overzicht Bellen via internet | Bellen met Bellen via internet

# Bellen met Bellen via internet

1. Schakel de telefoonlijn zo nodig naar Bellen via internet.
2. Bel het nummer zoals gebruikelijk. U kunt alle nummers bellen die u via het GSM-netwerk kunt bellen, plus de nummers voor Bellen via Internet.

Tips

- Als u gebruik wilt maken van Bellen via internet moet u zijn verbonden met het Wi-Fi-netwerk dat u gebruikt voor Bellen via internet en uw instelling voor Bellen via internet mag niet Nooit zijn.
- Als u verwacht dat u zich buiten het bereik van het Wi-Fi-netwerk gaat begeven voordat het gesprek is beëindigd, moet u het GSM-netwerk gebruiken in plaats van Bellen via internet.

#### Zie ook

Overzicht Bellen via internet | Schakelen tussen telefoonlijnen | Telefoonnummers voor Bellen via internet herkennen | De instellingen voor Bellen via internet wijzigen

# Schakelen tussen telefoonlijnen

Als uw serviceaanbod en SIM-kaart Bellen via internet ondersteunen, kunt u als volgt schakelen tussen uw GSM-netwerk en Bellen via internet:

1. Tik op > Instellingen > Telefoon > tabblad Internet.
2. Als u gebruik wilt maken van Bellen via internet selecteert u Indien bereikbaar. Als u gebruik wilt maken van het GSM-netwerk kiest u Nooit.

Zie ook

Instellen wanneer Bellen via internet wordt gebruikt

# Een internetoproep doorverbinden

1. Tik tijdens een internetoproep op Menu > Verzenden.
2. Kies het nummer waarmee u de oproep wilt doorverbinden.
3. Tik op Verzenden. Of tik op Menu > Verzenden annuleren.

Tips

- Het gesprek dat u doorverbindt mag niet in de wachtstand staan op het moment dat u begint met doorverbinden.
- U kunt een oproep doorverbinden terwijl een andere oproep in de wachtstand staat.

#### Zie ook

Overzicht Bellen via internet | Bellen met Bellen via internet |

# Problemen met het doorverbinden van internetoproepen oplossen

Als het doorverbinden mislukt, wordt het gesprek met de andere partij zo mogelijk weer omgezet in een normaal gesprek. Het doorverbinden van een gesprek kan mislukken door de volgende oorzaken:

Foutmelding | Wat u moet doen
--- | ---
Verzenden annuleren | U hebt de verzending geannuleerd. Probeer het opnieuw.
Verzenden is mislukt | De server voor Bellen via internet kan het doorverbinden niet voltooien. Probeer het later nog eens of neem contact op met de systeembeheerder.
Kan de gekozen oproep niet voltooien | Controleer of u het juiste nummer hebt en probeer het nog een keer.
Verzenden voltooid | Als het doorverbinden is mislukt, maar u toch deze melding ziet, is een time-out opgetreden tijdens het doorverbinden. Neem contact op met de systeembeheerder.

#### Zie ook

Overzicht Bellen via internet | Een internetoproep doorverbinden

# Een voicemailbox bellen

- Tik op het toetsenblok van de telefoon op 1 en houd dit enige tijd ingedrukt.

Opmerking

- Als u zich buiten het bereik van het telefoonnet bevindt op het moment dat een voicemail binnenkomt, wordt u op de hoogte gesteld van het binnenkomen van de voicemail zodra u weer oproepen via de betreffende lijn kunt ontvangen.
- Als u meerdere telefoonlijnen hebt, wordt als volgt bepaald welke voicemailbox u bereikt:
  - Als slechts één voicemailbox nieuwe voicemail bevat, bereikt u deze mailbox.

Als beide voicemailboxen nieuwe voicemail bevatten, bereikt u eerst lijn 1 en dan lijn 2.

Als meer dan één voicemailbox nieuwe voicemail bevat, bereikt u eerst lijn 1, dan lijn 2 en dan Bellen via internet.

Als u geen voicemail hebt die u nog niet hebt beluisterd, bereikt u de mailbox van de lijn die is aangegeven door het pictogram Oproepmodus.

- U kunt een specifieke voicemailbox bereiken door dat nummer rechtstreeks te bellen.

Zie ook

Schakelen tussen telefoonlijnen

# Problemen met een internetoproep oplossen

- Als u geen verbinding kunt maken met een internetnummer, moet u controleren of de instelling voor Bellen via internet niet Nooit is en of uw apparaat is ingesteld voor het verrichten van internetoproepen.
- Als u de melding 'Kan geen verbinding maken' krijgt, moet u controleren of u een verbinding hebt met het Wi-Fi-netwerk dat u gebruikt voor Bellen via internet en of u bent geregistreerd bij dat netwerk.
- Als u de melding 'Kan de gekozen oproep niet voltooien' krijgt, moet u het nummer controleren en het nog een keer proberen.

#### Zie ook

Overzicht Bellen via internet | Provider en status voor Bellen via internet weergeven | Telefoonnummers voor Bellen via internet herkennen

# Een tweede oproep beantwoorden of uitstellen

- U kunt de eerste oproep in de wacht zetten en de tweede oproep beantwoorden door te drukken op KIES of te tikken op Beantw.. U kunt heen en weer schakelen tussen de oproepen door te tikken op Wisselen.
- Als u de beantwoording van een oproep wilt uitstellen, tikt u op Negeren. De oproep wordt dan omgeleid naar uw voicemail.

# Een nummer kiezen vanuit de lijst van contacten

1. Tik op > Contacten.
2. Tik op de contact die u wilt bellen of selecteer deze en tik op Bellen of druk op de knop KIES.

   Opmerking

   Als meerdere nummers zijn ingevoerd voor de contact, tikt u op het gewenste nummer. Of selecteer het nummer en tik op Bellen of druk op de knop KIES.

# Een nummer kiezen door de naam van een contact in te voeren

1. Tik op > Telefoon.
2. Gebruik een van de methoden voor tekstinvoer om de voornaam of achternaam van de contact in te voeren. Het kan nodig zijn het toetsenblok te verbergen.
3. Zodra de contact in de lijst verschijnt, kunt u deze selecteren en op Bellen tikken.

# Een noodoproep maken

- Voer het plaatselijke alarmnummer in en druk op KIES.

Notities

- Oproepen naar alarmnummer kunnen altijd worden gemaakt, zelfs als u de pincode van de SIM hebt geactiveerd en/of het apparaat hebt vergrendeld.
- Voor noodoproepen wordt altijd het GSM-netwerk gebruikt, indien beschikbaar, zelfs als Bellen via internet de standaardinstelling is voor het volgende gesprek.

Opmerking

Oproepen naar alarmnummers kunnen altijd worden uitgevoerd, zelfs als het apparaat is vergrendeld.

# De oproepgeschiedenis bekijken

- Tik op het toetsenblok van de telefoon op Oproepgeschiedenis.
- Als u de oproepgeschiedenis voor een gegeven contact wilt bekijken, opent u de contact en tikt u op Menu > Alle oproepen weergeven.

Tip

Als u gemiste oproepen, inkomende oproepen en uitgaande oproepen afzonderlijk wilt bekijken, tikt u op Menu > Filter en tikt u op het type oproepen dat u wilt laten weergeven.

# Een nummer kiezen via een koppeling voor een telefoonnummer

U kunt een telefoonnummer uit een e-mail of tekstbericht met een koppeling snel en eenvoudig kiezen. Een telefoonnummer met een koppeling is onderstreept, net als koppelingen naar websites.

1. Tik op het telefoonnummer in het bericht.
2. Tik op Bellen.

# Een recent gekozen telefoonnummer kiezen

1. Tik op > Telefoon.
2. Tik op de contact die u pas hebt gebeld in de lijst boven het toetsenblok. U kunt omlaag lopen door de lijst. U kunt het toetsenblok verbergen om meer van de lijst te kunnen zien.
3. Tik op het nummer dat u wilt gebruiken om de contact te bellen.

# Telefonische vergadering opzetten

U kunt een telefonische vergadering tussen uzelf en twee of meer anderen opzetten.

1. Kies het eerste nummer.
2. Tik wanneer u bent verbonden met het eerste nummer op In wachtrij.
3. Bel het tweede nummer.
4. Tik op Menu > Vergadering.
5. Als u nog een partij wilt toevoegen, tikt u op In wachtrij, kiest u het nummer en tikt u op Menu > Vergadering.
6. Op het moment dat u het gesprek beëindigt, wordt de verbinding van alle partijen verbroken.

Tips

- Als u tijdens het gesprek ruggespraak met een van de partijen wilt voeren, tikt u op Menu > Privé. Wanneer u vervolgens weer met iedereen wilt spreken, tikt u op Menu > Vergadering.
- Telefonisch vergaderen is niet mogelijk bij internetoproepen.

Tip

- Als u tijdens het gesprek ruggespraak met een van de partijen wilt voeren, tikt u op Menu > Privé. Wanneer u vervolgens weer met iedereen wilt spreken, tikt u op Menu > Vergadering.

Zie ook

Gesprekken dempen

Bellen met Bellen via internet

# Een contact opzoeken in de oproepgeschiedenis

1. Tik op het toetsenblok van de telefoon op Oproepgeschiedenis.
2. Tik op de naam of het telefoonnummer van de gezochte contact.
3. Tik op Menu > Contact openen.

# Hoe kan ik...

Bellen met Bellen via internet

Instellen wanneer Bellen via internet wordt gebruikt

Provider en status voor Bellen via internet weergeven

Een internetoproep doorverbinden

Problemen met een internetoproep oplossen

Problemen met het doorverbinden van internetoproepen oplossen

# Een nummer kiezen via automatisch kiezen

Sommige oproepen kunt u mogelijk maken voor gewoon het nummer in te voeren, zonder op KIES te drukken. Uw telefoonbeheerder bepaalt welke nummers eventueel automatisch kunnen worden gekozen.

1. Tik op > Telefoon.
2. Voer het nummer in.

Tip

Nummers die worden ingesteld voor automatisch kiezen zijn meestal het plaatselijke alarmnummer en nummers waarvoor een specifiek voorkiesnummer vereist is.

# Een nummer kiezen door een telefoonnummer in te voeren

1. Tik op > Telefoon.
2. Voer het nummer in.
3. Tik op Kies.

# Een nummer kiezen via een tekstbericht

Op uw apparaat wordt een telefoonnummer in een tekstbericht als hyperlink weergegeven. Deze kunt u selecteren om het nummer te bellen.

1. Tik op Start, Berichten en vervolgens op SMS-berichten.
2. Blader naar het bericht met het telefoonnummer en tik op het bericht.
3. Blader naar en tik op het nummer.
4. Controleer of het nummer juist is. Voeg indien nodig het land- of netnummer toe.
5. Tik op Bellen.

# Een nummer kiezen via een e-mailbericht

Op uw apparaat wordt een telefoonnummer in een e-mailbericht als hyperlink weergegeven. Deze kunt u selecteren om het nummer te bellen.

1. Tik op Start, Berichten en blader naar en tik op een e-mailaccount.
2. Blader naar het e-mailbericht met het telefoonnummer en tik op de e-mail.
3. Tik op het telefoonnummer.
4. Controleer of het nummer juist is. Voeg indien nodig het land- of netnummer toe.
5. Tik op Bellen.

# Een telefoonnummer toevoegen dat u toestaat voor uitgaande oproepen

U kunt telefoonnummers opgeven die als enige met uw apparaat gebeld kunnen worden. Deze nummers worden toegestane nummers genoemd. Een toegestaan nummer kan zijn:

- Een volledig telefoonnummer, zoals 0031-010-1234567 of 010-1234567.
- De eerste nummers van een telefoonnummer, zoals een landnummer, een land- plus netnummer of alleen een netnummer: 0031, 0031-010 of 010.

Toegestane nummers worden automatisch weergegeven in de lijst met contacten en werken net zo als andere telefoonnummers. Als u echter de optie voor toegestane nummers hebt ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar deze toegestane nummers en naar alarmnummers.

Opmerking

U kunt toegestane nummers alleen gebruiken als dit wordt ondersteund door uw mobiele provider.

1. Tik op Start en vervolgens op Telefoon.
2. Tik op Menu, Opties en vervolgens op de tab Services.
3. Blader naar Toegestane nummers en tik op Instellingen ophalen.
4. Tik op Menu en vervolgens op Toevoegen.
5. Voer in het vak Naam een naam in die hoort bij het toegestane nummer.
6. Geef in het vak Nummer het toegestane nummer of nummerpatroon op en tik op Gereed.

   Een nummerpatroon kan het eerste aantal cijfers van een telefoonnummer zijn, zoals een netnummer. Als een landcode is toegevoegd als toegestaan nummer, kunt u elk nummer bellen dat met die landcode begint.

7. Tik nogmaals op Gereed.
8. Geef de pincode 2 voor de SIM-kaart op en tik op Enter.

Opmerking

U moet de pincode 2 voor de SIM-kaart elke keer dat u een wijziging doorvoert in de toegestane nummers invoeren. Wijzigingen kunnen toevoegingen, verwijderingen en bewerkingen, en in- en uitschakeling van deze optie zijn.

# Oproepen beperken tot toegestane telefoonnummers

Nadat u toegestane nummers aan een apparaat hebt toegevoegd, kunt u uitgaande oproepen beperken tot deze nummers door de optie voor toegestane nummers in te schakelen.

Opmerking

U kunt toegestane nummers alleen gebruiken als dit wordt ondersteund door uw mobiele provider.

1. Tik op Start en vervolgens op Telefoon.
2. Tik op Menu, Opties en vervolgens op de tab Services.
3. Blader naar Toegestane nummers en tik op Instellingen ophalen.
4. Schakel het selectievakje Vaste nummers inschakelen in.

   Tip

   Als u toegestane nummers wilt uitschakelen, schakelt u het selectievakje Vaste nummers inschakelen uit.

5. Tik op Gereed.

# De SIM-pincode 2 wijzigen

Met de SIM-pincode 2 hebt u toegang tot enkele geavanceerde functies van een SIM-kaart, zoals toegestane nummers. Als u een toegestaan nummer wilt toevoegen, verwijderen of bewerken, of vaste nummers wilt in- of uitschakelen, moet u de pincode 2 invoeren.

1. Tik op Start en vervolgens op Telefoon.
2. Tik op Menu, Opties en vervolgens op de tab Pincode 2.
3. Tik op Pincode 2 wijzigen.
4. Voer in het vak Oude PIN2 de oude pincode 2 in.

   Als u de pincode 2 voor het eerst wijzigt, kan de oude pincode 2 de standaardcode zijn. Neem contact op met uw mobiele provider voor de standaard pincode 2.

5. Voer in het vak Nieuwe PIN2 de nieuwe pincode 2 in.
6. Voer in het vak Nieuwe PIN2 bevestigen dezelfde code in die u ook in het vak New PIN2 hebt ingevoerd.
7. Tik op OK.