# Présentation des Paramètres SAP

Le programme Paramètres SAP permet un accès Bluetooth distant à la carte SIM sur votre appareil. Ceci permet d’utiliser un téléphone de voiture qui prend en charge le SIM Access Profile (SAP) pour accéder à la carte SIM sur votre appareil via Bluetooth et d’effectuer ou recevoir des appels téléphoniques. Vous pouvez également télécharger les contacts de la carte SIM de votre appareil dans le téléphone de voiture.

Remarque

Contactez votre fournisseur de service pour trouver quels modèles de téléphones de voiture sont compatibles avec votre appareil.

#### Voir aussi

Configuration de l’accès Bluetooth à la carte SIM

Connexion à l’appareil depuis le téléphone de voiture

Accès aux contacts de la carte SIM depuis le téléphone de voiture

Déconnexion de l’accès Bluetooth à la carte SIM

# Configuration de l’accès Bluetooth à la carte SIM

Avant que votre téléphone de voiture prenant en charge le SIM Access Profile (SAP) ne puisse se connecter à votre appareil et accéder à votre carte SIM via Bluetooth, vous devez configurer une connexion SAP entre votre appareil et le téléphone de voiture. Voici comment :

1. Sur votre appareil, assurez-vous que Bluetooth est activé et en mode Détectable.
2. Tapez sur > Programmes > Paramètres SAP.
3. Sur l’écran Accès distant à la SIM BT, cochez la case Accès distant à la SIM , puis tapez sur Terminé .
4. Pour permettre le téléchargement des contacts sur le téléphone de voiture, assurez-vous que tous les contacts sur l’appareil sont stockés dans la carte SIM et pas dans la mémoire de l’appareil. Configurez le téléphone de voiture pour télécharger les contacts seulement depuis la carte SIM.

#### Voir aussi

Présentation des Paramètres SAP

Connexion à l’appareil depuis le téléphone de voiture

Accès aux contacts de la carte SIM depuis le téléphone de voiture

Déconnexion de l’accès Bluetooth à la carte SIM

# Connexion à l’appareil depuis le téléphone de voiture

Après avoir configuré l’accès Bluetooth à la carte SIM, vous pouvez maintenant connecter votre téléphone de voiture à votre appareil.

1. Sur le téléphone de voiture, recherchez les appareils Bluetooth. Si votre appareil est en mode Détectable, il sera détecté et présenté sur l’affichage du téléphone de voiture.
2. Choisissez de connecter votre appareil depuis le téléphone de voiture.
3. Si c’est la première fois que vous couplez le téléphone de voiture avec votre appareil, entrez le passe du téléphone de voiture sur votre appareil.
4. Un message auto s’affiche indiquant qu’une connexion a été établie entre votre appareil et votre téléphone de voiture. Tapez sur OK.
5. Sur l’écran Accès distant à la SIM BT, tapez sur Terminé.

Remarque importante

Vous ne pourrez pas effectuer/recevoir des appels, envoyer/recevoir les messages ou effectuer des activités en rapport sur votre appareil lorsque la connexion SIM Access Profile est active. Vous pourrez faire tout cela depuis le téléphone de voiture pendant ce temps. Après la fin de la connexion, vous pourrez utiliser l’appareil comme avant.

#### Voir aussi

Présentation des Paramètres SAP

Configuration de l’accès Bluetooth à la carte SIM

Accès aux contacts de la carte SIM depuis le téléphone de voiture

Déconnexion de l’accès Bluetooth à la carte SIM

# Accès aux contacts de la carte SIM depuis le téléphone de voiture

Après que la connexion SAP a été établie, vous pouvez maintenant utiliser le téléphone de voiture pour accéder à la carte SIM sur votre appareil.

1. Naviguez vers un contact en particulier ou entrez le numéro de téléphone que vous souhaitez appeler sur le téléphone de voiture.
2. Effectuez l’appel.

Lorsque la connexion SAP est active, vous pourrez effectuer toutes les activités téléphoniques, telles qu’effectuer et recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages, parcourir les contacts, et plus, sur le téléphone de voiture.

#### Voir aussi

Présentation des Paramètres SAP

Configuration de l’accès Bluetooth à la carte SIM

Connexion à l’appareil depuis le téléphone de voiture

Déconnexion de l’accès Bluetooth à la carte SIM

# Déconnexion de l’accès Bluetooth à la carte SIM

Après l’utilisation, vous pouvez déconnecter l’accès Bluetooth à la carte SIM depuis votre appareil ou depuis le téléphone de voiture.

Pour déconnecter depuis votre appareil :

1. Tapez sur > Programmes > Paramètres SAP.
2. Sur l’écran Accès distant à la SIM BT, tapez sur Déconnecter.
3. Une fenêtre auto apparaît pour confirmer si vous souhaitez ou non déconnecter l’accès distant à la carte SIM avec le téléphone de voiture. Tapez Oui pour confirmer. La déconnexion peut prendre un certain temps, particulièrement si elle est initiée lorsque le téléphone de voiture a un appel en cours.
4. Lorsque vous voyez le message « Déconnexion réussie », tapez OK.

Remarque

Le téléphone de voiture peut fournir une option pour déconnecter l’accès Bluetooth à la carte SIM (voir le manuel du téléphone de voiture pour la procédure). Si ce n’est pas le cas, éteignez le téléphone de voiture pour interrompre la connexion.

#### Voir aussi

Présentation des Paramètres SAP

Configuration de l’accès Bluetooth à la carte SIM

Connexion à l’appareil depuis le téléphone de voiture

Accès aux contacts de la carte SIM depuis le téléphone de voiture